붙 임 1

진행중인 도로굴착복구 공사장 점검결과

점검기관 : 서부도로사업소    점검일 : 2017. 11.10.

점 검 자 : 도로관리과  직급 : 시설7급 성명 : 배 정 근 (인)

서부도로사업소  직급 : 시설6급 성명 : 최 송 천 (인)

□ 점검결과

○ 총   괄(특별시도 차도)

구분	계		관리청복구		원인자복구
	개소수	면적(㎡)	개소수	면적(㎡)	개소수	면적(㎡)
점검건수	5	292	1	18	4	274

○ 세부지적사항

연번	도로명 (위치)	지적내용	규 모			원인자	비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
1	증산로 (은평구 증산동)	포장상태 불량	1.2	50	60	은평구 안전치수과	현황사진별첨
2	모래내로 (서대문구 홍은동)	균열 및 침하	3.5	20	70	중부수도 사업소
3	신촌로 (마포구 동교동)	포장상태 불량	2.0	60	120	서대문구 안전치수과
4	마른내로 (중구 광희동)	굴착토사 미반출	1.2	20	24	중부수도 사업소
5	통일로 (서대문구 홍제동)	임시포장 침하	1.2	15	18	서부수도 사업소

※ 세부지적사항 란은 지적사항 유무에 관계없이 모두 작성할 것

첨부 : 점검현장 및 지적사항 사진 각1부.

□ 점검결과(진행 중인 도로굴착복구 공사장 점검 지적사항)

연번	지적사항	현황사진
1	o 허가번호 : 은평구 2017-하수-00013 o 원인자명(굴착) : 은평구 치수방재과 o 원인자명(복구) : 은평구 치수방재과 o 세부공사내용 : 불광천변(증산로) 저류형 빗물침투시설 설치공사 o 위 치 : 은평구 신사동 352-1~3 o 지적내용 : 임시포장 다짐 등 불량 및 맨홀 주변 부적합한 포장

연번	지적사항	현황사진
2	o 허가번호 : 서대문 2017-상수-00216 o 원인자명(굴착) : 서부수도사업소 급수운영과 o 원인자명(복구) : 서부수도사업소 급수운영과 o 세부공사내용 : 2017년 서대문구 마포구관내 상수도 시설물 정비공사 o 위 치 : 서대문구 홍은동 395-19 o 지적내용 : 굴착 및 포장 주변 균열, 침하, 포장골재 잔존 및 청소 불량 등(노면표시 요청)

연번	지적사항	현황사진
3	o 허가번호 : 서대문 2017-하수-00016 o 원인자명(굴착) : 서대문구 안전치수과 o 원인자명(복구) : 서대문구 안전치수과 o 세부공사내용 : 동교동삼거리 하수관로공사 o 위 치 : 신촌로 10 o 지적내용 : 임시복구 포장상태 불량

연번	지적사항	현황사진
4	o 허가번호 : 중구 2017-상수-00509 o 원인자명(굴착) : 중부수도사업소 급수운영과 o 원인자명(복구) : 중부수도사업소 급수운영과 o 세부공사내용 : 신당동 387-2번지 외 12개소 배급수관 정비공사 o 위 치 : 중구 광희동1가 216 o 지적내용 : 굴착 토사 직 상차 미 이행
5	o 허가번호 : 서대문 2017-상수-00014 o 원인자명(굴착) : 서부수도사업소 급수운영과 o 원인자명(복구) : 관리청복구 o 세부공사내용 : 2017년 창천동 18-10번지 외 9개소 배급수관 정비공사 o 위 치 : 홍제동 90-72~38-44 o 지적내용 : 임시포장 침하