해빙기 대비 안전점검 결과(총괄)

( 동부도로사업소 )

점검대상 : 43개소

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	사면	옹벽
시설수	43		25	1		3	13	1

점검결과

○ 점검인원 : 총 18명(공무원 6명, 외부전문가 12명)

○ 시설물별 적출 건수

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	사면	옹벽
적출건	89		59	1		6	19	4
조 치	34		21	0		3	8	2
미조치	55		38	1		3	11	2

○ 주요 적출사항(시설물 분야)

구분	계	구조물 손 상	포장파손	배수불량	부속시설 파 손	교통안전 시설파손	청소	기타
적출건	89	0	20	18	22	10	5	14
조 치	33	0	9	16	2	1	4	1
미조치	56	0	11	2	20	9	1	13

○ 주요 적출사항(기전 분야)

구분	계	전기설비 불 량	기계설비 불 량	통신설비 불 량	방재설비 불 량	기타관리부적정 등	기타
적출건
조 치
미조치

주요 점검 및 정비 사진  ※ 점검결과 보고 시 활용

연번	영동3교 개포동방향 중앙차선 교면포장 포트홀 발생	직영반 응급보수 완료
연번	위례중앙지하차도 ASP포장 구간 신축이음 파손	직영반 응급보수 완료
연번	대치지하차도 배수로 토사퇴적	직영반 배수로 준설완료