붙임 1.

캠핑장 정기점검 내역 및 결과내역(최근 3년)

연번	점검일시	점검대상	점검주체	점검인원	점검내용	점검결과 및 조치사항	비 고
1	‘13. 7. 31 (표본안전점검)	난지캠핑장	도시안전실 (도시안전과)	3명	전기시설(누전차단기 등) 소화기 비치 여부	전기설치 및 누전차단기 설치 소화기 비치(24개)
2	‘13. 10. 22 (캠핑장 특별 안전점검)	난지캠핑장	도시안전과 공원기획과 (합동점검)	5명	안전사고 위험요인 전기,가스, 안전 등 운영실태	특이사항 없음
3	‘14. 5. 7 (표본안전점검)	난지캠핑장	도시안전실 (도시안전과)	3명	화장실 계단 보수 요구 캠핑장 일일 안전점검 대장 비치여부 각 안내초소에 소화기 비치 여부	화장실 계단 보수 완료 캠핑장 일일 안전점검 대장 비치 완료 각 안내초소에 소화기 비치 완료
4	‘14. 8. 6 ~12 (한강시설물 특별안전점검)	난지캠핑장 외34개	한강사업본부	23개조 118명	전기안전,안전사고 방지 등	누전차단기 작동여부 정상 소화기 사용법 시범 실시
5	‘15. 3. 23 (시설물 점검)	난지캠핑장	한강사업본부 (공원기획과)	3명	위험 시설물 점검 소화기,소화전 비치 및 운영상태	화목난로 45개 철거(3.28까지) 소화기 120개 추가 구입 완료
6	‘15. 3. 24 (화재 점검)	난지캠핑장	마포소방서 (예방과)	2명	캠핑장 내 화재위험 시설물	전기자동차단기 설치
7	‘15. 3. 31 (시설물 등)	난지캠핑장	서울시 안전감사담당관 (안전감사 1팀)	2명	시설배치도, 이용방법, 비상시 안전요령, 텐기 운영업체 보험가입, 사이트 간 이격거리, 소화현황 등	캠프장 바닥면적 15㎡ 확보(11.25㎡ ⇒15㎡)면적 3.75㎡ 이격거리 확대 시설배치도, 비상시 안전행동 요령, 비상시 대피안내도 제작 설치