		국가지점번호 개요

□ 도입배경

○ 도로명이 부여되지 않은 비주거지역(산악, 하천 등)에서 응급구조, 범죄대처 등을 위해 위치표시 체계 필요

○ 기관마다 상이하여 상호 연계성이 미흡한 위치표시의 표준화

<기관별 지점표시 현황>

□ 정의 및 부여기준

○ 정    의 : 국토 및 이와 인접한 해양을 격자형으로 일정하게 구획한 지점마다 부여한 번호

○ 부여기준 : 기준점으로부터 가로와 세로를 각각 100km 단위로 구획하고, 10m×10m까지 문자와 아라비아숫자를 조합한 10자리 번호로 표시

예) 마사 0245 3248 : 기준점으로부터 동쪽 402,450m, 북쪽 632,480m 지점

마              사

□ 지점번호 표기

○ 건물등이 없는 표기지역에 철탑 등의 시설물을 설치하는 경우에는 국가지점번호를 표기 해야함

※ 표기지역 : 도로명이 부여된 도로에서 100m 이상 떨어진 지역 중 시·도지사가 고시한 지역

○ 긴급구조 등을 위해 국가지점번호 안내표지를 설치할 수 있음

<국가지점번호판 표기사항>

□ 설치예시

부착형		자체 지주식