붙 임 2

□ 에너지 다소비 건물 현황 분석

○ 에너지 다소비 시설 현황 - 에너지 다소비 시설은 총 424개소(‘12년 기준)이며, 건물 388개소, 산업시설 35개소, 발전시설 1개소 해당됨 ▸ 총에너지사용량은 3,537천TOE/년이며, 연료 1,656천TOE/년 및 전기 8백만MWh 사용(‘12년 기준)
	< 에너지 다소비 시설 현황 >

○ 에너지 다소비 건물이 차지하는 비중

- 에너지 다소비 시설 중 건물 388개소의 에너지사용량은 2,154천TOE/년    이며, 서울시 전체 건물(가정·상업) 에너지소비량(8,664천TOE)의 25% 차지

- 건물 388개소 에너지사용량 중 전기의 비중은 75%로 매우 높음

▸ 건물 에너지사용량 2,154천TOE/년 중 연료 53만TOE/년, 전기 7백만MWh(1,621TOE/년)

으로 전기 비중이 75%

○ 에너지 다소비 건물의 연도별 에너지 사용실태 및 증감 현황

- 최근 3년간 건물 388개소의 전기 사용량은 늘어나고 있는 실정임

▸ 연료 사용량(천TOE/년) : (‘10년)  557 → (’11년)  528 → (‘12년)  534

전기 사용량(GWh)    : (‘10년) 6,793 → (’11년) 6,729 → (‘12년) 7,047

- 건물의 용도별 학교(19개교), 백화점(44개소), 병원(26개소), 호텔(25개소),  상용건물(95개소), 연구소(5개소), 공공(19개소)의 전년 대비 ’12년 에너지 증감 분석한 결과, 학교·병원·상용건물의 사용량이 증가함

‘12년 에너지사용량 증감 현황(’11년 대비)