북가좌119안전센터 태양광 발전장치 사업

《장비회계팀》

사업목적

❍ 온실가스 저감으로 기후변화대응(국가시책), 신재생에너지 확보 등

2. 사업개요

❍ 위    치 : 서대문구 증가로 242, 1/4층(3층 옥상 설치 : 면적 150㎡)

❍ 시공업체 : ㈜ 한양전공주식회사(경기도 파주시 소재)

3. 예산금액(시비 전액 보조사업)

❍ 소요예산 : 금71,000천원(시설비67,000천원, 감리비4,000천원)

❍ 예산과목 : 공공시설 신생에너지보급/시설비(감리비)

4. 공사기간 : 2개월(2016. 4.6 ~ 5.23.)

5. 생산전력

❍ 연간에너지 생산량 : 23,040kWh(1일 63.1kWh, 계약전력 20 KW)

❍ 현 생산량(2016. 12.31현재)

구분	금일발전량(KWh)	당월발전량(KWh)	누적발전량(KWh)	비고
태양광	44.18	1,049	14,597

6. 수익성분석

○ 태양광발전장치 설치 후 전기사용량 비교 (단위 : kWh) / solar 모니터링 자료

구 분	전기 사용량 및 요금(2016. 5월 ~ 12월)						비고
	2015년도	2016년도
		전 기 사용량 (100%)	상용전기 (한전공급)	%	태양광 발전량	%
전기 사용량	21,507	35,227	20,603	70.8	14,597	29.2	5.19일 태양광설치
요금 비교	3,097,330	3,595,837	2,252,386	62	1,343,451	38	기본요금 제외

※ 전기요금 : 계약전력 40KW, 기본요금 246,400원

○ 태양광 발전량이 차지하는 비율은 전체 전기사용량의 29%이며, 요금으로

환산하면 7개월 간 128만원으로 연간 약 220만원 정도로 추정(절약됨)

○ 태양광 판넬 수명(15년) 경과시 일부 부속 교체 후 계속 사용 가능.

○ 여름철 전기수요 폭증 블랙아웃 우려해소 등으로 에너지 절약에 대한 직원들의 심리적 압박감 해소 및 태양광에 회의적인 생각이 기대이상 효율로 긍정적으로 변함. 끝.