붙임1	겨울철 및 설날대비 문화재 분야별 안전점검 세부사항

번호	점 검 항 목	확 인 내 용	비 고
1	문화재 주변 기타 시설물	․배수로, 암거 등 배수시설 파손 및 퇴적물 여부 ․담장, 석축, 축대, 산비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 및 토사유실 우려 여부 ․산사태우려지역 여부, 침수우려 진입도로 대비책 강구 ․산지, 하천 내 부유목 및 토석류 적재 여부 ․야외시설물(안내판, 의자, 파고라 등)의 훼손, 파손 여부 ․계단, 장애인 경사로 침하․융기 또는 훼손 여부 ․수목 넘어짐 또는 냉해로 인한 고사 여부 ․진입도로 갈라짐 또는 침하(침수) 및 유실 여부 ․주변임도 침하 및 유실 여부, 하천 범람, 제방 유실 여부 ․교량 침하(침수) 및 훼손 여부 ․축대, 옹벽, 담장, 석축 등 붕괴 및 토사유실 여부 확인 ․계단, 도로, 다리 등의 침하, 침수 등 훼손 여부 ․주요 건물 주변 노거수 도복, 가지 부러짐 위험 여부 등 ․기타사항
2	당해 문화재	․부재 이격 및 기둥 기울기/ 기단부의 균열, 이완 발생 여부 ․벽체의 배부름 및 누수, 마감 박리 여부 ․서까래 처짐·파손, 창호 탈락 및 파손 여부 ․기와의 파손(동파 등) 여부 및 지붕 훼손 여부 ․부착 시설물(전등, 전기시설 등) 탈락 및 훼손 여부 ․지붕결속상태, 비산 등 물건적재 및 방치 여부 ․목조문화재 부분 침하 및 기타 훼손 여부
3	문화재 공사현장	․호우대비 배수처리 및 토사유출 방지시설 설치 ․공사현장과 지역대책본부와 비상연락체계 확보 ․피해 우려지역 인근주민에 대한 대피계획 수립 ․비계, 덧집의 이탈 여부, 기타 건물 균열, 침하 여부 ․공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) ․기타사항
4	겨울철 및 설날대비 사전준비사항	․침수, 유실예방을 위한 모래주머니, 비닐 확보여부 ․전기차단기 시설, 송전철탑, 가로등 강풍피해 여부 ․비상연락망 비치 여부 ․응급약품, 식수, 손전등 비상기구 확보여부 ․기타 건물 균열, 침하 여부 ․공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) ․기타사항