붙임 2		소방장비관리카드(영등포소방서-여의도119안전센터)

장 비 명	잔류전류검지기	모 델 명 (규격)	TAC stick(직경45mm x 길이530mm)
취득연월	2002-08-20	단 가	495,000원	내용년수	년
사용부서	여의도119안전센터	제 조 사		납품업체
사 진
주 요 제 원
용 도	ㅇ 차량이 전신주, 신호등, 변압기 등의 충돌이나 건물의 붕괴, 화재 및 기타사고 현장에서 전류의 누출을 사전에 확인할 수 있는 장비로서 구조자의 감전 및 2차 추가사고를 방지
제 원	ㅇ 검지기 규격 : 직경 45mm x 길이 530mm ㅇ 중량 : 3.3kg ㅇ 검지 주파수 : AC (교류) 20㎐ ~ 100㎐ ㅇ 절연 : PVC 몸체 ㅇ 사용시간 : 400시간(AA급 건전지 4개 사용시) ㅇ 검지경보 : 시각 및 청각 ㅇ 작동온도범위 : -30℃~50℃ ㅇ 자기진단 : 자동(검지기를 켠 다음 3초간) ㅇ 구성품 : 본체 1개, 보관용 케이스 1개 ㅇ 방수 : 생활방수(뿌려지는 물에 방수)