위치도 및 현황사진(성산로)

위 치 : 서대문구 대신동 47, 이대후문 앞 2차로

내 용 : 통신관로 심도불량(20cm) 및 누수등으로 인한 아스팔트 균열 파손

현황사진 1 : 굴착확인 전 (아스팔트 균열 및 파손)

현황사진 2 : 아스팔트층 하부 통신관로 확인 및 원인미상 누수