(붙임 2)

육갑문 시운전 합동·자체점검표(1)

□ 육갑문명 :

□ 규    격 :

점 검 사 항	점검결과	비 고
1. 육갑문 동작(개.폐)상태
2. 문짝□문틀 관리상태
3. 권양기 관리상태
4. 지수고무 상태
5. 와이어로프 그리스 도포 상태
6. 로울러 및 굴절부(흰지) 오일 주입상태
7. 하부 문틀내 토사 등 적치여부
8. 개폐수위 표시여부
9. 수위표 설치여부
10. 수문 안내표지판 정비상태
11. 전기배전반 관리상태
12. 육갑문 개폐 시 서울시 전송 상태
13. 기 타

2021.    .    .

점검자 (시청) :  직                    성명            (서명)

직                    성명            (서명)

(구청) :  직                    성명            (서명)

직                    성명            (서명)

육갑문 시운전 자체점검표(2)

□ 육갑문명 :

점검사항	1. 육갑문 동작(개.폐)상태
점검화면
점검사항	12. 육갑문 개폐 시 서울시 전송 상태
점검화면

[작성방법 예시]

□ 육갑문명 : 뚝섬 육갑문

점검사항	1. 육갑문 동작(개.폐)상태
점검화면	갑문 개폐 표시 : HMI 열림/닫힘 상태 표시 확인
점검사항	12. 육갑문 개폐 시 서울시 전송 상태
점검화면	수방시스템 육갑문 개폐 상태 정보 확인 익스플로러 98.33.1.97 주소 입력 > 로그인 > 메인화면 > 수리수문정보 > 실시간정보 > 육갑문 화면 캡쳐