서울특별시 공고 제2023 - 910호

2023년 건축물관리점검기관 모집 공고

「건축물관리법」제18조제1항 및 같은 법 시행령 제12조제3항에 따라 같은법 제13조부터 제16조까지의 정기점검, 긴급점검, 소규모 노후 건축물등 점검, 안전진단 업무를 수행할 건축물관리점검기관을 아래와 같이 공개모집 공고합니다.

2023.  3.  27.

서 울 특 별 시 장

1. 공고 개요

가. 공고기간 : 2023. 3. 27.(월) ~ 4. 17.(월), 20일 이상

나. 공고장소 : 서울특별시 및 각 자치구 홈페이지, 관련협회 홈페이지 등

2. 모집 개요

가. 목  적

ㅇ「건축물관리법」제13조부터 제16조에 따른 정기점검, 긴급점검, 소규모 노후 건축물등 점검 및 안전진단 실시 점검기관 지정을 위한 명부 작성

나. 신청자격

ㅇ 신청접수 마감일 기준으로 서울특별시에 신고ˑ등록하고 있는 다음의 어느 하나에 해당하는 자

-「건축사법」제23조제1항에 따른 건축사사무소개설신고를 한 자

-「건설기술진흥법」제26조제1항에 따라 등록한 건설엔지니어링사업자

-「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제28조제1항에 따라 등록한  안전진단전문기관

-「기술사법」제6조에 따라 건축분야의 기술사사무소를 개설등록한 자

-「건축물관리법」제18조 및 같은 법 시행령 제12조에 서 정하는 자

ㅇ 국토안전관리원, 한국부동산원, 한국토지주택공사

※ 건축물관리점검기관 명부에 이미 등재된 점검기관은 신규 신청 불필요

ㅇ 모집공고일 현재 서울특별시에 소재지를 둔 기관일 것

단, 국토안전관리원,한국부동산원,한국토지주택공사는 소재지 제한없음

ㅇ 모집공고일 현재「건축물관리법 시행령」별표1. “건축물관리점검기관의 요건”을 갖춘 기관으로서 업무(영업)정지나 휴업중인 기관이 아닐 것

ㅇ 모집공고일 현재「건축물관리법 시행령」별표2. “점검책임자 및 점검자 의 자격기준”에 적합할 것

3. 등록신청 방법

모집공고일 기준 등재사항 변경이 있거나, 명부에서 지정 제외를 하고자하는 기관

(업체)는 건축물 생애이력 관리시스템으로 해당 신청서(양식)를 제출하여야 하며,

모집공고일 기준 등재사항 변경이 있음에도 신고하지 않고, 이에 따른 등재 요건자격

미달에 대하여 보완하지 않을 경우 등재 취소 및 행정 처분될 수 있습니다.

* 시 홈페이지-서울소식-고시·공고-건축물관리점검기관 등재명부 공고 (2022. 12. 6.기준)

https://www.seoul.go.kr/news/news_notice.do#list/1

가. 접수기간: 2023. 4. 7.(금) ~ 4. 21.(금),  ※ 마감일18시까지 제출분에 한함

나. 신청방법: 건축물 생애이력 관리시스템에 온라인 신청

※ https://blcm.go.kr/cmm/main/mainPage.do (회원가입) 점검기관

※ 신청서 파일명칭은 ‘기관명-대표자성명’ 및 ‘PDF 형식’만 가능(zip 불가)

다. 제출서류

1) 건축물관리점검기관 등재 신청서 (양식1)

2) 등록분야별 기술인력(건설기술 경력증명서 포함)

- 건축사자격증, 건축사보 신고확인증, 건설기술인 보유증명서, 건설기술인 경력증명서

3) 장비 보유현황(업무정지 등 행정처분 사실확인 및 사진 포함)

4) 건축물관리법 제18조제1항 각 호의 어느 하나에 해당함을 증명할 수 있는 서류

- 건축사사무소개설 신고확인증, 건설기술용역업등록증, 안전진단전문기관 등록증, 기술사사무소 개설등록증

5) 사업자등록증명서 또는 법인 등기사항증명서(법인일 경우)

6) 교육 이수 수료확인증 등 교육기관의 증빙서류

7) 자본금 보유 증명서류(안전진단 등록기관에 한함)

8) 건축물관리점검기관 변경 신청서 (양식2)

※ 제출서류는 신청 전 1개월 이내에 발행·작성된 것

라. 유의사항

ㅇ 신청기간 외의 접수 건에 대하여는 별도의 공지없이 무효처리함

ㅇ 신청접수 확인 여부는 별도 통보하지 않음

ㅇ 변경(기존 점검분야 제외 시) 및 제외 신청 시 기존 지정받은 건축물의 점검 완료 후 수리 가능함 (건축물 생애이력 관리시스템 확인)

ㅇ 모집대상 기관이 관련법에 따라 휴업 또는 업무(영업)정지된 경우 건축물관리점검기관 명부 등재에서 제외될 수 있음

4. 기타사항

가. 제출된 서류는 반환되지 않으며, 기재된 내용이 사실과 다른 경우에는 건축물관리점검기관 명부 작성 시 제외될 수 있음

- 거짓으로 등록하거나, 자격기준 미달 등「건축물관리법」제18조제5항에 해당하는 경우 같은 법 제25조에 따라 처분될 수 있음

나. 건축물관리점검기관 명부에 등재된 기관만이「건축물관리법」에 따라 건축물관리점검기관 지정이 가능함

다. 점검책임자 및 점검자는「건축물관리법 시행령」제13조제4항에 따라 신규교육 및 보수교육을 이수해야 함.

※ 자치구 점검기관으로 지정된 후 점검 실시 전까지 교육을 이수하지 않았을 경우 지정이 취소될 수 있음

라. 건축물관리점검기관으로 등재된 후(기 등재기관 포함) 이행사항

- 자치구에서 건축물관리점검기관으로 지정받은 후 7일 이내 지정일 기준 “기술인력, 장비 보유 현황”을 자치구에 제출하고, 변경이 있는 경우에는 20일이내 건축물 생애이력관리시스템으로 붙임5 건축물관리점검기관 등재사항 변경신고서 및 신고일 기준 “당초 및 변경 대비 자본금(안전진단 기관 해당), 기술인력 및 장비 보유 현황”을 작성하고, 이를 증명하는 서류와  함께 제출하여야 함

- 건축물관리점검기관이 등재 변경사항이 있음에도 신고하지 않고, 이에 따른 등재 요건자격 미달에 대해 발생일 30일 이내 미보완시 등재 취소 및 행정 처분될 수 있음

- 건축물관리점검기관이 타시.도로 소재지를 이전하는 경우에 건축물관리자와 계약체결된 건축물은 건축물관리점검을 완료하여야 하며, 그 외에 지정된 건축물은 자치구에서 지정을 취소하며 계약 체결된 건축물에 대한 점검이 완료되면 등재 취소하게 됨

- 건축물관리점검기관이 휴업기간 만료후 재개업하는 경우에 재개업 신고서 및 신고일 기준 “당초 및 변경 대비 자본금(안전진단 기관 해당), 기술인력 및 장비 보유 현황”을 작성하고, 이를 증명하는 서류와 함께 제출하여야 함

- 건축물관리점검기관이 폐업 신고할 경우에 명부 등재 취소하게 됨

마. 기타 건축물관리점검기관의 등록ㆍ지정에 관한 사항은 「건축물관리법」에 의함

바. 기타 자세한 내용은 서울특별시 지역건축안전센터 건축물안전관리팀(☎ 02-2133-6987~8)으로 문의하시기 바랍니다.

< 기타 문의 >

○ 국토교통부 건축물 생애이력 관리시스템 콜센터           ☎ 070-7016-3388~9

○ 건축물관리점검 교육

- 대한건축사협회 건축사교육원(www.kiraeb.or.kr)        ☎ 02-3425-6857~9

- 국토안전관리원 인재교육원(www.kbmscedu.or.kr)       ☎ 1588-8788

※ 안전진단교육은 국토안전관리원 인재교육원, 건설산업교육원, 건설기술교육원에서 실시하는 정밀안전진단과정(건축반) 교육으로 갈음할 수 있음

붙임 1. 건축물관리점검기관 등재 신청서 1부

2. 건축물관리점검기관의 요건 1부.

3. 점검책임자 및 점검자의 자격기준 1부.

4. 점검자가 받아야 할 건축물관리 교육 1부.

5. 건축물관리점검기관 등재사항 변경신고서 1부.

6. 건축물관리점검기관(휴업, 재개업, 폐업) 신고서 1부.  끝.

[붙임 1]

■ 서울특별시 건축물관리 조례 [별지 제1호서식]
건축물관리점검기관 등재 신청서
※ [ ]에는 해당하는 곳에 √표를 합니다.
신청기관		기관명
		대표자			법인등록번호(사업자등록번호)
		소재지
		전화번호
		점검분야(중복 가능) ① 정기점검, 긴급점검, 소규모 노후 건축물등 점검: [ ] * 점검대상 규모별 구분 연면적 3천제곱미터 미만［ ］, 연면적 3천제곱미터 이상부터 1만제곱미터 미만［ ］, 연면적 1만제곱미터 이상 [ ] ② 안전진단:［ ］
• 등재요건은 해당사항만 작성합니다. • 분류는 1.「건축사법」 제23조제1항에 따른 건축사사무소개설신고를 한 자 2.「건설기술진흥법」 제26조제1항에 따라 등록한 건설기술용역업자 3.「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제28조제1항에 따라 등록한 안전진단전문기관 4.「기술사법」 제6조에 따라 건축분야 기술사사무소 개설등록한 자 5. 국토안전관리원 6. 한국부동산원 7. 한국토지주택공사 중 해당되는 번호를 적습니다.
등재요건	기술인력 총 명 (건축사: 명, 특급 : 명, 고급 : 명, 중급 : 명, 초급 : 명, 건축사보 : 명)
	분류					자본금 원
	장비 따로 붙임
「건축물관리법」 제18조, 같은 법 시행령 제12조 및 「서울특별시 건축물관리 조례」제3조제2항에 따라 건축물관리점검기관의 등재를 신청합니다.
년 월 일
신청인				(서명 또는 인)
(또는 대리인)				(전화번호: )
서울특별시장 귀하
첨부서류			1. 「건축물관리법 시행령」 별표 1에 따른 요건에 적합함을 증명하는 서류 2. 「건축물관리법」 제18조제1항 각 호의 어느 하나에 해당함을 증명할 수 있는 서류 3. 사업자등록증명서 또는 법인 등기사항증명서 4. 선호지역(선호지역이 있는 경우에만 제출합니다) 5. 그 밖에 자격기준으로 정하는 사항에 대한 증빙자료
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

등록분야별 기술인력 및 장비보유 현황(예시)

□ 정기점검 분야

ㅇ 기술인력 현황

구 분	인 원	성 명	자 격	직무분야	교육이수여부
총계	6명
점검책임자	2명	김○○	건축사	건축설계	이수
		홍○○	특급기술인	건축구조	이수
점검자	4명	박○○	건축사보	건축설계	미이수
		엄○○	중급기술인	건축시공	이수
		최○○	중급기술인	건축구조	미이수
		이○○	초급기술인	건축구조	이수

붙임 : 증빙자료(건축사자격증, 건축사보 등록증, 건설기술인 경력증명서)

ㅇ 장비보유 현황

구 분	갯 수	비 고
망원경	개
균열폭 측정기	개
레이저 거리측정기	개
열화상카메라	개
전자내시경	개
측량기[수준(水準), 각도 측정용]	개
기타	개	기타장비 내역 기재

붙임 : 증빙사진

[예시 - 세부 장비사진]

장 비 명	장비사진	*검사유효기간
망원경	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란
균열폭 측정기	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란
레이저 거리측정기	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란
열화상카메라	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란
전자내시경	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란
측량기 (수준·각도측정용)	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란
기 타	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란

※ 관련법에 따라 검.교정주기가 정해진 점검 장비의 경우에 검사유효기간을 기재합니다.

□ 안전진단 분야

ㅇ 기술인력 현황

구 분	인 원	성 명	자 격	직무분야	교육이수여부
총계	8명
점검책임자 (건축사 또는 특급기술자)	2명	김○○	건축사	건축설계	이수
		홍○○	특급기술인	건축구조	이수
점검자 (중급기술인 이상)	3명	박○○	고급기술인	건축사보	미이수
		박○○	중급기술인	건축설계	이수
		엄○○	중급기술인	건축시공	이수
점검자 (초급기술인 이상)	3명	최○○	중급기술인	건축구조	미이수
		박○○	초급기술인	건설안전	이수
		이○○	초급기술인	건축구조	이수

붙임 : 증빙자료(건축사자격증, 건설기술인 경력증명서)

ㅇ 장비보유 현황

구 분	갯 수	비 고
균열폭측정기	개	7배율 이상이고, 라이트 부착형일 것
반발경도측정기	개	교정장치를 포함할 것
초음파측정기	개	초음파 전달시간을 0.1㎲까지 분해가 가능할 것
철근탐사장비	개
철근부식도측정장비	개	자연전위법 또는 전기저항법으로 측정이 가능할 것
염분측정장비	개
코어채취기	개
도막(도료 피막) 두께 측정장비	개	측정범위가 0.1㎜ 이하일 것
측량기	개	수준(水準)ㆍ각도ㆍ거리 측정용
강재비파괴시험장비 가) 자분(磁粉)탐상기 나) 초음파시험기	개개
진동측정기	개
정적 변형측정장치	개

붙임 : 장비별 증빙사진

[세부 장비사진]

장비 보유현황(기본장비)
장비명		연번
제품구성
용도
제조국명		제조회사
Model. No.		Serial No.
검사유효기간		관리번호
보관장소		구입일자
소유자
전면부
후면부

※ 장비고유번호, 제품번호는 확인가능 한 경우 사진 및 기재

[붙임 2]

건축물관리점검기관의 요건(건축물관리법 시행령 제12조제2항 관련)

1. 정기점검, 긴급점검 및 소규모 노후 건축물등 점검 기관 가. 기술인력: 점검대상 규모에 따른 다음의 기술인력을 모두 갖출 것
구분		점검대상 규모
		연면적 3천제곱미터 미만	연면적 3천제곱미터 이상 1만제곱미터 미만	연면적 1만제곱미터 이상
1) 「건축사법」에 따른 건축사, 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1에 따른 건축구조, 건축시공 또는 건설안전 전문분야의 특급건설기술인		1명 이상	1명 이상	1명 이상
2) 「건축사법」에 따른 건축사보의 자격요건을 갖춘 사람 또는 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1에 따른 건축 직무분야의 초급건설기술인 이상인 사람		2명 이상	3명 이상	4명 이상
나. 장비: 다음의 장비를 모두 갖출 것 1) 망원경, 균열폭측정기 2) 레이저 거리측정기 3) 열화상카메라 4) 전자내시경 5) 측량기[수준(水準)ㆍ각도 측정용]
2. 안전진단 기관
구분	요건
가. 자본금	1억 이상일 것
나. 기술인력	다음의 기술인력을 모두 갖출 것 1) 다음의 어느 하나에 해당하는 사람: 2명 이상. 이 경우 건축사 또는 건축 직무분야 특급건설기술인이 50% 이상이어야 한다. 가) 「건축사법」에 따른 건축사(연면적 5천제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리 실적이 있는 사람만 해당한다) 나) 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1에 따른 건축 직무분야 또는 건설안전 전문분야의 특급건설기술인 2) 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1에 따른 건축 직무분야 또는 건설안전 전문분야의 중급건설기술인 이상인 사람: 3명 이상. 이 경우 건축 직무분야 중급건설기술인 이상이 60% 이상이어야 한다. 3) 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1에 따른 건축 직무분야 또는 건설안전 전문분야의 초급건설기술인 이상인 사람: 3명 이상
다. 장비	다음의 장비를 모두 갖출 것 1) 균열폭측정기(7배율 이상이고, 라이트 부착형일 것) 2) 반발경도측정기(교정장치를 포함할 것) 3) 초음파측정기(초음파 전달시간을 0.1㎲까지 분해가 가능할 것) 4) 철근탐사장비 5) 철근부식도측정장비(자연전위법 또는 전기저항법으로 측정이 가능할 것) 6) 염분측정장비 7) 코어채취기 8) 도막(도료 피막) 두께 측정장비(측정범위가 0.1㎜ 이하일 것) 9) 측량기[수준(水準)ㆍ각도ㆍ거리 측정용] 10) 강재비파괴시험장비 가) 자분(磁粉)탐상기 나) 초음파시험기 11) 진동측정기 12) 정적 변형측정장치
비고: "자본금"이란 법인인 경우에는 안전진단 업무를 수행하기 위한 납입자본금 또는 출자금을 말하고, 개인인 경우에는 영업용 자산평가액을 말한다.

[붙임 3]

점검책임자 및 점검자의 자격기준(건축물관리법 시행령 제13조제1항 및 제3항 관련)
구분	점검책임자	점검자
1. 정기점검, 긴급점검 및 소규모 노후 건축물등 점검	가. 「건축사법」에 따른 건축사 나. 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1에 따른 건축 직무분야(건축기계설비 및 실내건축 전문분야는 제외한다) 또는 건설안전 전문분야의 특급건설기술인	가. 「건축사법」에 따른 건축사보의 자격요건을 갖춘 사람 나. 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1 건축 직무분야의 초급건설기술인 이상인 사람
2. 안전진단	가. 「건축사법」에 따른 건축사로서 연면적 5천제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리실적이 있는 건축사 나. 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1에 따른 건축 직무분야(건축기계설비 및 실내건축 전문분야는 제외한다)의 특급건설기술인	가. 「건축사법」에 따른 건축사보의 자격요건을 갖춘 사람 나. 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1 건축 직무분야 또는 건설안전 전문분야의 초급건설기술인 이상인 사람

[붙임 4]

점검자가 받아야 할 건축물관리 교육(건축물관리법 시행령 제13조제4항 관련)

1. 교육시간

가. 정기점검, 긴급점검 및 소규모 노후 건축물등 점검의 경우

1) 신규교육: 7시간. 다만, 점검책임자의 경우 35시간으로 한다.

2) 보수교육: 7시간

나. 안전진단의 경우

1) 신규교육: 70시간

2) 보수교육: 14시간

2. 교육방법: 사이버교육 및 집합교육

3. 그 밖의 사항

가. 보수교육은 신규교육을 이수한 후 3년마다 실시한다.

나. 제1호나목의 안전진단 교육은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제9조제3항에 따른 건축 직무분야의 정밀안전진단교육을 이수한 경우에는 해당 교육을 이수한 것으로 본다.

[붙임 5]

■ 서울특별시 건축물관리 조례 [별지 제3호서식]
건축물관리점검기관 등재사항 변경신고서
※ 색상이 어두운 난은 신고인이 작성하지 아니합니다.
접수번호		접수일
신고인	기관명							등재번호 및 등재일
	대표자							법인등록번호(사업자등록번호)
	소재지							전화번호
점검분야
변경사항	구분		변경 연월일				변경 전				변경 후
「서울특별시 건축물관리 조례」 제4조제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.
년 월 일
신고인					(서명 또는 인)
서울특별시장										귀하
첨부서류	변경사항을 증명하는 서류 각 1부
작성방법	신고인 및 점검분야 란은 변경 전의 사항을 적습니다.
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

등록분야별 기술인력 및 장비보유 현황(예시)

□ 정기점검 분야

ㅇ 기술 인력 현황

구 분		인 원	성 명	자 격	직무분야	교육이수여부
총계		6명
변경전	점검 책임자	2명	김○○	건축사	건축설계	이수
			홍○○	특급기술인	건축구조	이수
	점검자	4명	박○○	건축사보	건축설계	미이수
			엄○○	중급기술인	건축시공	이수
			최○○	중급기술인	건축구조	미이수
			이○○	초급기술인	건축구조	이수
총계		6명
변경후	점검 책임자	2명	김○○	건축사	건축설계	이수
			홍○○	특급기술인	건축구조	이수
	점검자	4명	박○○	건축사보	건축설계	미이수
			엄○○	중급기술인	건축시공	이수
			최○○	중급기술인	건축구조	미이수
			김○○	초급기술인	건축시공	이수

붙임 : 증빙자료(건축사자격증, 건축사보 등록증, 건설기술인 경력증명서)

ㅇ 장비 보유 현황

구 분	변경 전	변경 후	비 고
망원경	개	개
균열폭 측정기	개	개
레이저 거리측정기	개	개
열화상카메라	개	개
전자내시경	개	개
측량기[수준(水準), 각도 측정용]	개	개
기타	개	개	기타장비 내역 기재

붙임 : 증빙사진

[예시 - 세부 장비사진]

장 비 명	장비사진	*검사유효기간
망원경	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란
균열폭 측정기	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란
레이저 거리측정기	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란
열화상카메라	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란
전자내시경	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란
측량기 (수준·각도측정용)	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란
기 타	(사진)	(사진)
	고유번호/모델번호 기재란	*검사유효기간 기재란

※ 관련법에 따라 검.교정주기가 정해진 점검 장비의 경우에 검사유효기간을 기재합니다.

□ 안전진단 분야

ㅇ 기술 인력 현황 (변경 전/후)

구 분		인 원	성 명	자 격	직무분야	교육이수여부
총계		8명
변경전	점검책임자 (건축사 또는 특급기술자)	2명	김○○	건축사	건축설계	이수
			홍○○	특급기술인	건축구조	이수
	점검자 (중급기술인 이상)	3명	박○○	고급기술인	건축사보	미이수
			박○○	중급기술인	건축설계	이수
			엄○○	중급기술인	건축시공	이수
	점검자 (초급기술인 이상)	3명	최○○	중급기술인	건축구조	미이수
			박○○	초급기술인	건설안전	이수
			이○○	초급기술인	건축구조	이수
총계		8명
변경후	점검책임자 (건축사 또는 특급기술자)	2명	김○○	건축사	건축설계	이수
			홍○○	특급기술인	건축구조	이수
	점검자 (중급기술인 이상)	3명	박○○	고급기술인	건축사보	미이수
			박○○	중급기술인	건축설계	이수
			엄○○	중급기술인	건축시공	이수
	점검자 (초급기술인 이상)	3명	최○○	중급기술인	건축구조	미이수
			박○○	초급기술인	건설안전	이수
			이○○	초급기술인	건축구조	이수

붙임 : 증빙자료(건축사자격증, 건설기술인 경력증명서)

ㅇ 장비 보유 현황

구 분	변경 전	변경 후	비 고
균열폭측정기	개	개
반발경도측정기	개	개
초음파측정기	개	개
철근탐사장비	개	개
철근부식도측정장비	개	개
염분측정장비	개	개
코어채취기	개	개
도막(도료 피막) 두께 측정장비	개	개
측량기	개	개
강재비파괴시험장비 가) 자분(磁粉)탐상기 나) 초음파시험기	개개	개개
진동측정기	개	개
정적 변형측정장치	개	개

붙임 : 장비별 증빙사진

[세부 장비사진]

장비 보유현황(기본장비)
장비명		연번
제품구성
용도
제조국명		제조회사
Model. No.		Serial No.
검사유효기간		관리번호
보관장소		구입일자
소유자
전면부
후면부

※ 장비고유번호, 제품번호는 확인가능 한 경우 사진 및 기재

[붙임 6]

■ 서울특별시 건축물관리 조례 [별지 제4호서식]
건축물관리점검기관	［ ］휴업 ［ ］재개업 ［ ］폐업	신고서
※ 색상이 어두운 난은 신고인이 작성하지 아니하며, [ ]에는 해당하는 곳에 √표를 합니다.
접수번호		접수일
신고인	기관명	등재번호 및 등재일
대표자	법인등록번호(사업자등록번호)
소재지	전화번호
점검분야
신고내용	휴업예정기간 년 월 일 ~ 년 월 일
재개업일 년 월 일
폐업일 년 월 일
휴업ㆍ폐업 사유
「서울특별시 건축물관리 조례」 제4조제2항에 따라 위와 같이 신고합니다.
년 월 일
신고인	(서명 또는 인)
서울특별시장	귀하
첨부서류	1. 휴업ㆍ재개업 또는 폐업을 증명하는 서류 1부 2. 건축물관리점검기관 (변경)등재 통보서 원본(폐업의 경우에만 제출합니다)
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]