급경사지 정기점검(해빙기) 점검표

■ 일반현황

조사일시	년 월 일
행정구역	( )시/군 ( )읍/면 ( )리
연장		최대높이		경사		이격폭

■ 중점점검

결빙	□유 □무	해빙에 의한 붕괴 가능성	□유 □무

■ 붕괴

붕괴 징후	□인장균열 □배부름 □침하 □지하수용출 □비탈면시설변형	붕괴이력	□낙석 □쐐기 □평면 □전도 □활동파괴 □표층유실 □세굴
	위치: 규모: 기타:		위치: 규모: 기타:

■ 급경사지 상태

도로선형										종단형
□		□		□		□				□			□		□
횡단면선형										상부자연비탈면
□		□		□		□				□			□		□
상부자연비탈면경사			( )°		뜬돌			□유 □무				계 곡 부		( ) 개소
주변 지형	□산악 □준산악 □구릉지 □평지								풍화도		□신선:미세한 균열조차 없으며 석재로 사용가능할 정도 □약간풍화:약간의 균열, 약간의 절리, 약간의 착색 □보통풍화:균열, 절리발달, 해머타격시 무거운 소리 □심한풍화:여러번 발로 밝으면 깨짐 □완전풍화:암덩어리가 손으로 부서짐 □풍화잔류토:구성입자가 분리되어 약간 이동됨
암석의 결							□전체 □위험 부위

■ 필요공법 및 점검자의견

시공현황 (중복가능)	□낙석방지망 □낙석방지울타리 □L형측구 □옹벽 □산마루측구 □기타 :
필요공법	□현상태유지 □기존시설 교체․보수 □절취공법 □보강시설 □낙석방호시설 □표면보호시설 □배수시설
조 사 자 소 견

급경사지(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치
규 모	높이(m)			연장(m)				경사		1 : 1
유 형	토사			암반				복합

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부
• 침하 발생 여부
• 배부름 발생 여부
• 절토부 암반 절리 발생여부
• 급격한 지하수 용출여부
• 기존 지하수 탁도 변화여부
• 지속적인 낙석발생 여부
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부
• 침하의 발생 여부
• 낙석의 발생 여부
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부
• 시설물 파손 여부
• 배수시설의 배수기능 유지 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2014.   .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 휴대폰

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치
규 모	높이(m)			연장(m)				경사		1 : 1
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2014.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 휴대폰

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	실인 날인