상수도시설물 현황

1. 상수도관 : 13,438㎞

계	급수관	배수관	송수관	도수관
13,438㎞	3,095㎞	9,734㎞	517㎞	84㎞

2. 배수지 : 102개소, 2,445천㎥

구 분	계	지 역	1 차	2 차
개 소 (천㎥)	102 (2,445)	32 (2,119)	53 (299)	17 (27)

3. 가압시설 : 217개소

소계	특고압 아리수올림터		저압 아리수올림터		증압장
	유인	무인	유인	무인
217	4	5	1	55	152

4. 노출 상수도관 : 85개소, 45,441m

구분	계	공동구	지하철노출관	교량현수관
대 상	85개소	8개소	23개소	54개소
연장(m)	45,441	32,440	3,113	9,888
구경(㎜)	30~1,500	150~1,000	30~1,500	80~1,200

➀ 공동구내 상수도관로(8개소, 32.4㎞)

구 분	계	여의도	목동	개포	가락	상계	상암	은평	마곡
구 경(㎜)	150~1,000	300~500	150~800	300~700	300~1,000	250~600	600~700	500	300
연 장(㎞)	32.4	5.8	9.5	4.1	6.6	1.1	2.3	0.5	2.5

➁ 공사장 노출관로(4개소, 3,113m)

구 분	계	신림선 경전철	신분당선 복선전철	삼성~동탄간 급행철도	별내선
구 경(㎜)	30~1,500	30~1,500	200~1,350	900~1,350	150~800
연 장(m)	3,113	1,378(3개공구)	914(2개공구)	277(1개공구)	544(1개공구)

➂ 교량 현수관로(54개소, 9.991㎞)

구 분	합 계	한강교량	일반교량
구 경(mm)	80~1,200	300~1,200	80~1,000
개 소	54	5	49
연 장(km)	9,888	7,579	2,309

1. 상수도관 현황

2020.11월기준

계		급수관		배수관		송수관		도수관
연장(㎞)	비율(%)	연장	비율(%)	연장	비율(%)	연장	비율(%)	연장	비율(%)
13,438	100.0	3,095	23.0	9,734	72.5	517	3.9	84	0.6

2. 배수지 현황

➀ 사업소별 배수지 종합 현황

2020.12.31.기준

구분 사업소	배 수 지
	계		지역		1차		2차
	개소	용량(천㎥)	개소	용량(천㎥)	개소	용량(천㎥)	개소	용량(천㎥)
계	102	2,445	32	2,119	53	299	17	`27
중 부	22	169	2	70	11	83	9	16
서 부	21	473	5	375	11	92	5	6
동 부	8	395	3	380	5	15	-	-
북 부	8	285	2	270	6	15	-	-
강 서	8	193	4	180	4	13	-	-
남 부	21	413	6	342	12	66	3	5
강 남	9	259	7	256	2	3	-	-
강 동	3	80	2	68	2	12	-	-
광 암	1	178	1	178	-	-	-	-

➁ 사업소별 지역배수지 현황

사업소별	계		지 역 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	32	2,119,000	∙변동없음
중 부	2	70,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			보 광	20,000	월 곡	50,000
서 부	5	375,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			백 련	40,000	와우산	40,000
			북악터널	145,000	증 산	60,000
			불광터널	90,000
동 부	3	380,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			대현산	200,000	용 마	80,000
			아차산	100,000
북 부	2	270,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			공 릉	170,000	월 계	100,000
강 서	4	180,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			목 동	60,000	신 정	50,000
			신 월	40,000	우장산	30,000
남 부	6	342,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			금 천	60,000	대 방	60,000
			낙성대	60,000	독 산	22,000
			노량진	110,000	상 도	30,000
강 남	7	256,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			반 포	80,000	봉 은	12,000
			방 배	50,000	삼 성	30,000
			서 초	60,000	수 서	12,000
			양 재	12,000
강 동	2	68,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			길 동	60,000	오 금	8,000
광 암	1	178,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			광 암	178,000

➂ 사업소별 1차배수지 현황

사업소별	계		1 차 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	53	298,970	∙신설(1): 위례(9,100㎥) ∙용량증설(2): 낙산 3,300→5,600㎥, 수유6 3,000→6,100㎥
중 부	11	83,300	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			가 회	1,000	남산(대)	40,000	월곡소	10,000
			개운산	20,000	남산소	1,100	정릉2	2,000
			경 내	1,000	도 원	900	한 남	700
			낙 산	5,600	무 악	1,000
서 부	11	92,200	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			가 좌	24,000	만 리	11,000	진 관	20,000
			노고산	8,000	수 색	500	할미당	200
			능 안	6,000	연 희	2,000	홍은동	12,500
			독박골	4,000	응 암	4,000
동 부	5	14,450	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			금 호	1,000	용마소	6,000	신 내	3,000
			아차산소	4,000	응 봉	450
북 부	6	14,700	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			4.19	2,000	상계2	1,400	수유6	6,100
			번동소	2,000	수유5	1,200	우 이	2,000
강 서	4	13,120	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			개 봉	500	오류2	120	화 곡	12,000
			온수2	500
남 부	12	66,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			남 현	2,500	사당3	1,000	신림2-1	3,500
			봉천6-2	2,500	사당4	1,000	신림6	20,000
			봉천11(대)	3,000	상도3	2,000	장군봉	10,000
			봉 현	2,500	선 우	6,000	국사봉	12,000
강 남	2	3,100	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			내 곡	2,500	일원본	600
강 동	2	12,100	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			거 마	3,000	위례	9,100

➃ 사업소별 2차배수지 현황

사업소별	계		2 차 배 수 지
	개소	용량(㎥)
계	17	26,600	∙변동없음
중 부	9	16,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			성북1	2,000	인 수	2,000	종암1	4,000
			성북2고구	2,000	정릉3	1,000	평창1	1,000
			성북2저구	2,000	정릉4	1,000	혜 명	1.000
서 부	5	5,600	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			기자촌	500	자하문	200	홍 제	500
			삼 우	4,000	홍은3	400
남 부	3	5,000	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)	배수지명	용량(㎥)
			신림2	2,500	봉천11소	500	신림9	2,000

2. 아리수올림터 현황

➀ 사업소별 아리수올림터 종합 현황

2020. 12. 31.기준

구분 사업소	아리수올림터․증압장
	계	아리수올림터			증압장
		소계	유인	무인
계	217	65	5	60	152
중 부	43	18	-	18	25
서 부	41	12	2	10	29
동 부	16	4	1	3	12
북 부	42	8	-	8	34
강 서	15	5	-	5	10
남 부	22	9	1	8	13
강 남	30	6	1	5	24
강 동	8	3	-	3	5

➁ 사업소별 유인아리수올림터 현황

사업소별	개소	유인 아리수올림터
계	5	∙변동없음
서 부	2	가압장명	가압장명
		북악터널(배)	백련(배)
동 부	1	가압장명	가압장명
		대현산(배)
남 부	1	가압장명	가압장명
		노량진(배)
강 남	1	가압장명	가압장명
		삼성(배)

➂ 사업소별 무인아리수올림터․증압장 현황

구 분	소 계			아리수올림터
	계	무 인 올림터	증압장	무인 아리수올림터			증압장
계	212	60	152	∙신설(2): 양재, 위례 ∙용도폐지(1): 우면산			∙신설(3): 증산, 수색, 녹번
중 부	43	18	25	삼 청	평창1	평창2	명 륜	낙 산	구 기	만 리	필 동
				혜 명	약 수	낙 산	무 악	신 당	장 충	신 교	무악2
				효 자	정릉4	성북2	남 산	남산1	남산2	연화봉	성북
				성북2-2	종 암	인 수	종 암	석 관	월 곡	정릉배밭A	정릉배밭B
				월곡(배)	도 원	보 광	정릉배밭C	정릉배밭D	청 운	동 숭	여래사
				경 내	보광(배)	북 악
서 부	39	10	29	증산(배)	진 관	불광(배)	북가좌2	불 광	불광1	창천1	독박골1
				창 천	홍은3	녹 신	홍 제	홍제2	홍제4	응암2	연 희
				현 행	와우산	노고산(배)	진관사	홍은1	자하문	봉 원	송죽원
				만 리			성산1	성산2	상 암	청 암	약수사
							정원1	정원2	백 련	금 화	기자촌
							청련사	증산	수색	녹번
동 부	15	3	12	아차산(배)	용마(배)	신내(배)	옥 수	응 봉	응봉2	휘경A	휘경B
							휘경C	이 문	경 희	청량리	마장
							신 내	망 우
북 부	42	8	34	미 아	상 계	수 유	4.19	도 봉	무수골	미아1	미아2
				우 이	번 동	쌍문1	미아3	방 학	번 동	상계4	상계5
				쌍문2	중 계		상계군	쌍 문	쌍문4	수 유	월계1
							월계2	창 동	우이1	우이2	수락산
							삼각산	벽 산	쌍문1	중 계	도봉1
							동막골1	동막골2	중계1	무수골1	중계2
							도선1	도선2	도선3	수암사
강 서	15	5	10	신 정	화곡(배)	온 수	목동131	등 촌	법 무	신 월	해 운
				개 봉	우장산(배)		육 본	오류1	오류2	궁 동	궁동2
남 부	21	8	13	금천(배)	상도3	대방(배)	서울대	봉천9	사당3	사당5	동 일
				상도(배)	신림6(배)	봉천11(배)	상도5	봉 현	신대방	신림3	신림7
				법 원	낙성대(배)		신림10	신림2	달마사
강 남	29	5	24	방배(배)	내 곡	일원본	삼 성	역삼2	궁마을	수 서	형 촌
				반포(배)	우면산		논현1	도 곡	방죽1	신자곡	송 동
							논현2	도곡2	세 곡	서 초	우면산
							논현3	대 치	자 곡	국민단지	내 곡
							역삼1	구 룡	쟁 골	방일초등
강 동	8	3	5	거 마	오금(배)	위례	가락1	가락2	천 호	명 일	방 이

➃ 특고압 올림터 현황

2020. 12. 31.기준

사업소	올림터명	주배전선로		예비배전선로		수전용량 (kVA)	비고
		변전소명	배전선로명	변전소명	배전선로명
합계	특고압 9개소
중부	소계				2개소	3,750
	보광(배)	한남	외공	한남	남수	2,000
	북악	안암	정릉	미아	동선	1,750
서부	소계				2개소	3,000
	북악터널(배)	은평	은배	현저	유진	2,000
	백련(배)	은평	고은	은평	홍은	1,000
남부	소계				2개소	8,500
	노량진(배)	노량진	노여#2	노량진	과연	7,000
	낙성대(배)	신림	서연	사당	까치	1,500
강남	소계				3개소	4,500
	양지	양지	남서	양지	염곡	1,250
	방배(배)	사당	남부	사당	삼호	2,000
	삼성(배)	삼성	경복	삼성	한중	1,250

3. 노출상수도관 현황

➀ 공동구내 상수도현황(8개 공동구 32.4km)

연번	공 동 구 시 설 현 황					상수도관로 현 황	관 리 사업소
	공동구명	연 장 (㎞)	규 격 (m)	수용시설	설치연도
계 (7개소)		39.12		상수도, 전력, 지역난방, 통신	1978~ 2018	D=150~1,000㎜ L=32.4km
1	여의도	6.1	5.3×2.5 5.3×2.0	상수도, 전력, 지역난방, 통신	‘78. 02	D=300~500㎜ L=5.8km	남 부
2	목 동	11.7	13×2.3 5.3×2.3	상수도, 전력, 지역난방, 통신	‘87. 12	D=150~800㎜ L=9.5km	강 서
3	가 락	7.4	6.8×2.3 4.2×2.3	상수도, 전력, 통신	‘87. 12	D=300~1,000㎜ L=6.6km	강 동
4	개 포	4.2	4.4×2.3	상수도, 전력, 통신	‘87. 12	D=300~700㎜ L=4.1km	강 남
5	상 계	1.1	2.6×2.3	상수도, 전력, 통신	‘89. 07	D=250~600㎜ L=1.1km	북 부
6	상 암	2.3	10.9×2.8 10.6×3.5	상수도, 전력, 지역난방, 통신	‘04. 10	D=600~700㎜ L=2.3km	서 부
7	은 평	1.0	9.4×3.0 8.7×3.0	상수도,전력,통신,난방,쓰레기수송관	‘13.	D=500㎜ L=0.5km	서부
8	마 곡	5.32	8.0×3.9 10.18×3.8	상수도, 전력, 통신	’18	D=300㎜ L=2.5km	강서

➁ 지하철공사장 노출관로(7개 공구, 23개 작업구, 3.1km)

연번	사업소	노선	공구	시행사 (시공사)	위 치	관종	구경	연장 (m)	부설 년도	비 고 (기간)
합 계								2,538
소 계								1,378
1	남부	신림선 경전철	1공구	남서울경전철 (두산건설)	여의대방로 211 (101정거장)	DCIP	300	52	2017	’18.6~ ’21. 3.
					대방역앞 (102정거장)	DCIP	200	20	2011
					대방역앞~병무청 (102환기구)	DCIP SSP	700 30	22 11	2009 2013
					신길동869번지 (103정거장)	SP DCIP	1500 300	52 40	1991 2001
					보라매역 (104정거장)	SP	1,500	76	1993
					신대방동 370-1 (104S환기구)	DCIP DCIP	300 600	11 25	1997 2002
					신대방동 395-61 (106정거장)	DCIP DCIP DCIP	200 300 300	14 22 117	1996 1998 2003
2			2공구	남서울경전철 (대림산업)	봉천동 729-1 (106E 환기구)	DCIP	400 250	18 12	2005 1989
					당곡사거리 (107정거장)	SSP DCIP SP	50 100 600	100 30 100	2018 2005 1987
					신림동1425-22 (#3 작업구)	DCIP DCIP DCIP	80 200 300	2 4 20	2019 2005 2005
					신림사거리 (108정거장)	SP SP DCIP DCIP	1,500 600 300 300	10 92 84 26	1980 1985 2018 2005
					신림동1637-11 (108S환기구)	DCIP	200	20	2006
3			3공구	남서울경전철 (한화건설)	서원동 성당앞 (109정거장)	DCIP	300	102	2005
					신림동 808-401 (#4번 작업구)	DCIP	500	7	1985
					미림여고 교차로 (110정거장)	DCIP DCIP DCIP	150 300 500	23 87 43	2005 2014 1985
					신림동 131-3 (110E환기구)	DCIP	300	31	2005
					관악산휴계소주차장 (111정거장)	DCIP DCIP	200 500	25 80	1991 2009

연번	사업소	노선	공구	시행사 (시공사)	위 치	관종	구경	연장 (m)	부설 년도	비 고 (기간)
소 계								1,191
4	강남	신분당선 복선전철 (용산~강남)	1-1 공구	새서울철도 (한화건설)	신사역	DCIP DCIP DCIP	600 500 500	58 43 35	2015 2011 2015	’16.8~ ’22.1
5			1-2 공구	새서울철도 (두산건설)	논현역	SP SP DCIP DCIP DCIP CIP DCIP	800 600 600 400 300 300 200	122 19 110 6 20 65 70	2001 2000 2002 2002 2001 1982 1985	’16.8~ ’22.1
					신논현역	DCIP DCIP	300 600	140 150	2010 2001
6		삼성~동탄간 광역 급행철도	2공구	철도시설공단 (대림건설)	수서역	SP SP DCIP	1350 1000 900	113 120 44	1995 1996 2013	’17.7~ ’21.10
소 계								180
7	강동	별내선	1공구	도시기반본부 (쌍용건설)	선사고등학교 앞	DCIP DCIP DCIP SP	150 200 300 800	76 228 150 90	1995~2011 1997~2011 2002 1981	‘20.3~ 23.3.

➂ 교량 현수관로(총 54개소 9.8km)

가. 사업소별 현황

연번	사업소	현 황			교량수 (개)	비고
		관경(㎜)	열	연장(m)
계		80 ~ 1,000	63	9,888	54	한강교량: 5개 일반교량: 49개
1	중 부	80 ~ 800	25	763	22	한강교량: 0개 일반교량: 22개
2	서 부	100 ~ 1,000	11	1,004	9	한강교량: 1개 일반교량: 8개
3	동 부	1,200	1	1,460	1	한강교량: 1개 일반교량: 0개
3	북 부	100 ~ 700	16	509	14	한강교량: 0개 일반교량: 14개
4	강 서	400	1	40	1	한강교량: 0개 일반교량: 1개
5	남 부	400 ~ 900	5	4,230	4	한강교량: 2개 일반교량: 2개
6	강 남	300 ~ 1,200	4	1,882	3	한강교량: 1개 일반교량: 2개
7	강 동

나. 세부내역

연번	한강교량	현 황				관리 사업소	설치년도	비 고
		관경 (㎜)	관종	열	연장 (m)
계	5개교량	300～ 1,200		6	7,579
1	성산대교	700	SP	2	3,040	남부	1979×1열 1991×1열	․ 사용중단(관정비 ’10.7)
2	한강대교	900	SP	1	840	남부	1963	․ 사용중(관정비 ’10.9) (암사정수장→대현산배수지)
3	동작대교	700	SP	1	1,547	강남	1991	․ 사용중(관정비 ’10.7) (암사정수장→대현산배수지)
4	양화대교	300	DP	1	692	서부	2000	․ 사용중(선유공원 급수용) (뚝도정수장)
5	잠실대교	1,200	SP	1	1,460	동부	2003	․ 사용중 (암사정수장→아차산배수지)

연번	일반교량	위 치	현 수 관 현 황				관리 사업소	시설 년도	비고
			관 경 (mm)	관종	열	연장 (m)
계	51개 교량		80~ 1,000		58	2,412
6	옥천교	홍지동 36-7	100	DP	1	30	중부 (22개)	1986
7	홍지교	홍지동 72-2	300	DP	1	30		2001
8	세검8교	홍지동 72-8	100	SP	1	15		1996
9	세검1교	홍지동 81-1	500	DP	1	40		2003
10	신영교	신영동 131-1	200	SP	1	15		1988
11	세검3교	신영동 72-33	80	DP	1	10		2000
12	복개	평창동 273-10	80 150	DP SP	2	20		1988
13	평창7교	평창동 38	80	DP	1	12		1991
14	교량(금강하이츠)	평창동 64-3	100	DP	1	10		1988
15	평창2교	평창동 188-6	300	SP	1	15		2005 (1988)
16	구기3교	구기동 161-1	100	SP	1	8		1988
17	구기2교	구기동 149-9	150	DP	1	8		2007
18	구기1교	구기동 135	150	DP	1	10		2007
19	평창5교	평창동 411-5	100	SP	1	104		1988
20	한남대교	한남1동501번지주변 (한남대교북단 횡단)	800	SP	2	200		2004
21	한강로 다리	한강로3가40-19주변	600	SP	1	20		1975
22	한강로 다리	한강로3가40-19주변	300	DP	1	30		2003
23	길음교	길음2동 877-182	800	SP	1	40		1976
			600	SP	1	40		1992
24	정릉8교	정릉3동 871-1	150	DP	1	10		1993
25	청수2교	정릉4동 830-9	80	CIP	1	6		1983
26	석계교	석관1동 10번지	300	DP	1	60		1999
27	월암교	종암2동 3-692	700	SP	1	30		1985
28	옥천2교	홍은2동 5-5	200	SP	1	20	서부 (8개)	1995
29	홍은교	홍은2동8-476	700 300	SP CIP	1 1	20 40		1991
30	홍은대교	홍은2동9-369	300	SP	1	17		1993
31	홍제4교	홍제1동334-95	200 100	SP	1 1	30 30		1994

연번	일반교량	위 치	현 수 관 현 황				관리 사업소	시설 년도	비고
			관 경 (mm)	관종	열	연장 (m)
32	홍제교	홍은1동48-346	1000	SP	1	50	서부 (8개)	1994
33	백련교	홍은3동4-3	300	SP	1	37		1997
34	충정교	충정로3가190	400	SP	1	18		1995
35	성산제2교	성산1동 51-1번지주변	600	DP	1	50		1997
36	신도봉교	도봉동 89	200	DP	1	30	북부 (15개)	1983
37	상계교	상계8동 664	600	SP	1	150		1988
38	월계1교	월계동 245	400	DP	1	125		1983
39	월계2교	월계동 862	400	DP	1	30		1983
40	당현교	상계동 205	700	SP	2	36		1988
41	근화교	쌍문1동 419	200	DP	1	30		1995
42	누원교	도봉1동 580	300	DP	1	30		1983
43	구도봉교(수원교)	도봉1동 584-5	300	DP	1	40		1983
44	도봉교	도봉동595	500	DP	1	30		1983
45	만세교	도봉동 무수골길	100	DP	1	15		2002
46	문이교	쌍문동 508-18	200	DP	1	20		2012
47	대동천1교	수유동 567-56	150	DP	1	15		2006
48	월벽교	우이동 281-2	150	DP	1	20		2001
49	백운교	우이동 265-12	100	DP	1	10		2001
50	우이복개천	우이동 266-23	200	DP	1	10		2001
51	오류육교	구로구 오류동 74-2	400	DP	1	40	강서 (1개)	1986
52	도림교	신림동475~1446	600	SP	1	130	남부 (2개)	1980
53	금천교	금천구 가산동 707	400	DP	1	220		1990
54	원지교	원지동551	300	SP	1	35	강남 (2개)	1992
55	영동1교	양재동80-14	300 600	DP SP	1 1	150 150		1988
56	장지교	장지동247-8	300	CIP	1	21	강동 (1개)	1979