환경순찰 점검표

(‘14. 3. 7. ~ 3. 13.)

<광나루 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 성인야구장앞 음수전 ○ 적출내용 - 음수전 인입선 파손으로 누수	시설관리과 녹지관리과
2		○ 위 치 - BMX 경기장 ○ 적출내용 -출입문 파손	시민활동 지원과 시설관리과

환경순찰 점검표

(‘14. 3. 7. ~ 3. 13.)

<잠실 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 시크릿가든 앞 ○ 적출내용 - 볼라드 훼손되어 정비요망	시설관리과
2		○ 위 치 - 안내센터 앞 ○ 적출내용 - 볼라드 용도 미완성 시건장치 설치불능(바닥 원형 철판 미설치) 정비요망	시설관리과
3		○ 위 치 - 잠실나들목 앞 ○ 적출내용 - 볼라드 용도 미완성 시건장치 설치불능(바닥 원형 철판 미설치) 정비요망	시설관리과

<잠실 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
4		○ 위 치 - 잠실나들목 옆 ○ 적출내용 - 웅비용역(적환장) 칸막이 훼손 및 노후로 민원야기 되어 정비요망	환경과
5		○ 위 치 - 잠실나들목(한강쪽) ○ 적출내용 - 글자(잠실)훼손되어 정비요망	치수과
6		○ 위 치 - 트랙구장 옆 ○ 적출내용 - 목재데크 훼손되어 정비요망	시설관리과
7		○ 위 치 - 종합운동장 나들목 앞 (횡단보도 옆) ○ 적출내용 - 경계석 훼손으로 정비요망	시설관리과

<잠실 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
8		○ 위 치 - 종합운동장 나들목 앞 (청소년광장) ○ 적출내용 - 목재의자 훼손으로 정비요망	녹지관리과
9		○ 위 치 - 잠실선착장 앞 ○ 적출내용 - 장애인 안전보호대 파손 정비요망	시설관리과
10		○ 위 치 - 석촌나들목 내 ○ 적출내용 - 형광등 부 점등되어 정비요망	치수과
11		○ 위 치 - 잠실대교 상류 (50m 지점) ○ 적출내용 - 난간파이프 파손되어 정비요망	시설관리과

<잠실 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
12		○ 위 치 - 1호 매점 앞 ○ 적출내용 - 탄력봉 파손되어 정비요망	시설관리과
13		○ 위 치 - 1호 매점 옆 ○ 적출내용 - 탄력봉 파손되어 정비요망	시설관리과
14		○ 위 치 - 안내센터 옆 ○ 적출내용 - 화단 및 경계석 파손되어 정비요망	총무과
15		○ 위 치 - 탄천교 상류 500m 지점 ○ 적출내용 - 경계석 파손 및 멸실되어 정비요망	시설관리과

<잠실 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
16		○ 위 치 - 잠실헬기장 하류 호안가 (50m 지점) ○ 적출내용 - 난간 로프줄 절단되어 정비요망	시설관리과
17		○ 위 치 - 여름파출소 옆 ○ 적출내용 - 보도블록위 ㄷ형볼라도 훼손되어 정비요망	시설관리과
18		○ 위 치 - 잠실대교아래 데크 넘어 어도 ○ 적출내용 - 홍수로 인하여 지반침하 (함몰)되어 정비요망	시설관리과

환경순찰 점검표

(‘14. 3. 7. ~ 3. 13.)

<뚝섬 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 잠실대교 하단 - 천호대교 하단 - 잠실철교 하단 - 수중보 입구 ○ 적출내용 - 상기 장소는 급경사 및 S자 코스로 안전사고가 우려됨 - 홈(Grooving)을 파서 자전거의 과속을 물리적으로 제지하여 안전사고를 예방하고자 함 ※‘14.2.24 본부장 현장점검 시 건의한 사항임(붙임참조)	시설관리과
2		○ 위 치 - 뚝섬한강공원 ○ 적출내용 - 뚝섬한강공원은 낚시 금지구역과 허용구역이 반복됨에 따라 이용시민이 혼돈을 느낌 - 최근 300m간격 설치로 보안했으나 여전히 인지가 어려움 - 한강공원 수변 어느곳에서나 낚시허용 여부를 직관적으로 인식할 수 있도록 수변 바닥에 낚시금지구역 및 허용 구역을 표시하는 라인 도색 요청 ※‘14.2.24 본부장 현장점검 시 건의한 사항임(붙임참조)	환경과

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
3		○ 위 치 - 뚝섬유원지역(배달존설치예정) ○ 적출내용 - 배달존 설치 시 유인물 게시판 동시 설치 요청 - 공원 내 이륜차 무단진입 및 각종 상업용 전단지 무작위 배치를 방지하기 위해 일정공간에 전단지를 비치하고자 함 - 이용시민 및 요식업자에게 배달존 설치의미 전달 강화	운영과
4		○ 위 치 - 중랑천교 상류 성동구청 관할지역 (무지개다리 인근) ○ 적출내용 - 오리사체 발견 후 환경과 김용진주무관에게 조치토록 통보 ※3.13(목) 16:10분경 발견	환경과
5		○ 위 치 - 올림픽대교 산책로 공사 컨테이너 철수 요망 (올림픽대교 구리시계 방향) ○ 적출내용 - 통행불편 및 외관불쾌(민원)	시설관리과
6		○ 위 치 - 잠실수중보 보호 난간옆 콘크 리트 파손 (잠실대교 현대강변아파트 인근) ○ 적출내용 - 우기가 되면 제방 유실 위험	시설관리과

<뚝섬 안내센터>

<뚝섬 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
7		○ 위 치 - 한강사업본부앞 구름다리 인근 ○ 적출내용 - 길없음 안내표지판 파손	시설관리과

환경순찰 점검표

(‘14. 3. 7. ~ 3. 13.)

<잠원 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 잠원나들목 입구~제1주차장입구(180m구간) ○ 적출내용 - 배수로 그레이팅 미설치(운행차량 추락등 안전사고 발생)	시설관리과
2		○ 위 치 - 잠원수영장~동호대교하부 (약2,000m구간) ○ 적출내용 - 호안가 방호벽 도색 (미관 저해)	시설관리과
3		○ 위 치 - 동호대교 하류30m지점 녹지창고 앞 ○ 적출내용 - 원두막 지붕 이엉 보수 (미관 저해)	녹지관리과

환경순찰 점검표

(‘14. 3. 7. ~ 3. 13.)

<반포 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 서래나들목 상류 200m지점 ○ 적출내용 - 차도아스콘 파손 - 파손내역 : 길이80cm x 폭30cm x 깊이 15cm	시설관리과
2		○ 위 치 - 반포안내센터나들목 ○ 적출내용 - 계단의 몰타르가 부슬부슬 떨어져 나가는 현상이 많음 - 계단 전체에 나타남 현상	치수과
3		○ 위 치 - 물방울놀이터 ○ 적출내용 - 바닦의 파공부위가 6개소 있음. 바닦이 파여 모래 등이 올라오고 미끄러질 위험이 있음	녹지관리과

환경순찰 점검표

(‘14. 3. 7. ~ 3. 13.)

<이촌 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 옥수나들목 하류 교각 P57번 앞 ○ 적출내용 - 상수도관 동파로 인해 음수대 2곳, 화장실 1곳 사용중지로 민원 다수 발생	시설관리과
2		○ 위 치 - 잠수교 북단 횡단보도 중앙 ○ 적출내용 - 자전거횡단 표지판이 기울어져 안전사고 우려로 현재 제거한 상태임(설치요청)	시설관리과
3		○ 위 치 - 잠수교 북단 횡단보도 하류쪽 ○ 적출내용 - 자전거횡단 표지판이 기울어져 안전사고 우려로 현재 제거한 상태임(설치요청)	시설관리과

<이촌안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
4		○ 위 치 - 잠수교 북단 옆 상류방향 ○ 적출내용 - 데크가 파손되어 안전사고 우려가 있음.	시설관리과
5		○ 위 치 - 잠수교 북단 옆 하류방향 ○ 적출내용 - 데크가 파손되어 안전사고 우려가 있음	시설관리과
6		○ 위 치 - 잠수교 북단 위쪽 자전거 도로길 계단 옆 ○ 적출내용 - 철판뚜껑이 고정되어 있지 않아 흔들거려 강풍 등으로 잠수교 차도로 떨어질 경우 대형사고 우려	시설관리과

<이촌안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
7		○ 위 치 - 동작대교북단 잠수교방향 산책길 4B6번 가로등 부근 ○ 적출내용 - 산책길 파손	시설관리과
8		○ 위 치 - 동작대교북단 잠수교방향 산책길 5B2번 가로등 부근 ○ 적출내용 - 산책길 파손	시설관리과
9		○ 위 치 - 동작대교북단 잠수교방향 산책길 5B3번 가로등 부근 ○ 적출내용 - 산책길 파손	시설관리과

<이촌안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
10		○ 위 치 - 동작대교북단 잠수교방향 산책길 서빙고나들목 연결로 ○ 적출내용 - 산책길 파손	시설관리과
11		○ 위 치 - 동작대교북단 잠수교방향 산책길 5B9번 가로등 부근 ○ 적출내용 - 산책길 파손	시설관리과
12		○ 위 치 - 잠수교북단 하류쪽 가로등 5A2~5A5번 산책로 ○ 적출내용 - 산책로 바닥 파손으로 울퉁불퉁한 상태로 인해 보행자 안전사고 우려	시설관리과

<이촌안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
13		○ 위 치 - 서빙고 나들목 앞 왼쪽 보행로 ○ 적출내용 - 인도 위 무단주차 상습 민원 구역으로 오른쪽 보행로와 같은 안전휀스 설치 요망	시설관리과
14		○ 위 치 - 성황당 앞 도선장 ○ 적출내용 - 와이어 줄 끊어짐	시설관리과
15		○ 위 치 - 잠수교 북단 하류 자전거도로 신동아아파트 13동 앞 ○ 적출내용 - 소화전 상수도관이 파손 되어 소화전 사용 불가	시설관리과

<이촌안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
16		○ 위 치 - 서빙고 나들목 앞 놀이터 ○ 적출내용 - 놀이기구의 나무판 파손	녹지관리과
17		○ 위 치 - 서빙고 나들목 앞 놀이터 ○ 적출내용 - 놀이기구의 나무판 파손	녹지관리과
18		○ 위 치 - 금호나들목 앞 놀이터 ○ 적출내용 - 놀이터 바닥 땅꺼짐	녹지관리과

<이촌안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
19		○ 위 치 - 한남나들목 상류 1-83 가로등 옆 ○ 적출내용 - 위 장소에 사진외 다수의 보도블럭 파손	녹지관리과
20		○ 위 치 - 한남나들목 상류 1-83 가로등 옆 ○ 적출내용 - 나무 데크 파손	녹지관리과
21		○ 위 치 - 1-124번 가로등 옆 배드민턴장 ○ 적출내용 - 배드민턴 그물망 오른쪽 고정기둥 없음(부러짐)	녹지관리과

<이촌안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
22		○ 위 치 - 옥수나들목 1-51번 가로등 옆 ○ 적출내용 - 의자 다리 부러짐	녹지관리과
23		○ 위 치 - 옥수역 광장 상류 50m지점 운동기구 ○ 적출내용 - 허리돌리기 발판 1개 없음	녹지관리과
24		○ 위 치 - 잠수교 북단 옆 하류방향 ○ 적출내용 - 벤치 나무판 파손(3곳)	녹지관리과

환경순찰 점검표

(‘14. 3. 7. ~ 3. 13.)

<여의도 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 계절광장 앞 호안 전망대 ○ 적출내용 - 목재데크 바닥 화재로 인해 그을린 흔적 및 파손	시설관리과
2		○ 위 치 - 이랜드 앞 ○ 적출내용 - 이랜드 앞 안전휀스 없어 이용시민 안전 우려됨 ⇒ 설치요망	수상관리과
3		○ 위 치 - 샛강상류 자전거도로변(반포경계부근) ○ 적출내용 - 지반침하로 홀이 생겨 미관저해 및 발빠짐우려	녹지관리과

환경순찰 점검표

(‘14. 3. 7. ~ 3. 13.)

<양화 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 당산나들목 공원쪽 출입구 ○ 적출내용 - 차량윗부분 충돌로 나들목 천장 철판이 우그러짐. 차량은 도주한걸로 추측됨.	치수과
2		○ 위 치 - 양화대교 어린이놀이터 ○ 적출내용 - 태양광전구 소등이 안됨.	녹지관리과

환경순찰 점검표

(‘14. 3. 7. ~ 3. 13.)

<망원 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 현석 나들목 전 ○ 적출내용 - 급경사로 낙석 으로 인한 산책을 하는 시민들의 위험이 노출	치수과
2		○ 위 치 - 수영장 ○ 적출내용 - 수영장 휀스가 기울어짐	공원기획과

환경순찰 점검표

(‘14. 3. 7. ~ 3. 13.)

<난지 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 월드컵대교 진입로 하단 보행 도로 ○ 적출내용 - 보행 도로 도색 벗겨지고 들뜸	시설관리과

환경순찰 점검표

(‘14. 3. 7. ~ 3. 13.)

<강서 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 정곡나들목 제내지 ○ 적출내용 - 볼라드파손	시설관리과
2		○ 위 치 - 정곡나들목 제외지 ○ 적출내용 - 볼라드파손	시설관리과