주택가 빛환경 개선사업조사․분석표

□ 자치구명 : ○○구

□ 대상지 시설점검 결과

위 치 (표찰번호)	설 치 형 태	광 원		창 문 연직면조도	색온도	균제도	비 고
		개선 전	개선 후
○○동 ○○로 ○○ (21번 보안등)	한전주	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	8 lx (3종)	4,000K	양호 / 개선필요	예시

□ 종합의견

항 목	검 토 내 용	검 토 의 견	비 고
빛공해 해 소	조명환경관리구역별 빛방사허용기준 준수 및 침입광 발생여부 등
시민안전 (조도개선)	바닥면 평균조도 및 균제도 향상 여부 등
에너지 절 감	에너지 걸감량 및 예산 절감 등
시 민 만족도	빛환경 개선으로 시민 만족도 및 개선사항 청취
기타

2019.      .       .

○ 점 검 자                - 소속 :            직            성명           (서명)

- 소속 :            직            성명           (서명)

□ 개선 현황 사진

(사진설명)	(사진설명)
(사진설명)	(사진설명)