좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 2.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	문정지구 혜화복합시설 조명계획
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	10-1 (재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의합니다. - 건축물 장식조명의 유백색 커버 설치는 현장 테스트 후 적용 여부를 결정하고, 디밍시스템을 적용하여 시간대별 연출 계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 수목의 수형에 비해 등기구의 광량 및 개수가 과도하게 적용되어 하향조정 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 2.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	종로2가 56-6 대수선 사업 조명계획
신청기관	종로구청 건축과
심의번호	10-2 (재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의합니다. - 장식조명 등기구의 취부 방식 변경(내측 매입 등)을 검토해 주시기 바랍니다. - 수직 장식조명의 연출 길이를 동일하도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 2.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마곡 C11-3블럭 업무시설 조명계획
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	10-3 (재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의합니다. - 장식조명 액세서리에 의해 주간 미관이 저하되지 않도록 현장 테스트를 진행해 주시기 바랍니다. - 에너지 절약을 위해 EL광원은 LED광원으로 변경을 권장합니다. - ‘TYPE C’ 볼라드 조명 형태가 다른 등기구와 이질적이지 않도록 고려해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 2.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	송파대로 가로등 개선사업
신청기관	송파구청 도로과
심의번호	10-4 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의합니다. - 야간빛환경을 고려해 광원의 색온도는 5,000K 이하로 적용해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 2.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동작구 보안등 개선사업(1구역)
신청기관	동작구청 도로관리과
심의번호	10-6 (보고)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 현장 여건에 따라 액세서리 시설이 필요한 장소를 선택적으로 적용하고, 액세서리 시설 후 배광형태를 고려해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 2.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성북구 주택가 빛환경 개선사업
신청기관	성북구청 도로과
심의번호	10-7 (심의)	심의결과	보 고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토․확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결합니다. - 등기구 액세서리 시설 전·후의 배광형태 및 침입광영향평가항목 시뮬레이션 자료를 재검토 해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 2.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	은평구 학교 통학로 보안등 개선사업
신청기관	은평구청 도로과
심의번호	10-8 (심의)	심의결과	보 고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토․확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결합니다. - 보안등 시설 장소의 현장 여건(도로폭, 주거지 창문면의 위치 등)을 조사하여 침입광영향평가항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷하도록 재검토해 주시기 바랍니다. - 현장 여건에 따라 액세서리 시설이 필요한 장소를 선택적으로 적용해 주시기 바랍니다. - 주택가 주간 미관을 고려해 액세서리의 크기가 작은 형태로 고려해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 2.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신길역 주변 보안등 개선사업
신청기관	영등포구청 도로과
심의번호	10-9 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보안등 시설 장소의 현장 여건(도로폭, 주거지 창문면의 위치 등)을 조사하여 침입광영향평가항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷하도록 검토해 주시기 바랍니다. - 보안등 광원의 색온도는 주택가 야간 빛환경을 고려하여 3,500 K 이하로 권장합니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 2.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	월계로 도로조명시설 개선공사
신청기관	노원구청 토목과
심의번호	10-10 (심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 월계지하차도 주변 조명도 함께 개선될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 4. 2.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	경인로 도로조명 개선사업
신청기관	구로구청 도로과
심의번호	10-11 (심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 야간빛환경을 고려해 광원의 색온도는 4,500K 이하로 권장하고, 광원의 배광형태를 고려해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.