좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	남산예장자락 재생사업 조명계획
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	14-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 바닥에 시설되는 지중등으로 인한 보행자 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하고, 은은하고 부드러운 빛의 분포가 되도록 해 주시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	상도1 주택재건축 정비사업
신청기관	동작구청 맑은환경과
심의번호	14-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 세대와 인접하게 시설되는 보안등에 의해 침입광이 발생하지 않도록 위치 및 배광을 재검토해 주시기 바랍니다. - 옥상부 장식조명은 등기구의 배광(조사각도), 위치 등을 고려해 현장 테스트 후 빛이 균일하게 조사되도록 하고, 누설광이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	선형의 숲 2단계 구간 전기공사
신청기관	마포구청 공원녹지과
심의번호	14-3(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 공원의 조경, 시설물, 이용자 동선을 고려한 조명계획을 재검토 해 주시기 바랍니다. - 공원의 주간미관을 고려한 등기구의 형태를 검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	홍은제2구역 주택재개발 정비사업
신청기관	서대문구청 도시관리과
심의번호	14-6(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 차량 동선의 주·부출입구의 밝기를 상향 조정해 주시기 바랍니다. - 문주 조명계획이 있을 경우 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 어린이 놀이터, 조경부의 세부 조명계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 옥상부 장식조명으로 인한 누설광이 발생하지 않도록 재검토해 주시기 바랍니다. - 전반적인 균형감을 위해 보안등의 위치를 재검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울살곶이다리 복원사업 조명계획
신청기관	성동구청 문화체육과
심의번호	14-7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 투광조명으로 인한 눈부심이 발생하지 않도록 검토(폴의 높이 상향 조정 등)해 주시기 바랍니다. - 조명계획 실시설계 전 좋은빛위원회 위원이 입회하여 현장 테스트를 진행해 주시기 바랍니다.(현장 테스트 일정 추후 협의) - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하고,「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	도봉구 주택가 빛환경 개선사업
신청기관	도봉구청 도로과
심의번호	14-8(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 주택가 주간 미관을 고려해 액세서리 시설이 필요하지 않는 배광을 가진 등기구 설치를 권장하고, 액세서리 설치 시 크기가 작은 형태로 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	시흥대로 도로조명 개선사업
신청기관	구로구청 도로과
심의번호	14-9(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강북구 주택가 빛환경 개선사업
신청기관	강북구청 도로관리과
심의번호	14-10(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 25W 용량의 보안등 교체로 인해 야간 보행자 안전의 문제가 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 크기가 작은 등기구로 검토해 주시기 바랍니다. - 주택가 주간 미관을 고려해 액세서리 시설이 필요하지 않는 배광을 가진 등기구 설치를 권장하고, 액세서리 설치 시 크기가 작은 형태로 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 4. 17.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	수락산당고개지구공원 공원등 개량공사
신청기관	노원구청 공원녹지과
심의번호	14-11(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주간 미관을 고려해 공원과 어울리는 형태의 등기구로 권장하고, 야간 이용자 안전을 위해 공원등 시설 후 밝기를 측정하시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.