좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 5. 8.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	선형의 숲 2단계 구간 전기공사
신청기관	마포구청 공원녹지과
심의번호	17-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 이용자의 시각적 편안함을 제공하도록 파고라 조명방식을 간접조명 으로 검토해 주시기 바랍니다. - 소나무 투사등은 수목의 높이를 고려해 용량을 조정해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 5. 8.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	삼성생명 청담동 신축공사
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	17-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 등기구의 유지보수 방법 및 열적 영향 여부, 장식조명의 색상 및 패턴 변화에 대한 세부 운영 계획서를 보완하여 제출해 주시기 바랍니다. - 좋은빛위원회 위원이 입회하여 현장 확인 후 운영해 주시기 바랍니다.(현장 점검일 추후 협의) - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 5. 8.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	양천구 보안등 개선사업
신청기관	양천구청 도로과
심의번호	17-3(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 액세서리 보완이 필요하지 않는 배광의 등기구 설치를 권장하고, 부득이 액세서리 설치 시 주택가 주간 미관 및 안전을 고려해 크기가 작은 형태로 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 5. 8.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중앙미디어 네트워크 신사옥 건립공사
신청기관	마포구청 환경과
심의번호	17-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 장식조명 설치로 인해 인근 주거지 침입광이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. -‘Wave a story light’기구 설치 시 실내 조명으로 인한 영향을 사전 검토하고 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 옥상부 조명은 유지관리 측면을 고려해 상부 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 장식조명의 상세 운영계획을 보완하여 제출해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 5. 8.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울스퀘어 미디어파사드 콘텐츠 변경계획
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	17-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 영상 중 홍보성 문구는 삭제하고, 콘텐츠는 예술작품에 한정하여 상영해 주시기 바랍니다. - 좋은빛위윈회 위원이 입회하여 현장 확인 후 상영해 주시기 바랍니다.(현장 점검일 추후 협의) - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 5. 8.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	반포대교 가로등 교체 사업
신청기관	남부도로사업소 기전과
심의번호	17-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 75W, 150W 등기구 형태가 통일성 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 150W 등기구는 주간 미관을 고려해 단일 색상으로 조정해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 5. 8.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	선사이야기길 조성사업 가로등 개량공사
신청기관	강동구청 도로과
심의번호	17-7(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 등기구 교체 시 무게, 풍압하중 등을 검토하여 설치를 권장합니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 5. 8.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동남로 가로등 개선사업
신청기관	도시기반시설본부 도시철도토목부
심의번호	17-8(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 5. 8.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	구로구 궁동, 가리봉동 보안등 개선사업
신청기관	구로구청 도로과
심의번호	17-9(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 액세서리 보완이 필요하지 않는 배광의 등기구 설치를 권장하고, 부득이 액세서리 설치 시 주택가 주간 미관 및 안전을 고려해 크기가 작은 형태로 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 5. 8.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서대문구공원 전기시설 개량 사업
신청기관	서대문구청 푸른도시과
심의번호	17-10(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 공원 환경을 고려해 도로조명용 기구가 아닌 공원을 전반적으로 조사할 수 있는 형태(세미컷오프형)의 공원등 설치를 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 5. 8.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	와룡공원 공원등 시설개선 사업
신청기관	종로구청 공원녹지과
심의번호	17-11(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 공원 환경을 고려해 도로조명용 기구가 아닌 공원을 전반적으로 조사할 수 있는 형태(세미컷오프형)의 공원등 설치를 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 5. 8.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	사당로 도로조명 개선사업
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	17-12(서면심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 기존 도로 구간의 시설된 기구의 형태 및 색온도가 유사하도록 시설을 권장합니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.