좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 5. 21.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	원서동 교육연구시설 조명계획
신청기관	종로구청 건축과
심의번호	17-1 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 용량이 높은 AL-07 스텝조명으로 인해 밝기에 대한 대비가 생기지 않도록 배광 및 등기구 용량 조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 지중 매입등의 효율적인 유지관리를 위해 설치위치 및 방법을 고려해 주시기 바랍니다. - AL-03 장식조명 등기구의 설치 거리와 간격을 현장 테스트를 통해 조정하고, 눈부심이 발생하지 않도록 액세서리 등을 시설해 주시기 바랍니다. - AL-01 장식조명은 간접조명의 효과에 비해 광량이 다소 높아 등기구의 용량 조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 5. 21.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	개포주공3단지 주택재건축정비사업
신청기관	강남구청 재건축사업과
심의번호	17-2(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 도로조명 휘도 시뮬레이션을 재검토 후 그 결과를 제출하고, 보행등의 광원 색온도는 3,500K 이하로 검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 측벽 투광조명은 빛이 상부까지 도달 할 수 있도록 폴의 높이 및 거리 등을 고려해 시설하고, 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 5. 21.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	지피클럽 용산 사옥 신축사업
신청기관	용산구청 건축과
심의번호	17-3 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 장식조명 시설로 주변 주거지 등의 빛공해가 발생하지 않도록 사전 검토(디밍제어 등)해 주시기 바랍니다. - 장식조명 색상 연출 계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 5. 21.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성내동 성내 청년주택 건설사업
신청기관	강동구청 도시경관과
심의번호	17-4 (심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 연출안이 표현될 수 있도록 XAB 등기구의 조사면을 반투명 및 망점이 있는 형태로 적용을 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 5. 21.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신사동 올세이프존 보안등 개선사업
신청기관	은평구청 도로과
심의번호	17-5 (심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.