좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 9.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신문로제2구역제8지구 도시정비형 재개발 사업
신청기관	종로구청 도시개발과
심의번호	24-1 (재심의)	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토․확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결 합니다. - 주변 환경과 문화재 등을 고려한 조망을 분석하여 건축물 배면의 조명 계획에 대해 검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명 휘도 제어에 대한 사항을 검토해 주시기 바랍니다. - 주거지 침입광이 발생하지 않도록 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 고보조명의 콘텐츠 내용을 보완하고, 광고성 내용은 제외해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 9.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	보라매 SK VIEW 공동주택 조명계획
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	24-2 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 단지 내 보안등 및 공원등은 눈부심이 발생하지 않도록 등기구 형태를 검토하고, 과도한 밝기의 보안등은 용량을 하향조정 해 주시기 바랍니다. - 저층부 세대 내 침입광이 없도록 사전 검토 해 주시기 바랍니다. - 옥상부 장식조명으로 인해 인근 세대의 침입광이 발생되지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 단지 내 시설별 적합한 조명 계획을 재검토하고, 어린이 놀이터, 운동시설 부분 등의 안전을 위해 균제도를 향상해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 9.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성동구 용답동 업무시설 조명계획
신청기관	성동구청 건축과
심의번호	24-3 (재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 옥상부 장식조명의 색상연출(현란한 색상변화 및 움직임 제한) 운영 계획을 보완하여 제출해 주시기 바랍니다. - C조명 기구로 인해 눈부심이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - E조명 기구의 유지보수 사항을 고려해 IP등급을 상향조정 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 9.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	장위5구역 주택재개발 정비사업
신청기관	성북구청 주거정비과
심의번호	24-4 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - LED25W 등기구가 시설되는 공원부는 주간 미관과 야간 빛환경을 고려하여 등주, 등기구의 형태 및 배광형태를 재검토 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 9.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	한화빌딩 개보수공사
신청기관	중구청 도심재생과
심의번호	24-5 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 장식조명의 색상, 밝기, 움직임 등의 연출 계획을 보완하여 제출(미디어 기능연출 제한)해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명의 유지보수 사항을 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 지층부는 안전을 위해 어두운 부분이 없도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 9.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	도봉구 주택가 빛환경 개선사업
신청기관	도봉구청 도로과
심의번호	24-6 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 현장 여건에 따라 액세서리 시설이 필요한 장소를 선택적으로 적용하고, 액세서리 시설 후 배광형태를 고려해 주시기 바랍니다. - 액세서리 보완이 필요하지 않는 배광의 등기구 설치를 권장하고, 부득이 액세서리 설치 시 주택가 주간 미관 및 안전을 고려해 크기가 작은 형태로 설치 해 주시기 바랍니다. - 주택가 야간 빛환경을 고려해 광원의 색온도는 3,500K 이하로 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 7. 9.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마포구 시공원 보수사업
신청기관	마포구청 공원녹지과
심의번호	24-7 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원의 균제도가 향상 될 수 있도록 배광형태, 배열형태, 설치위치 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.