좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	구의1 주택재건축정비사업
신청기관	광진구청 주택과
심의번호	27-1 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 이용자 안전을 위해 문주 기둥부 및 주변의 밝기를 더 밝게해 주시기 바랍니다. - 기부채납 공원부 및 111동 전면의 공원의 수목조명 및 보안등을 추가적으로 시설하여 안전의 문제가 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 정문 열주등의 높이가 높아 이용자의 눈부심 및 소방활동 장애 등의 문제가 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신길 뉴타운 아이파크 신축공사
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	27-2 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 옥상부 장식조명은 건축물의 특성을 고려해 모든 동에 설치하는 것으로 재검토해 주시기 바랍니다. - 야간 이용자 안전을 고려해 보안등과 볼라등의 배치를 재검토해 주시기 바랍니다.(볼라드등은 동선을 유도하는 연출형 기구임) - 횡단보도가 위치한 구간의 밝기를 충분히 확보해 주시기 바랍니다. - 주요 조경부의 수목등을 추가로 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	방배동 866-10 신축공사
신청기관	서초구청 건축과
심의번호	27-3 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 상부의 장식조명이 라인조명으로 보이지 않도록 보완하고, 주변 세대로 빛공해가 발생하지 않도록 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 수직 장식조명으로 인해 실내 침입광이 발생하지 않도록 고려해 주시기 바랍니다. - 장식조명 및 볼라드등 광원의 색온도는 3,000K 이하로 조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	세종문화회관 미디어파사드 변경 계획
신청기관	세종문화회관 문화재원팀
심의번호	27-4 (심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 현장 상영 테스트 영상을 제출해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동작구 보안등 교체 사업
신청기관	동작구청 도로관리과
심의번호	27-5 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 액세서리 보완이 필요하지 않는 배광의 등기구 설치를 권장하고, 부득이 액세서리 설치 시 주택가 주간 미관 및 안전을 고려해 크기가 작은 형태 및 등기구와 유사한 색상으로 설치를 권장합니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	청계산로 도로다이어트사업구간 가로등 정비사업
신청기관	서초구청 도로과
심의번호	27- 6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 운전자 안전을 위해 주변 연계 도로와 유사한 색온도로 조정(4,000K 이하)해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	대학로 녹색교통 환경 개선사업
신청기관	교통정책과
심의번호	27-7 (심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 보도가 넓은 구간의 야간 이용자 안전을 위해 가로등 사이 보안등 추가 설치를 권장합니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	백제 고분로 가로등 개량사업
신청기관	송파구청 도로과
심의번호	27-8 (심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	관악산 근린공원 공원등 개선사업
신청기관	관악구청 공원녹지과
심의번호	27-9 (심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 주간경관을 고려해 도로조명용 기구가 아닌 전체적으로 공원과 어울리는 형태의 등기구 적용을 적극 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	수리마을 노후 보안등 교체 사업
신청기관	은평구청 토목과
심의번호	27-10 (심의)	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토․확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결 합니다. - 등기구 액세서리 설치 전·후의 배광곡선 및 조도 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중구 통일로 가로등 개선사업(서면)
신청기관	중구 도로시설과
심의번호	27-11 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.