좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	월드컵대교 조명계획
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	28-2 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 대교의 특성이 부각될 수 있는 조명계획으로 재검토 해 주시기 바랍니다. (주탑의 형태를 부각하고, 와이어 및 상판측면, 교각의 균형감 있는 형태) - 운전자 안전의 방해 요소가 없는지 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 연출안과 시뮬레이션 자료가 일치되도록 보완해 주시기 바랍니다. - 와이어 장식조명의 색상이 표현될 수 있는지 사전 검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	영등포 보라매 SK VIEW 조명계획
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	28-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주요 조망점을 고려해 시뮬레이션을 통한 건축물 장식조명을 계획해 주시기 바랍니다. - 보안등으로 인해 보행자 눈부심이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 주간 미관을 고려해 보안등의 액세서리 시설을 검토하고, 주거 공간임을 고려한 등기구 형태를 향 후 개선해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	창동 창업 및 문화산업단지 조성사업
신청기관	도봉구청 도시계획과
심의번호	28-4(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	삼성동 141-8 오피스텔 조명계획
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	28-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - XA등기구로 연출되는 수직조명의 등기구 용량, 조사각도, 설치방법을 검토하여 의도한 연출안이 나타나도록 해 주시기 바랍니다. - 저층부 장식조명이 내부 조명과의 간섭이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	장안동 연립단지 주택재건축 정비사업
신청기관	동대문구청 건축과
심의번호	28-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 이용자 안전을 위해 보안등 및 볼라드등의 설치 간격을 조정해 주시기 바랍니다. - 야간 경관을 고려해 옥상부 장식조명 시설을 권장합니다. - 단지 내 보안등의 광원 색온도는 3,000K 이하로 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	면목1구역 주택재건축정비사업
신청기관	중랑구청 주택과
심의번호	28-7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 단지 주진입부의 근생시설 건축물과 관통형 필로티 부분의 입구성을 강조할 수 있도록 조명을 추가하고, 커뮤니티시설부의 포디움을 강조하는 조명계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전의 문제가 발생하지 않도록 공원부와 인접한 구간의 어두운 지역이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 공원의 수목조명의 보완 및 가로등의 설치 간격 조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	청계천로 노후 가로등 개선사업
신청기관	중구청 도로시설과
심의번호	28-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 빛환경을 고려해 광원의 색온도는 4,000 K 전,후로 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 8. 13.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	안양천 자전거도로 가로등 사업
신청기관	영등포구청 치수과
심의번호	28-9(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.