좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	상암DMC2차 아이파크 야간경관조명 계획
신청기관	서대문구 도시관리과
심의번호	34-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주변 환경과 조화로운 장식조명이 될 수 있도록 주변 야간 빛환경을 분석·보완하고 그 결과를 제출해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마곡2차 대방 디엠시티 조명계획
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	34-2(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 장식조명 중 라인조명의 경우 조사 면적에 비해 과도한 용량을 하향 조정하고, 보안등의 배광형태를 재검토하여 적용해 주시기 바랍니다. - 주변 환경과 조화로운 장식조명이 될 수 있도록 주변 야간 빛환경을 분석 및 장식조명 운영 계획을 보완하고 그 결과를 제출해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	논현동 민영주택건설사업
신청기관	강남구청 주택사업과
심의번호	34-3(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명의 설치 상세도, 등기구 세부 사양, 조경조명의 배치도 및 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	녹번1-2 재개발사업
신청기관	은평구청 도시경관과
심의번호	34-4(심의)	심의결과	보 고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토 ․ 확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결합니다. - 문주 부분의 세부 조명계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 보안등, 볼라드등, 가로등의 설치 위치를 재검토하여 중복 배치가 되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 수목 식재 계획을 토대로 수형이 우수하고 군집된 장소 위주로 수목조명을 계획해 주시기 바랍니다. - 단지 내 시설물(놀이터 및 휴게공간 등)이 있는 부분의 이용자 안전에 문제가 없는지 밝기 등을 검토(구역별 조도 시뮬레이션)해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	가락시영아파트 주택재건축 정비사업
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	34-5(심의)	심의결과	보 고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토 ․ 확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결합니다. - 건축물 장식조명의 설치 상세 자료를 보완하고, 단지 전체가 조화로운 장식 조명계획이 되도록 재검토 해 주시기 바랍니다. - 대상지 규모에 비해 수량이 적은 조경부 조명계획을 재검토하고, 수목 및 시설물을 고려한 상세 조명계획을 수립해 주시기 바랍니다. - 주출입구, 문주, 근린생활 시설, 휴게공간, 수경시설, 운동시설, 통경축 등은 빛의 위계를 적용한 용도별 적합한 조명계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 공원 조명계획은 단지 내 조명과 조화를 이룰 수 있도록 전체적으로 고려해 주시기 바랍니다. - 공원의 과도한 용량의 등기구는 적정 용량과 높이로 조정해 주시기 바랍니다. - 25W 용량의 가로등은 야간 이용자 안전을 위해 용량을 상향조정 해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	낙원상가 공용공간 개선사업
신청기관	서울시 역사도심재생과
심의번호	34-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 저층부에서 보았을 때 광원의 노출로 인한 눈부심이 발생하지 않도록 하고, 바닥면 균제도가 향상될 수 있도록 설치 방법 등을 검토해 주기기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	석관제2구역 주택재개발정비사업
신청기관	성북구청 주거정비과
심의번호	34-7(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 과도한 보안등 및 문주 다운라이트 조명의 용량을 하향조정 해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	학마을 아파트 주변 보안등 개선사업
신청기관	양천구청 도로과
심의번호	34-8(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 보행자 눈부심이 발생할 우려가 있는 등기구 경사각(10도)을 하향조정하고, 등기구 부착 액세서리의 사용을 장소별로 선정하여 적용하는 것을 권장합니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	양천구 자전거도로 조명정비 사업
신청기관	양천구청 도로과
심의번호	34-9(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 차도와 자전거 도로의 구간의 구분을 위해 등기구의 광원 색온도를 하향조정(3,000 ~ 3,500 K)해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	자양로 가로등 개선사업
신청기관	양천구청 도로과
심의번호	34-10(심의-서면)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주변 야간 환경을 고려하여 광원 색온도를 하향 조정(4,000K 이하)해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.