좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 19.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	세운4구역 도시환경 정비사업
신청기관	종로구청 도시개발과
심의번호	4-1(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 광장부 및 골목길에 시설되는 지중등은 유지보수 문제 등을 사전 검토하여 위치, 수량을 조정해 주시기 바랍니다. - 브릿지부의 이용자 안전의 문제가 없도록 조명을 검토해 주시기 바랍니다. - 미디어컬럼의 조명계획에 대한 상세자료(등기구 사양, 휘도 시뮬레이션, 콘텐츠 등)를 보완해 주시기 바랍니다. - 옥상정원의 조명은 수목의 종류를 반영한 조명계획으로 검토해 주시기 바랍니다. - 광장부 폴조명은 눈부심이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 연결부 브릿지 다운라이트 조명은 유지보수 사항을 고려해 IP65이상으로 적용해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 19.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	신문로제2구역제8지구 도시정비형 재개발사업
신청기관	종로구청 도시개발과
심의번호	4-2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 사업대상지 주변의 야간 빛환경을 고려한 건축물 장식조명의 휘도를 적용해 주시기 바랍니다. - 장식조명용 등기구의 IP등급을 상향 적용을 검토해 주시기 바랍니다. - 과도하게 적용된 조경부 조명의 배치를 재검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 19.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	롯데월드타워 미디어파사드 콘텐츠 변경계획
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	4-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - ‘밸런타인데이’ 영상은 상업적 내용으로 상영을 비허용하고, ‘3·1운동’ 영상은 상영을 허용, ‘지구의 날’ 영상은 텍스트를 제외한 조건부 허용합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 19.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	양천구 노후 도로조명 시설 개선사업
신청기관	양천구청 도로과
심의번호	4-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의합니다. - 노면평균휘도를 고려해 남부순환로 등기구의 배광형태를 재검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 19.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	영등포 문래SKV1 조명계획
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	4-5(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보안등 및 볼라드등으로 인한 이용자 눈부심이 발생하지 않도록 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전을 고려해 옥상부 조명 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 19.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	관악구 가로등 개량사업
신청기관	관악구청 도로관리과
심의번호	4-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보행등 시설 시 조명시뮬레이션을 실시하고, 구간 경계에 시설되는 가로등은 휘도, 색온도, 등기구 형태 등을 사전협의하여 시설해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 19.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	관악구 보안등 개량사업
신청기관	관악구청 도로관리과
심의번호	4-7(심의)	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토․확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결합니다. - 보안등 시설 장소의 현장 여건(도로폭, 주거지 창문면의 위치 등)을 조사하여 침입광영향평가항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷하도록 검토해 주시기 바랍니다. - 보안등 광원의 색온도는 주택가 야간 빛환경을 고려하여 3,500 K 이하로 권장합니다. - 주택가 주간 미관을 고려해 등기구의 크기가 작은 형태로 고려해 주시기 바랍니다. 끝.