좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	개포주공2단지 주택재건축정비사업
신청기관	강남구청 주택과
심의번호	7-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 기부채납 부 공원의 과도한 공원등 용량을 하향 조정하고, 단지 내 보안등 및 기존 공원등과 색온도 차이로 인한 이질감이 없도록 검토해 주시기 바랍니다. - 빛의 위계를 구분하여 단지 내 조명기구의 배치도 및 문주 조명의 설치 상세자료를 보완하여 제출해 주시기 바랍니다. - 건축물 측면부 장식조명의 등주 설치 시 주민의 통행에 불편함이 없도록 위치를 조정하고, 세대 내 침입광이 없도록 설치해 주시기 바랍니다. - 조화로운 조명 연출을 위해 옥상부 라인조명의 사양 및 조사각도를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	청담동 99-21근린생활시설 조명계획
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	7-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 전체적으로 부드러운 건축물 장식조명이 되도록 간접조명과 패널조명의 용량을 적절히 조정하여 현장 테스트 후 의도한 연출 계획이 될 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	장안벚꽃길 경관조명 설치공사
신청기관	동대문구청 도로과
심의번호	7-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보행자에게 눈부심이 발생하지 않고, 효과적인 연출을 위해 투광등의 설치높이 투사방향을 검토하고 상세 자료를 제출해 주시기 바랍니다. - 수목의 위치, 크기 등을 고려해 의도한 조명계획이 연출될 수 있도록 사업구간 선정, 등기구 설치 위치·수량·용량 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 조화로운 야간 환경이 될 수 있도록 보안등 개선과 연계한 조명 계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	압구정동 BEAT360 조명계획
신청기관	강남구청 주택과
심의번호	7-4(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 건축물의 규모, 중요성, 복잡성을 고려해 현장 테스트를 거쳐 의도한 조명계획이 연출 될 수 있는지에 대한 여부를 검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 재질의 반사율을 적용하여 휘도 시뮬레이션을 실시하고, 조경부분의 등기구 설치 상세자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 건축물 입면 패널의 크기, 각도 및 등기구의 설치 상세 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	대치동 995-16관광숙박시설 신축공사
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	7-5(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명 계획에 대한 등기구 설치 상세도 및 조명기구의 사양에 대한 사항을 보완해 주시기 바랍니다. - 조경부분의 과도한 조명기구의 용량의 하향조정 및 기구의 상세 사양, 배치도 등의 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 해당 사업 대상지의 조명환경관리구역별 빛방사허용기준을 재검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서대문구 시공원 전기시설 개량공사
신청기관	서대문구청 푸른도시과
심의번호	7-6(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 좁은 산책로 폭을 고려하여 설치 시 경사각은 0。로 조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 공원의 주간 미관을 고려한 등기구의 형태를 검토하고, 광원의 색온도, 광효율 등의 자료를 보완 후 제출해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강서구 좋은빛 환경조성 보안등 개선공사
신청기관	강서구청 도로과
심의번호	7-7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주택가 야간환경을 고려한 보안등의 광원 색온도를 검토(하향조정)해 주시기 바랍니다. - 현장 여건을 고려해 적절한 배광형태의 등기구 적용 및 설치 높이 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강서구 가로등 LED교체 공사
신청기관	강서구청 도로과
심의번호	7-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주간 미관을 고려해 차도등과 보행등의 등기구 색상을 유사하게 적용해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강동구 공원내 공원등 시설개선 사업
신청기관	강동구청 푸른도시과
심의번호	7-9(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 07(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	방배로, 효령로 가로등 광원교체 공사
신청기관	서초구청 도로과
심의번호	7-10(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.