좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 27.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	역삼동 765-16 의료시설 신축공사
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	7-1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 빛환경을 고려하여 보안등의 광원 색온도를 하향조정 해 주시기 바랍니다. - 천정 장식조명 부분의 유지보수(먼지 및 벌레에 의한 오염 등) 방법에 대해 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 천정 장식조명의 화이트 색상이 정확하게 표출 될 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 27.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중랑구 장미테마공원조명 조명계획
신청기관	중랑구청 공원녹지과
심의번호	7-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보안등과 장식조명의 빛이 상호 간섭이 발생되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 27.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	송파대로 가로등 교체 공사
신청기관	송파구청 도로과
심의번호	7-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주간경관을 고려하여 가로등기구 및 보행등기구의 색상, 형태를 유사하게 적용 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 27.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서초구 친환경 LED보안등 교체 공사
신청기관	서초구청 도로과
심의번호	7-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 현장 여건(도로폭 및 주택가 위치 등)에 따른 설치 방법을 고려하여 빛공해가 발생하지 않도록 조치해 주시기 바랍니다. - 주간경관을 고려하여 등기구 및 암의 디자인을 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 27.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	홍제천 상류 산책로 조명공사
신청기관	서울시 하천관리과
심의번호	7-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 눈부심이 최소화 될 수 있도록 투광기의 크기, 용량의 하향조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 고보조명은 유지보수가 용이한 장소에 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 27.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성동구 난계로 등 가로등 개선공사
신청기관	성동구청 토목과
심의번호	7-6(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 27.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마포구 백범로 가로등 개량공사
신청기관	마포구청 토목과
심의번호	7-7(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 27.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동작구 상도로 가로등 개량공사
신청기관	동작구청 도로관리과
심의번호	7-8(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. (주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 2. 27.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강동구 일자산, 명일 근린공원 조명설치 계획
신청기관	강동구청 푸른도시과
심의번호	7-9(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원의 야간 빛환경을 고려하여 광원의 색온도를 3,500K 이하로 적용해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.