좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신당11구역 주택재개발 정비사업
신청기관	중구청 도심재생과
심의번호	7-1(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 건축물 상층부 간접라인조명은 조사폭에 비해 용량이 과다해 설치방법 및 등기구 용량 등을 재검토하고, 건축적 형태를 고려한 조명계획을 수립해 주시기 바랍니다. - 상층부 포인트 조명으로 인해 인근 주거지의 빛공해가 발생하지 않도록 재검토 해 주시기 바랍니다. - 보행자 안전을 위해 주출입구의 조명을 추가적으로 적용하고, 휘도시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강북구 한천로 가로등 개선사업
신청기관	강북구청 도로관리과
심의번호	7-3(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강북구 주택가 빛환경 개선사업
신청기관	강북구청 도로관리과
심의번호	7-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 주택가 주간 미관을 고려해 등기구의 크기가 작은 형태로 고려해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동대문구 제기로 가로등 개선사업
신청기관	동대문구청 도로과
심의번호	7-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 빛환경을 고려해 보행등 광원의 색온도는 4,000 K 이하로 적용을 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	동대문구 고산자로 가로등 개선사업
신청기관	동대문구청 도로과
심의번호	7-6(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서초구 주택가 보안등 개선사업
신청기관	서초구청 도로과
심의번호	7-7(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 주택가 야간빛환경을 고려해 높은 연색성지수(Ra) 등급을 권장합니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	용산구 주택가 빛환경 개선사업(서면)
신청기관	용산구청 도로과
심의번호	7-8(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	용산구 학교주변 주택가 보안등 개선사업
신청기관	용산구청 도로과
심의번호	7-9(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -「인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행규칙」제6조의 빛방사허용기준을 준수하기 위해 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설해 주시기 바랍니다. - 액세서리 설치로 인해 바닥면 균제도 및 밝기가 저하(음영지역 발생)되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	명일로 가로등 개선사업
신청기관	강동구청 도로과
심의번호	7-10(서면심의)	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토․확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결합니다. - 조명기구의 배광형태에 따른 조도시뮬레이션의 자료를 재검토 해 주시기 바랍니다. - 가로등의 세부사양, 사업내역 등의 자료를 정확하게 보완해 주시기 바랍니다. - 야간 빛환경을 고려해 광원의 색온도는 4,000 K 이하로 적용을 권장합니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 3. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	관악구 시민의숲 공원등 정비사업
신청기관	관악구청 공원녹지과
심의번호	7-11(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원등으로 인해 인근 도로 운전자의 눈부심 등이 발생하지 않도록 시설해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다.(주거지연직면조도 시뮬레이션 시 보수율은 1로 적용할 것) -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.