문서번호	계획설계과-10055
결재일자	2018.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
협조

【2018년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교】 저수조 위생관리 실태점검 결과 보고

2018. 12.

상수도사업본부

(급  수  부)

【2018년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교】 저수조 위생관리 실태점검 결과 보고

음수대 미설치 저수조 급수학교에 대해 저수조 위생관리 실태점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		학교 급수 현황

❍ 총 학교 현황 : 1,357 개교                      (’18. 12월 기준)

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,357 개교	604	385	320	48

※ 휴교학교 포함(가락초, 강덕초, 고일초, 위례초, 둔촌초, 개포초, 개포중 – 주변 아파트 단지 재건축시행)

※ ’18년 개교학교(내곡중, 오디세이학교, 효정학교, 어울초등학교)

❍ 급수방식 현황

- 직 결 급 수 : 916 개교(67.5%)

※ ’18. 6월 말 904개교 (직결전환 : 12개교)

- 저수조급수 : 441 개교(32.5%)

❍ 음수대설치 현황

- 음수대설치학교 : 1,289 개교(95.0%)

- 음수대미설치학교 :    68 개교(5.0%)

․ 저수조급수 학교 :    27 개교(2.0%)

․ 직결급수 학교 :    41 개교(3.0%)

※ 저수조 급수학교 위생관리 강화내용

- 개학직전․후 저수조 청소실시 권장(2~3월, 8~9월)

- 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대해 개학직전 수질검사 실시(2월, 8월)

- 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대해 위생관리 실태점검 실시(4~6월, 10~12월)

Ⅱ		’18년 하반기 위생관리 실태점검 결과

❍ 점검개요

- 점검대상 : 27개교

- 점 검 자 : 수도사업소 담당 직원

- 점검내용 : 저수조 관리상태, 상태점검 및 관리자교육 실시여부 등

- 점검기간 : ’18.10.1. ~ 12.31.(3개월간)

❍ 점검결과

- 관리상태 양호 : 27개교(100%)

- 위생관리 지적 : 없음

※ ’18년 상반기 지적사항 : 4개교 조치완료(방충망 설치-1개교, 관리자교육 이수-3개교)

Ⅲ		향후 계획

❍ 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대하여 음용환경이 개선토록 지속적 지도․감독

- 아리수 음수대 우선설치토록 권장(급수설비과 협조)

- 수돗물 사용량과 위생을 감안하여 저수조 적정 체류시간(12~24시간)이내에 사용토록 수위 조절

- 식당, 세면대 등 생활․음용수를 사용하는 장소는 저수조를 거치지 않는 직결급수 전환

❍ ’19년 저수조 급수학교 위생관리 지도․감독 계획 수립

- 개학직전후 청소 권장․수질검사실시․실태점검

붙 임 1. ’18년 하반기 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과 1부.

2. 학교급수방식 현황 1부. 끝.