하천시설 점검 총괄표

(1. 제방 및 저수로 등)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

점검항목		연번	위치 (좌안/우안 구분)	지적사항	조치계획
					단기/중기	추가 소요예산 (천원)
○ 제방 및 저수호안 · 시설물 파손 및 변형 여부 · 세굴 및 동공 발생여부 · 잡초 식생여부 · 하천진출입로(경사로, 계단) 관리상태		1	(좌안) 00교 P3 부근		단기(’22년)	-
		2	(우안)
		3
		4
○ 저수로, 낙차공 및 보 등 · 시설물 파손 및 변형 여부 · 세굴, 유수지장물(준설토등) · 악취발생여부 및 요인 (물고임, 정체수 및 퇴적물 등) · 잡초 식생여부		5
		6
		7
		8
○ 횡단시설(보행교, 징검다리) · 시설물 파손여부 · 유수소통지장 여부 (쓰레기등 이물질 끼임 및 과도한 안전난간 설치등)		9
		10
		11
		12

※ 추가예산 소요 여부에 따라 조치계획은 단기(’22년), 중기(’23년)로 구분하여 표기

첨  부 : 점검 세부내용

점검일 :               2022.    .     .

점검자 :  직      성명              (인)

직      성명              (인)

첨  부

점검 세부내용

(1. 제방 및 저수로 등)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

연번	위 치				연번	위 치
	하안(좌,우)		세부 위치			하안(좌,우)		세부 위치
1	좌안		00교 P3 부근		2
점 검 사 진					점 검 사 진
(사진1)					(사진2)
지적사항(규모)					지적사항(규모)
연번	위 치				연번	위 치
	하안(좌,우)		세부 위치			하안(좌,우)		세부 위치
3					4
점 검 사 진					점 검 사 진
(사진3)					(사진4)
지적사항(규모)					지적사항(규모)

※ 세부 위치 : STA, 가로등주 고유번호, 교량명, 주요구조물, 인근 주변 건물 기준

하천시설 점검 총괄표

(2. 산책로 및 자전거도로 - ➀산책로)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

점검항목		포장구간	연번	위치 (좌안/우안 구분)	지적사항	조치계획
						단기/중기	추가 소요예산 (천원)
○ 포장면 및 노면배수 상태 · 평탄성, 단차 및 침하여부 · 노면표시 도색상태 · 노면배수 상태 · 미끄럼방지 포장 적정성 여부 · 유효폭 확보 여부		1	1	(좌안) 00교 P3 부근		단기(’22년)	-
			2
			3
		2	4
			5
○ 안전시설 설치상태 · 산책로·자전거 겸용도로 분리 시설 설치여부 · 안내표지판 파손여부 · 교통약자 편의시설(점자블럭등) 설치 적정여부등
			6
			7
			8
			9
			10
○ 부속시설 설치상태 · 방호울타리 및 경계석 파손 및 탈락 · 배수시설(빗물받이) 파손 · 자전거거치대 파손등
			11
			12
○ 기타 · 기타 안전 위해요소 및 미관저해등 · 잡초 식생여부
			13
			14

※ 추가예산 소요 여부에 따라 조치계획은 단기(’22년), 중기(’23년)로 구분하여 표기

첨  부 1. 점검 세부내용(포장구간별)

2. 포장구간 위치도 및 전경사진

점검일 :               2022.    .     .

점검자 :  직      성명              (인)

직      성명              (인)

첨 부 1

점검 세부내용

(2. 산책로 및 자전거도로 - ➀산책로)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구
포장구간 번호		1

하안(좌,우안)	포장연도	포장재질	폭(m)	길이(m)
좌안	2020

연번	위 치				연번	위 치
	하안(좌,우)		세부 위치			하안(좌,우)		세부 위치
1	좌안		00교 P3 부근		2
점 검 사 진					점 검 사 진
(사진1)					(사진2)
지적사항(규모)					지적사항(규모)
연번	위 치				연번	위 치
	하안(좌,우)		세부 위치			하안(좌,우)		세부 위치
3					4
점 검 사 진					점 검 사 진
(사진3)					(사진4)
지적사항(규모)					지적사항(규모)

※ 세부 위치 : STA, 가로등주 고유번호, 교량명, 주요구조물, 인근 주변 건물 기준

첨 부 2

포장구간 위치도 및 전경사진

(2. 산책로 및 자전거도로 - ➀산책로)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

□ 포장구간 총괄표

연번	하안(좌,우안)	포장연도	포장재질	폭(m)	길이(m)
1	좌안	2020
2

위 치 도

포장구간 3(2019년)

포장구간 1(2020년)

포장구간 2(2019년)

포장구간 5(2018년)

포장구간 4(2019년)

포장구간 6(2018년)

전 경 사 진
포장구간1 (0000년 포장)	포장구간2 (0000년 포장)
포장구간3 (0000년 포장)	포장구간4 (0000년 포장)
포장구간5 (0000년 포장)	포장구간6 (0000년 포장)

하천시설 점검 총괄표

(2. 산책로 및 자전거도로 - ➁자전거도로)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

점검항목		포장구간	연번	위치 (좌안/우안 구분)	지적사항	조치계획
						단기/중기	추가 소요예산 (천원)
○ 포장면 및 노면배수 상태 · 평탄성, 단차 및 침하여부 · 노면표시 도색상태 · 노면배수 상태 · 미끄럼방지 포장 적정성 여부 · 유효폭 확보 여부		1	1	(좌안) 00교 P3 부근		단기(’22년)	-
			2
			3
		2	4
○ 안전시설 설치상태 · 산책로·자전거 겸용도로 분리 시설 설치여부 · 안내표지판 파손여부 · 교통약자 편의시설(점자블럭등) 설치 적정여부등
			5
			6
			7
			8
○ 부속시설 설치상태 · 방호울타리 및 경계석 파손 및 탈락 · 배수시설(빗물받이) 파손 · 자전거거치대 파손등
			9
			10
			11
○ 기타 · 기타 안전 위해 및 미관저해 요소 등 (토출구 주변 안전난간 설치여부 등) · 잡초 식생여부
			12
			13
			14

※ 추가예산 소요 여부에 따라 조치계획은 단기(’22년), 중기(’23년)로 구분하여 표기

첨  부 1. 점검 세부내용(포장구간별)

2. 포장구간 위치도 및 전경사진

점검일 :               2022.    .     .

점검자 :  직      성명              (인)

직      성명              (인)

첨 부 1

점검 세부내용

(2. 산책로 및 자전거도로 - ➁자전거도로)

하 천 명		자 치 구
0 0 천		0 0 구
포장구간 번호	1

하안(좌,우안)	포장연도	포장재질	폭(m)	길이(m)
좌안

연번	위 치				연번	위 치
	하안(좌,우)		세부 위치			하안(좌,우)		세부 위치
1	좌안		00교 P3 부근		2
점 검 사 진					점 검 사 진
(사진1)					(사진2)
지적사항(규모)					지적사항(규모)
연번	위 치				연번	위 치
	하안(좌,우)		세부 위치			하안(좌,우)		세부 위치
3					4
점 검 사 진					점 검 사 진
(사진3)					(사진4)
지적사항(규모)					지적사항(규모)

※ 세부 위치 : STA, 가로등주 고유번호, 교량명, 주요구조물, 인근 주변 건물 기준

첨 부 2

포장구간 위치도 및 전경사진

(2. 산책로 및 자전거도로 - ➁자전거도로)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

□ 포장구간 총괄표

연번	하안(좌,우안)	포장연도	포장재질	폭(m)	길이(m)
1	좌안	2020
2

위 치 도

포장구간 3(2019년)

포장구간 1(2020년)

포장구간 2(2019년)

포장구간 5(2018년)

포장구간 4(2019년)

포장구간 6(2018년)

전 경 사 진
포장구간1 (0000년 포장)	포장구간2 (0000년 포장)
포장구간3 (0000년 포장)	포장구간4 (0000년 포장)
포장구간5 (0000년 포장)	포장구간6 (0000년 포장)

하천시설 점검 총괄표

(3. 조명, CCTV 및 기타 기전시설 – ➀조명, CCTV, 수문 등)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

점검항목		연번	위치 (좌안/우안 구분)	지적사항	조치계획
○ 조명시설(자전거도로 보안등 등) · 조명시설(보안등, 경관조명 등)작동 여부 · 조명기구·전선 설치 견고성 및 진동 유무 · 외관, 등기구 청소상태 및 파손유무 · 설치구간 조도 적정성 · 침수 예상 구간의 방수 등급 만족 여부 · 누전 차단기 작동 상태					단기/중기	추가 소요예산 (천원)
		1	(좌안) 00교 P3 부근		단기(’22년)	-
		2	(우안)
		3
○ CCTV · 카메라·케이블 등 설비기기 고장‧훼손 여부 · 소음 및 기구의 진동 유무 · 방재실 연계 화면 정상작동 및 카메라 영상 위치 적정 여부 · 감시에 따른 녹화 작동 여부 · 운영자 매뉴얼 비치(관리대장 등) · CCTV 설치안내판 부착 여부 (시설물 주체 및 운영주체 명기)
		4
		5
		6
		7
○ 분수 등 기전시설 · 설치 견고성 및 작동 여부 · 소음 및 기기의 진동 유무 · 청소상태(노즐막힘 등) 및 파손 유무 · 작동 매뉴얼 비치 여부
		8
		9
○ 수문 등 안전관리 상태 · 하천 보행로 주변 수문, 토출관로, 자연배수로 등에 보행자 추락 등 대비 안전시설(휀스 등) 설치 여부 · 안전시설의 규격 및 설치상태 적정 여부 · 안전위해 요소에 대한 경고, 안내판 설치 및 설치 위치 적정 여부
		10
		11
		12
○ 수위계(하천수위계, 펌프장 외수위계 등) · 설치 위치, 청소 및 관리상태 · 허용 편차값(헌팅값) 및 지연시간 적정 여부 · 계측값 적정 여부(이중화시 비교) · 통신상태 및 시스템 수위값 표출 적정 여부

※ 추가예산 소요 여부에 따라 조치계획은 단기(’22년), 중기(’23년)로 구분하여 표기

첨  부 1. 점검 세부내용

점검일 :               2022.    .     .

점검자 :  직      성명              (인)

직      성명              (인)

첨 부 1

점검 세부내용

(3. 조명, CCTV 및 기타 기전시설 – ➀조명, CCTV, 수문 등)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

연번	위 치				연번	위 치
	하안(좌,우)		세부 위치			하안(좌,우)		세부 위치
1	좌안		00교 P3 부근		2
점 검 사 진					점 검 사 진
(사진1)					(사진2)
지적사항(규모)					지적사항(규모)
연번	위 치				연번	위 치
	하안(좌,우)		세부 위치			하안(좌,우)		세부 위치
3					4
점 검 사 진					점 검 사 진
(사진3)					(사진4)
지적사항(규모)					지적사항(규모)

※ 세부 위치 : STA, 가로등주 고유번호, 교량명, 주요구조물, 인근 주변 건물 기준

하천시설 점검 총괄표

(3. 조명, CCTV 및 기타 기전시설 – ➁경보시설 및 진출입차단시설)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

점검항목		연번	위치 (좌안/우안 구분)	지적사항	조치계획
					단기/중기	추가 소요예산 (천원)
○ 공통항목 · 시설물 정보 및 운영주체 명기		1	(좌안) 00교 P3 부근		단기(’22년)	-
		2	(우안)
○ 재해문자전광판 · 시험메시지 전송을 통한 장비 동작상태 확인 · 전광판의 표시부 및 스피커 가동상태
		3
		4
		5
○ 자동음성 경보시설 · 통제기 제어를 통한 장비 및 시스템 정상작동 여부 및 통신상태 · 배터리 충전상태, 스피커 통신상태 · 태양열 축전지 장애가 발생하지 않도록 나뭇가지 등 주변 환경 정리 · 강우량계 수수구 이물질(낙엽 등) 제거 · 수동제어를 통한 스피커 안내방송 및 경보발령 점검
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
○ 진출입차단시설 · (원격) 차단봉 고정상태(나사조임 등) · (원격) 차단봉 정상 작동 여부 · (수동) 펜스 파손, 휘어짐 여부

※ 추가예산 소요 여부에 따라 조치계획은 단기(’22년), 중기(’23년)로 구분하여 표기

첨  부 : 점검 세부내용

점검일 :               2022.    .     .

점검자 :  직      성명              (인)

직      성명              (인)

첨 부

점검 세부내용

(3. 조명, CCTV 및 기타 기전시설 – ➁경보시설 및 진출입차단시설)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

연번	위 치				연번	위 치
	하안(좌,우)		세부 위치			하안(좌,우)		세부 위치
1	좌안		00교 P3 부근		2
점 검 사 진					점 검 사 진
(사진1)					(사진2)
지적사항(규모)					지적사항(규모)
연번	위 치				연번	위 치
	하안(좌,우)		세부 위치			하안(좌,우)		세부 위치
3					4
점 검 사 진					점 검 사 진
(사진3)					(사진4)
지적사항(규모)					지적사항(규모)

※ 세부 위치 : STA, 가로등주 고유번호, 교량명, 주요구조물, 인근 주변 건물 기준

하천시설 점검 총괄표

(4. 체육시설 및 기타시설)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

점검항목		연번	위치 (좌안/우안 구분)	지적사항	조치계획
					단기/중기	추가 소요예산 (천원)
○ 체육시설 관리상태 · 시설물 파손 및 안전 위해 요소 확인 ※ 간이체육시설, 배드민턴장, 축구장,게이트볼장등		1	(좌안) 00교 P3 부근		단기(’22년)	-
		2	(우안)
		3
		4
○ 휴게시설 관리상태 · 시설물 파손 및 안전 위해 요소 확인 ※ 쉼터(벤치) 파고라, 정자등
		5
		6
		7
		8
○ 여가시설 관리상태 · 시설물 파손 및 안전 위해 요소 확인 ※ 물놀이장, 야외공연장, 놀이터등
		9
		10
		11
○ 기타시설 관리상태 · 시설물 파손 및 안전 위해 요소 확인 ※ 화장실, 음수대, 조형물등
		12

※ 추가예산 소요 여부에 따라 조치계획은 단기(’22년), 중기(’23년)로 구분하여 표기

첨  부 1. 점검 세부내용

점검일 :               2022.    .     .

점검자 :  직      성명              (인)

직      성명              (인)

첨 부

점검 세부내용

(4. 체육시설 및 기타시설)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

연번	위 치				연번	위 치
	하안(좌,우)		세부 위치			하안(좌,우)		세부 위치
1	좌안		00교 P3 부근		2
점 검 사 진					점 검 사 진
(사진1)					(사진2)
지적사항(규모)					지적사항(규모)
연번	위 치				연번	위 치
	하안(좌,우)		세부 위치			하안(좌,우)		세부 위치
3					4
점 검 사 진					점 검 사 진
(사진3)					(사진4)
지적사항(규모)					지적사항(규모)

※ 세부 위치 : STA, 가로등주 고유번호, 교량명, 주요구조물, 인근 주변 건물 기준

하천 시설점검 총괄표

(5. 복개하천)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

점검항목		연번	위치 (좌안/우안 구분)	지적사항	조치계획
					단 기	중 기
○ 토목구조물 안전상태 확인 · 균열, 백태 및 누수, 박락, 층분리, 철근노출, 구조물 파손, 부재변형, 기초 세굴등		1	(좌안) 00교 P3 부근		단기(’22년)	-
		2	(우안)
		3
		4
○ 유수소통 지장여부 확인 · 교각, 상수도관등에 걸려있는 유수장애물		5
		6
		7
		8
○ 기타
		9
		10
		11

※ 사 진 별 첨

2022.    .

점검자 :  소속     직       성명         (인)

소속     직       성명         (인)

첨 부

점검 세부내용

(5. 복개하천)

하 천 명	자 치 구
0 0 천	0 0 구

점 검 사 진(1)			점 검 사 진(2)
(사진1)			(사진2)
지적사항(규모)			지적사항(규모)
점 검 사 진(3)			점 검 사 진(4)
(사진3)			(사진4)
지적사항(규모)			지적사항(규모)

하천 점검 총괄표

(6. 하천 내 공사장)

공 사 명		시공사
위 치 (하천명 및 자치구)		연락처
공 사 개 요		공사기간
추 진 현 황	공사중	공정률	%
점 검 사 항	점 검 결 과 및 현장 조치사항		조치(할) 사항	비고
수방대책수립 여부 (하천 내 장비․ 자재 대피계획 등)
유수소통 지장물 방치여부 (자재적치, 가설도로, 가물막이 축조 등)
제방 등 하천시설물 훼손상태 및 복구 여부 (제방절개, 가설도로, 가물막이 축조 등)
토사유출 우려 및 방지시설 설치 여부 (배수로 설치 등)
비상연락망 정비 및 수방장비, 자재 확보 현황
기 타 (하천수위 확인방법 숙지 여부)
점검의견

※ 사 진 별 첨

2022.    .

점검자 :  소속     직       성명         (인)

소속     직       성명         (인)

첨 부

점검 세부내용

(6. 하천 내 공사장)

하 천 명	공 사 명
0 0 천

점 검 사 진(1)			점 검 사 진(2)
(사진1)			(사진2)
지적사항(규모)			지적사항(규모)
점 검 사 진(3)			점 검 사 진(4)
(사진3)			(사진4)
지적사항(규모)			지적사항(규모)