붙임1. 건축물 및 소방시설 현황

1. 일반현황

구 분		건축물 일반현황
명칭		서울특별시 보건환경연구원
도로명주소		서울특별시 과천시 장군마을3길 30
연락처		☐ 관리주체 서울특별시 보건환경연구원 ☐ 책임자 원장 ☐ 연락처 02-570-3210
규모/구조		☐ 바닥면적 6,602.41㎡ ☐ 연면적 25,454.38㎡
		☐ 층수 지상 4층, 지하1층 3개동 ☐ 높이 m
		☐ 구조 철근콘크리트구조 ☐ 지 붕 철근콘크리트지붕
		☐ 용도 교육연구시설, 보육시설, 연구실험실 ☐ 사용승인 1989년 08월 31일
계단		☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
		본관 피난계단 1,2,3 (제연설비 ☐ 유 ■ 무) 신관 피난계단 1,2,3 (제연설비 ☐ 유 ■ 무) 보육동 피난계단 1 (제연설비 ☐ 유 ■ 무)
승강기		☐ 승용 3 대 ☐ 비상용 대
인원현황		☐ 거주인원 명 ☐ 근무인원 288명
		☐ 고령자 명 ☐ 영유아 49명 ☐ 장애인(이동/시각/청각/언어) 명
관리 현 황	선임현황	소방안전관리자		소방안전관리 보조자
		성명	교육일자	성명
		이형우	2017.2.15.
		☎ (유선) 570-3317
	업무대행	☐ 대행업체 : (주)유신플랜테크 ☐ 연락처 : 02-3143-0119 ☐ 먼허번호:제서울마포2001-1호 ☐ 대행기간:18년1월1일~18년12월31일

￭ 건축물 위치도

￭ 세부현황

구 분	주요내용	비 고
관할소방서	과천소방서	7.83km
연소 확대 우려구역(건물)
재집결지	NH농협은행 양재별관	1.61km

소방차 진입계획	1. 과천소방서 출발 → 태봉로를 따라 1.71km이동 → 바우뫼로 12길을 따라 327m이동 → 우회전 → 303m 이동 → 우회전 → 295m 이동 → 보건환경연구원 도착 → 소방차량 진입 * 헬리포트 없음, 고가사다리차 전개 가능

2. 소방시설 현황

소방시설 현황 ( 1 ) 본관동
층 별	바닥면적 (㎡)	용 도	소 화 설 비							경 보 설 비							피 난 설 비									소화
																										용수설비
			소화기			옥내 (외)	스프링클러			자동화재탐지					비 상 방 송	가스누설경보기	피난기구			유도등			유 도 표 지	비 상 조 명 등	휴대용 비상조명등	상수도 소화용수	기 타 수 조
							습식		준비작동식
							(건식)
			분 말	자동소화장치	기 타	소화전	헤 드	밸 브	헤 드	감지기		발 신 기	회 로	시각경보기			완 강 기	구 조 대	기 타	피 난 구	통 로	객 석
										차 동 식	연기식
계			146	24	40	23	269	2	0	153	96	29	92		143					153	25	8		510		3
지하	846.72	기계실 &	11	4	1	2	42	1		3	1	2								4	1
1층		전기실
지상	3,187.50	실험실	42	6	10	6				50	28	11								34	7					3
1층		사무실
지상	3,367.70	실험실	36	3	9	6				50	28	7								40	8	8
2층		사무실
지상	2,612.18	실험실	25	6	13	5				50	28	5								41	7
3층
지상	2,280.08	실험실	30	5	7	4	227	1			10	4								32	2
4층
옥탑층	146.01		2								1									2

소방시설 현황(기계) - (신관A·B동, 보육동)
층 별	바닥면적	용 도	설 치 세 부 명 세
			소화기구					옥내소화전	옥외소화전		스프링클러설비							간이스프링클러설비				CO2소화설비			FM-200모듈러
			수동식소화기	적응소화기	청정소화기	확산소화기	투척용소화기		소화전	기구함	헤드						밸브	헤드 (조기반응형)			밸브	헤드	저장용기	선택밸브	헤드	저장용기	모듈러
											72상퓨즈	72하퓨즈	72측퓨즈	68상유리	72하플러시	72하드라이		72하플러시	103하플러시	103상퓨즈		하향식			하향식
교육연구시설
지하1층	4,709.20 ㎡	기전실 /주차장	11	11	5	3		8			509	170	5		31		2					10	29	3	11	4	4
지상1층	2,546.42 ㎡	교육연구			39			5	6	6				280	277	3	2								15	10	6
지상2층	2,064.52 ㎡	교육연구			32			4						235	235		2								14	10	8
지상3층	2,221.87 ㎡	교육연구			38			4						290	293	2	2								11	8	7
지상4층	1,226.86 ㎡	교육연구		1	20			2						143	152		1								9	5	5
지붕층	연면적제외	계단실	1
합 계			12	12	134	3	0	23	6	6	509	170	5	948	988	5	9	0	0	0	0	10	29	3	60	37	30
보육원
지하1층	47.62 ㎡	보일러실	1			2												4		2	2
지상1층	306.49 ㎡	보육시설	7				2											49	7
합 계			8	0	0	2	2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	7	2	2	0	0	0	0	0	0

소방시설 현황(전기) - (신관A·B동, 보육동)
층 별	바닥면적	용 도		설 치 세 부 명 세
				자동화재탐지설비							CO2소화설비				청정소화감지기				스프링클러용감지기			비상방송		가스누설경보기	피난기구	유도등					비상조명등	무선통신보조설비	방화샷타
				감지기				시각경보기	발신기	회로	감지기		회로	수동조작함	감지기		회로	수동조작함	차동식	연기식	회로	3W	10W칼럼		완강기	통로			피난구					정온식	개소	제어반
				차동식	연기식	정온식	정온방폭				차동식	연기식			차동식	연기식										거실	복도	계단	중형	소형			연기식
교육연구시설
지하1층	4,709.20 ㎡	기전실/주차장		25	6	23	2	8	8	8	11	11	6	3	11	11	8	8	148	2	3	42	8				1	4	19		285	1	2	2	1	1
지상1층	2,546.42 ㎡	교육연구		34	22			7	5	5					10	10	12	7			2	55	2				6	4		31	152		8	8	4	4
지상2층	2,064.52 ㎡	교육연구		30	16			4	4	4					9	9	16	10			2	48					5	4		33	130		14	14	7	5
지상3층	2,221.87 ㎡	교육연구		39	18			4	4	4					9	9	14	9			2	60			3		5	3		27	162		15	15	8	5
지상4층	1,226.86 ㎡	교육연구		28	8			2	2	2					6	6	10	5			1	33			2		2	1		16	101		8	8	4	2
지붕층	연면적제외	계단실		1	8					5																				2	2
합 계				157	78	23	2	25	23	28	11	11	6	3	45	45	60	39	148	2	10	238	10	0							832	1	47	47	24	17
보육원
지하1층	47.62 ㎡	보일러실		3		1		1	1	1											2			1				1	3
지상1층	306.49 ㎡	보육시설		8	5	1		1	1	1																				15	2
합 계				11	5	2	0	2	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1							2	0			0	0