건설공사장 안전점검 결과보고['22. 3. 24.(목)]

◎ 신림선 경전철 민간투자사업 건설공사 (1공구)

◆ 점검자 : 도시철도건축부 공사관리관(이병식, 배현중)

◆ 건축공사

○ 금일 주요 작업사항

■ 101 정거장

- 안내사인 설치 및 건축공사

잔여부분 마무리작업

■ 102 정거장

- 안내사인 설치 및 건축공사

잔여부분 마무리작업

- 지상대합실 점검사항 수정작업

■ 103 정거장

- 안내사인 설치 및 건축공사

잔여부분 마무리작업

- 외부출입구 화강석 마감작업

■ 104 정거장

- 안내사인 설치 및 건축공사

잔여부분 마무리작업

■ 신길지구대

- 옥상층 철근배근 및 거푸집

형틀 작업

○ 공정관리

계획(%)	실적(%)	대비(%)
99.88	96.54	96.66

◆ 점검결과

장소	동	102정거장	조치전
	층	지상 3층
	위치	신길지구대
지적사항	분류	가설통로 안전에 관한사항
	내용	∙ 보행동선 내 철근 찔림 방지조치 필요
			조치후

장소	동	102정거장	조치전
	층	지상2층
	위치	환승통로
지적사항	분류	추락 재해예방에 관한 사항
	내용	∙ 외부 시스템비계 중간난간대 누락
			조치후

장소	동	103정거장	조치전
	층	외부
	위치	외부
지적사항	분류	가설통로 안전에 관한사항
	내용	∙ 현장 이동동선 내 작업폐기물 반출필요
			조치후