공 사 설 계 검 토 서

건    명

미아동 699-31 ~ 698-29 외 78개소 장기배급수관 정비공사

요청기관(부서)

북부수도사업소

(시설관리과)

접수일자

2021. 3. 16.

공 사 금 액

금321,283천원

계약방법

-

검 토 금 액

금313,940천원

( 감 7,343천원 )

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 공사기간 : 2021. 04. ~ 2021. 11.

○ 공사개요 : 상수도관(D=80~150㎜) 부설, 밸브실 30개소 설치

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 단가수정

- 중기사용료 ‘살수차(*********)’ 잡품 계산식 오류 수정(20% → 30%)

- 부지임대료 수정

· (당초) 면적(72㎡) × 지가(1,254천원) × 1(년)/6(개월) × 7(개월)

→ (조정) 면적(36㎡) × 지가(1,254천원) × 1(년)/12(개월) × 7(개월)

○ 수량조정⑴ : 구조물공

- ‘원형밸브실 설치공(HNK14080, HNK14100)’ 및 ‘중형밸브실 설치공(HNK15100)’ 수량산출서에 기초하여 수량조정

공종	규격	수량(㎥)
		당초	조정
원형밸브실 설치공 (지초재활용플라스틱)	D=80㎜	6	5
원형밸브실 설치공 (지초재활용플라스틱)	D=100㎜	12	11
중형밸브실 설치공	D=100㎜	2	3

○ 수량조정⑵ : 부대공

- ‘인조잔디매트 설치(HZN45300)’ 및 ‘단수안내 홍보비(HZN45600)’, ‘근로자 편의시설 운영(HZN55000)’ 수량산출서에 기초하여 수량조정

- ‘소형공사안내판 설치 철거(HZN43100)’ 수량 삭제

· ‘안전시설 설치 및 철거(HZN43630)’ 공종과 중첩

공종	규격	수량(㎥)
		당초	조정
인조잔디매트 설치	6㎜	354	197
단수안내 홍보비	40가구 기준	46	18
근로자 편의시설 운영	-	65	56

조  정 내역서 참  조

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 수량조정⑶ : 사급자재

- ‘철개고정장치(MNK1210)’ 수량 수정

· ‘철개고정장치 설치공(HNT21120)’ 수량에 맞게 적용

공종	규격	수량(㎥)
		당초	조정
철개고정장치	높이조절용(흄관용)	24	18

제비율

○ 적정함

시방서 및

기타

○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람

조치요구

○ 검토결과를 반영하여 발주 요망