붙임    과업내용서 이행여부 확인표

구분	과업내용	이행여부
일반적인사항	뚝섬안내센터 건물에너지 효율화 설계 및 실증 등은 공공건축물 설계(감리)기준을 따른다	∙이행확인
	각 안내센터 건물 이용실태와 하천유역인 대상지에 최적화된 신재생에너지원을 분석하고 제시	∙보완제출(’18.8.3.) - 부록 4,5 추가
	최종 용역보고서에 용역손해배상보험·공제증권 수록	∙이행확인
기존건물의 에너지진단에 관한 사항	뚝섬안내센터 에너지 사용실태 조사하고, 5대에너지 부문별 자립과 60% 이상 에너지 자립할 수 있도록 설계	∙이행확인 - 5대 에너지의 1차에너지 소요량 68.7% 절감
	뚝섬안내센터 제로에너지 건축물 성과 모니터링을 통한 타당성 분석 후 한강공원 10개 안내센터에 확대 적용할 수 잇는 리모델링 방안을 제시	∙대표유형 4개소로 압축하여 제시로 갈음 (’16.9.28. 회의 결정사항)
	뚝섬안내센터 외 한강안내센터에 대한 건물에너지 진단을 실시하고 관련보고서 제출	∙보완제출(’18.8.3.) - 누락된 7개소 열화상 에너지 진단 결과 추가(부록7)
제로에너지 건축물 리모델링 설계화 실증과정에 관한 사항	건축물 에너지 효율등급 인증에 관한 규칙에 따른 효율등급 1등급 이상에 준하는 설계 시행	∙이행확인
	뚝섬안내센터 기존 벽체의 단열 보강을 위한 최적의 설계안을 제시하되 경제성, 시공성 등을 고려하며, 건물배치를 고려해 방향별 창문틀 단열기준을 정한다	∙이행확인
	뚝섬안내센터 리모델링 시공품질 확보를 위해 타당성 분석과 검증작업을 하여야 함	∙이행확인
	한강사업본부 안내센터 건축 및 시설관리 담당 공무원이 현업에서 기존의 건물을 대상으로 에너지 제로 건물을 설계 및 감리에 활용할 수 있는 지침을 제시	∙이행확인
신재생에너지원 등 에너지 설비 이용에 관한 사항	뚝섬안내센터에서 적용가능한 태양광, 태양열, ESS 등 에너지원 설비를 이용하는 융복합 안을 제시하여 한강공원의 조성 목적을 설계에 적용하되 서울시의 의견을 반영	∙보완제출 - 신재생에너지 분석 추가(부록 4,5)
쾌적성 및 에너지 모니터링에 관한 사항	실증 건축물에 대해 5대 에너지를 분리 계측하고 신재생에너지 생산량 계측으로 에너지 절감량 분석	∙이행확인
	실내 쾌적성 센서를 통해 온습도, CO2 농도 등을 계측하여 분석하되, 과업종료 후에도 건물 운영관리자에 의해 지속적인 계측이 가능하도록 구축	∙이행확인
	쾌적성 및 에너지 분석 데이터는 실증 건축물 내 모니터 등을 이용하여 이용자가 실시간 확인이 가능하도록 구축	∙이행확인
	금회 개발 프로그램을 추후 실증건축물 외 한강공원 안내센터 모니터링에도 활용될 수 있도록 상용시설로 개발	∙이행확인
비용 타당성 분석에 관한 사항	에너지 효율 개선 기술 적용에 따른 비용 타당성 분석 연구	∙이행확인
	에너지 생산 기술 최적화에 따른 적용방안 및 비용타당성 연구결과 제시	∙이행확인
	에너지 사용량 및 생산량 분석을 통한 계약전력 타당성 여부 판단 시물레이션 예측값과 에너지관리시스템을 통한 실제 운영비용 분석	∙보완제출(’18.8.3.) - p.79 계약전력 타당성 분석 추가
과업수행 단계	착수일로부터 15일 이내 착수보고	∙이행확인
	제로에너지건축물 설계도서 작성 및 제출(2016.11.30.까지)	∙이행확인
	각종 심의 및 자문회의 협조	∙이행확인
	KS규격 또는 동등 이상 제품 품질로 설계	∙이행확인
	과업수행계획서에 품질관리방안 작성 제출	∙보완제출(’18.8.3.) - 과업수행계획서 보완 제출
성과품(설계보고서)	제출문과 참여기술자 명단 수록	∙이행확인
	발주기관 지시사항, 자문회의 검토사항, 설계 단계별 설계의 경제성 검토(설계VE) 결과 등을 보고서 부록 삽입	∙보완제출(’18.8.3.) - 회의 이행 결과 및 서울시 계약심사 설계VE 결과 수록(부록 8,9)
성과품(설계설명서)	공사개요, 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 설명	∙이행확인
	건축분야 설명	∙이행확인
	기계분야 설명
	전기분야 설명
	통신분야 설명
성과품(각종계산서)	전력부하계산서, 조도계산서, 냉난방 부하계산서, 기계설비용량 계산서, 에너지 절약계획서 등	∙건축물 에너지 효율등급 평가로 갈음
	물량산출서	∙이행확인
성과품(설계도면)		∙이행확인
유지관리지침서	각 분야별 상세히 기술 및 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 함	∙이행확인
공사시방서		∙이행확인
공사내역서	서울시 계약심사를 위한 통합원가심사지원시스템 적용이 가능한 JDL파일로 제출	∙서울시 계약심사 완료(’17.9.14.)
예정공정표		∙보완제출(’18.8.3.) - 부록 10 추가
지장물 조서 및 인허가조서		∙해당없음
설계도서 검토	검토 및 수정완료 후 도면상 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 설계도서 및 검토도면 제출	∙이행확인
성과품 납품		∙이행확인
중간보고	2회	∙이행확인
최종보고	계약만료 14일전	∙계약만료 3일전 이행으로 갈음
그 외 보완사항		∙외부전동 블라인드 검토서(부록6) 추가