설계 검토의견(보도포장분야)

문서요청번호			송파구 주거사업과-4359			담당자	조상현	요청일자		2020. 04. 03.
사업명		거여2재정비촉진구역제2지구 주택재개발정비사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 송파구 마천로52길 ~ 마천로 ~ 오금로 일대 - 규모 : 보도포장 : 2,635[eqn: m^{ 2}]
		사업 기간		2016. 12. ~ 2020. 6.
		시행사		거여2재정비촉진구역제2지구 주택재개발 정비사업 조합
		용역사		㈜유민엔지니어링종합건축사
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				• 보도블록 규격 변경 검토(300*300 → 200 *200 이하) ※ 300*300 이상 치수는 맞물림 효과가 떨어져 밀림현상이 발생 또는 정밀시공이 어렵기 때문에 유지관리가 어려움				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
2					•도면 작성(추가) - 시공실명제 표지판 설치계획 및 상세도 - 공사안내판 설치 계획 및 상세도 - 교통처리계획도 ‣보행안전도우미, 안전펜스, 임시보행로 - 보도블록, 점자블록 규격 표기 - 지장물 접속부, 곡선부분, 횡단보도 주변 등 보도 포장 상세도 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (대상 : 100m 이상 현장) •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」(84p-97p)
3					•도면 보완 (도면명 : 확대계획평면도1 ~ 3, 7) - 신설보도에 설치하는 횡단보도 및 버스승차대 (점형)점자블록은 무단횡단방지휀스선에 설치 후 신설보도의 (선형)점자블록까지 연결하고추후 도로 완전개방 시 이설 조치(이설시 사전협의 필요) (도면명 : 포장단면상세도) - 점자블록 표준규격(ks f4561) 제품 사용 - 측구 하부 다짐 후 비닐 설치 및 주변 거푸집 설치				•점자블록 설치 관련 안내사항 준수 보행정책과-2362(’20.2.13.) •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.)

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
		(도면명 : 횡단보도부 시공예시도) - 보도 턱낮춤 폭을 횡단보도 폭과 동일한 전체 폭 턱낮춤 반영 - 횡단보도 턱낮춤, 측구 경계석 높이 차 0㎝				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
5	시방서	•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용(프리캐스트 콘크리트 경계블록, 보행안전도우미, 인터로킹, 안전펜스, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
6	기타	•볼라드 설치 시 전면 30㎝이격하여 점형블록 1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
7		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
8		•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
9		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
10		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
12		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
13		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
14		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(3월 중 시스템 운영예정)
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도