설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			노원구 토목과-3821			담당자	하성현	요청일자		`21. 3. 12.
사업명		노원구청 일대 보행환경개선지구 조성사업
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 노원구 상계동 739-4 일대 - 내용 : 보도포장 2,351㎡, 보차도경계석 정비 980m
		사업 기간		2021. 4. ~ 2021. 11.
		발주자		노원구청
		용역사		㈜인우플랜
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	일반				•교통시설 ⇔ 시설물 간 (선형)점자블록 설치 검토 - 예)광광호텔, 보건소, 요양병원 등 (장애인법 시행령 별표2참조)				•장애인 노인임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 별표2 •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
2					•보도폭원 확장에 따른 보도 횡단구배 준수 시공				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
3					•적용(불투수성포장)단면 투수성포장 검토 및 포장단면 일원화 - 도면명 : 포장단면상세도, 포장계획도				•서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례
4					•보도 유효폭 확보 검토(B-B’) - 최소유효 폭 미달(1.2m)구간 확보 검토 - 횡단구성 일원화 · 도면명 : 교통차로 개선안, 배수계획도				•교통약자의 이동편의 증진법 •서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
5					•보도굴착 통제기간 준수 (통제기간 : 당해년도 12월~익년 2월)				•보도블록 10계명
6	설계도면				•도면 작성(추가) - 보도포장 상세도(가각부, 맨홀 등 각종시설물 주변 등) - 점자블록 설치 교차상세도 - 보도공사 실명제 표지판 설치계획 반영 및 상세도				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7					•도면 보완 ※ 보도공사 상세 설계 표준도 참조 - 포장계획도 내 점자블록 설치계획 반영 (횡단보도, 가로시설물, 음향신호기, 볼라드 주변 등) - 보도 턱낮춤 상세도 보완 (2단 경사석, 전체턱낮춤, 도로경계석 기초 등) - 점자블록 설치상세도 보완(표준도)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
8	시방서	•시방서 재검토 - 서울시 전문시방서 적용 (프리캐스트 콘크리트 경계블록, 인터로킹, 투수블록, 공사장 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로, 보도포장 전문기술교육 이수 등)	•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
9	기타	•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		•고원식 교차로 시공시 주변 보도포장 계획고와 동일높이로 시공하여 물고임, 휠체어 등 교통약자 안전사고 방지	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
11		•시각장애인용 음향신호기 (설치 예정포함)전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치	•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
12		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치	•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
13		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치	•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
14		•공사용 간판 문구는 다국어 표기	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
15		•횡단보도 구간내 빗물받이 이설하고, 부득이한 경우 폭이좁은 그레이팅 으로 정비	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
16		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화	•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
17		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저	•서울시 보도공사 전문시방서
18		•투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영	•2019년 보도 보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-349, 2019. 1.), 보도공사 공정별 체크리스트
19		•공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection