설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			서초구 도로과 –3066			담당자	성운용	요청일자		2020. 02. 14.
사업명		반포IC 주변 보도정비공사
공사 내용		사업 개요		- 위치 : 반포IC ~ 신논현역 - 규모 : 보도포장 A=38a, 보행자방호울타리 설치 50경간, 도로·보차도경계석 설치 1,879m, 기타 부대공 1식
		사업 기간		착공일로부터 120일간
		발주자		서초구청
		용역사		자체설계
검토요청사항				보도포장 설계도서 지도점검
설계도서 검토내용
연번	구분				검 토 사 항				참고자료
1	설계도면				•보도포장 단면 검토				•서울시 물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례 제11조 제1항 제38호
2					•도면 작성(추가) - 시공실명제 표지판 설치계획 및 상세도 - 표준 횡단면도 - 공사안내판 설치 계획 및 상세도 - 버스 승차대, 진출입로, 교차로, 방향전환 부분 점자블록 설치 상세도 - 횡단보도 유형별 상세도 - 포장단면 상세도(보도, 차량진출입로, 보차도경계석, 도로) ‣서울형 미끄럼 저항기준(BPN) 표기 - 보차도 경계석 줄눈밴드 설치도 - 교통처리계획도 ‣보행안전도우미, 안전펜스, 임시보행로 - 볼라드 설치 상세도				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」 (대상 : 100m 이상 현장) •보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11) •보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4) •점자블록 설치 관련 안내사항 준수 보행정책과-2362(’20.2.13.) •도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.) •보도횡단차량 출입시설 허가처리지침
3					•도면 보완 - 도면명 : 도로계획평면도 ‣기존 연속(선형)점자블록이 있는 경우는 재설치 검토 ‣횡단보도 앞 지장물(가로수, 가로등, 빗물받이 등) 이설 및 제거 검토 ‣가로시설물, 교통시설 표기(볼라드, 버스 승차대 등)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항				참고자료
4	시방서	•시방서 보완 - 개정된 시방서 적용(보행안전도우미, 인터로킹, 안전펜스, 보행안전도우미, 임시보행로 등)				•서울시 전문시방서 (市 홈페이지 – 분야별정보(주택) - 자료실 – 전문시방서)
5	기타	•볼라드 설치 시 전면 30㎝이격하여 점형블록 1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
6		•보도 횡단구배 2% 준수(최대 4%)				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
7		•시각장애인용 음향신호기 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기 - 볼라드는 30cm 전면1매 설치				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
8		•점자블록(점형, 선형) 설치 시 횡단보행 방향과 방향 일치				•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(‘15.11)
9		•연속적인 (선형)점자블록 설치는 보도 중앙설치 원칙으로 하되, 주변 횡단보도 점자블록간 연계 및 지장물을 고려하여 현장여건에 맞추어 설치 •(선형)점자블록 좌우 60cm(최소 30cm)주변 장애물 없도록 배치				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
10		•공사 중 보행안전시설 및 보행안전도우미 배치 준수, 보도포장 전문교육이수자 공사배치				•보행안전도우미 배치기준 개선계획(‘15.3)
11		•공사용 간판 문구는 다국어 표기				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
12		•횡단보도 구간 내 빗물받이 이설 및 그레이팅(폭이좁은) 정비				•보도턱 낮춤 및 점자블록 설치기준 개선(‘15.4)
13		•사업대상지와 시·종점 주변 포장재간 조각블록 발생 최소화				•서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」
14		•줄눈모래 포설 후 마무리(다짐, 청소 등)정리 철저				•서울시 보도공사 전문시방서
15		- 공사착수 전 서울시 보도포장 시스템에 공사정보 입력 및 관리(3월 중 시스템 운영예정)
행정 사항	- 사업구간의 대규모 변경 등 사업 변경사항 발생 시 설계지도점검 재의뢰 - 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(서울시, 2016.) 기준 적용 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 가능 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/block_Collection
참고	- 점자블록 설치 유형도