붙임 1

원자력 발전소 가동현황

('14. 6월)

○ 총 23기 : 정상가동 19, 정비중 3, 정지 1     ▹ 건설중 : 5기

구 분	기 수	지 역	용량(MW)	상업운전	비고
고리원자력	고리1호	부산 기장군	587	‘78
	고리2호		650	‘83
	고리3호		950	‘85
	고리4호		950	‘86
	신고리1호		1,000	‘11
	신고리2호		1,000	‘12
월성원자력	월성1호	경북 경주시	678	‘83	정지
	월성2호		700	‘97
	월성3호		700	‘98
	월성4호		700	‘99	정비중
	신월성1호		1,000	‘12
한빛원자력 (구 영광)	한빛1호	전남 영광군	950	‘86
	한빛2호		950	‘87
	한빛3호		1,000	‘95
	한빛4호		1,000	‘96
	한빛5호		1,000	‘02
	한빛6호		1,000	‘02	정비중
한울원자력 (구 울진)	한울1호	경북 울진군	950	‘88
	한울2호		950	‘89
	한울3호		1,000	‘98	정비중
	한울4호		1,000	‘99
	한울5호		1,000	‘04
	한울6호		1,000	‘05

붙임 2

전력위기 단계별 조치사항

구 분		준비	관심(Blue)	주의(Yellow)	경계(Orange)	심각(Red)
발령기준		운영예비력 400만 ~ 500만kW 미만	운영예비전력 300만 ~ 400만kW 미만	운영예비전력 200만 ~ 300만kW 미만	운영예비전력 100만 ~ 200만kW 미만	운영예비전력 100만kW 미만
청사 등	조명	50% 소등	피크시간 50% 소등	피크시간 70% 소등	필수이외 소등	필수이외 소등
	실내 온도	28℃ 이상	냉방기 1/2 가동중지	냉방기 가동중지	냉방기 가동중지	냉방기 가동중지
	승강기	4층 이하 운행금지	승강기, E/S 1/2 운행중지	전체 운행중지 (비상용 만 가동)	전체 운행중지 (비상용 만 가동)	전체 운행중지 (비상용 만 가동)
	발전기	가동 준비	가동	가동	가동	가동
지하철		• 입고 전동차 절전 (조명,냉난방기 가동증지)	• 입고 전동차 절전 (조명,냉난방기 가동증지) • 지하철 운행간격 조정 (최대 1분30초) • 전동차 시운전, 대용량 장비 가동시간 조정	• 입고 전동차 절전 (조명,냉난방기 가동증지) • 지하철 운행간격 조정 (최대 1분30초) • 전동차 시운전, 대용량 장비 가동시간 조정 • 환기설비 교번운전	• 필수전동차 운행 • 정부와 한국전력조치사항 즉시이행	• 필수전동차 운행 • 정부와 한국전력 조치사항 즉시이행