붙임 2-1		난간 등 낙상 위험시설 현장점검 결과 작성양식

1. 교량시설물 난간 점검 결과

《 안전총괄실 교량안전과 》

□ 현  황

○ 관리 시설현황 : 54개소

구분	건축물		관중석 난간	전망대	육교	기타 (조형물)
	(옥상 등 옥외 난간)	(계단, 복도 등 옥내 난간)
개소수						53 (교량시설물)

○ 난간 등 유사시설 관리 예산

(2.16기준 / 단위 : 백만원)

세부사업명	2022년 예산		추진 현황
	본예산	집행액

□ 점검개요

○ 점검개소 : 교량시설물 53개소 난간

○ 점 검 자 : 교량관리 담당 직원

○ 시 설 명 : 붙임 1 교량시설물 현황 참조

작 성 자	교량안전과장 : 조현석 ☎ 2133-1940 교량기획팀장 : 민형일 ☎ 1942 담당 :신영귀 ☎ 1970

□ 점검결과 (체크리스트 점검 결과)

○ 총53소 점검, 4건 지적사항 발굴

- 즉시 조치 : 볼트 미체결 1건, 볼트 풀림 1건

- 조  치  중 : 중앙분리대 파손 1건, 난간 높이 부족 1건

· 성산대교 본선 구간(1,960m) 난간 높이가 1.08m로 다소 부족하나
성산대교 성능개선공사가 2022년 하반기 시행 예정으로 임시 시설로
높이 보완 예정

○ 즉시조치 2건, 조치중 2건

지적사항(사진/내용)	조치결과
월드컵대교 접속교 볼트미체결(S2)	월드컵대교 접속교 체결(S2)
한남1고가 상행선 P4~P5 기초부 볼트풀림	한남1고가 상행선 P4~P5 기초부 볼트조임

지적사항(사진/내용)	조치결과
워커힐고가 J20~J21 중분대난간 파손
성산대교 난간 높이(1.08m) 부족

□ 우수사례

○

○

붙임 1.

○ 교량시설물 현황

시설명	소재지	시설종류 및 규모	관리주체
서강대교	마포구 신정동~영등포구 여의도동	B=29.0m L=1,320m(접속:440)	교량안전과
반포대교	용산구 서빙고동~서초구 반포동	B=25.0m L=1,070m(접속:420m)	교량안전과
한남대교	용산구 한남동~강남구 압구정	B=25.7m L=919m, B=25.5m L=919m	교량안전과
영동대교	광진구 자양동~강남구 청담동	B=25.0m L=850m(접속:167m)	교량안전과
잠실대교	광진구 자양동~송파구 잠실동	B=35.0m, L=1,280m	교량안전과
사성교	경기 광명시 철산동~서울 구로구 구로동	B=31.2~36.7m L=275m	교량안전과
샛강다리	영등포구 신길동~여의도동	B=3.6~5.6m L=324m	교량안전과
성산대교	마포구 망원~영등포구 양평동	B=27.0m L=1,040m (접속:415.24m)	교량안전과
광진교	광진구 광장동~강동구 천호동	B=20.0m L=1,056m	교량안전과
천호대교	광진구 광장동~강동구 천호동	B=25.6m L=1,150m	교량안전과
잠실철교	광진구 구의동~송파구 신천동	B= 8.8m L=1,235m	교량안전과
성수대교	성동구 성수동~ 강남구 압구정동	B=35m L=1,160m	교량안전과
한강대교	용산구 이촌동~ 동작구 본동	B=20~22m L=840m	교량안전과
양화교	양천구 목동 ~ 영등포구 양화동	B=41m L=215m	교량안전과
구리암사대교	강동구 암사동~구리시 아천동	B=44m L=2,860m	교량안전과
마포대교	마포구 마포동~영등포구 여의도동	B=22.75m L=3,211m	교량안전과
양화대교	마포구 합정동~영등포구 당산동	B=17m L=2,794m	교량안전과
탄천1교	강남구 대치동~송파구 삼전동	B=29.0m L=693m	교량안전과
영동6교	강남구 대치동~강남구 반포동	B=50.0m L=320m	교량안전과
양평교	영등포구 양평동~양천구 목동	B=25.0m L=667m	교량안전과
올림픽대교	광진구 구의동~ 송파구 풍납동	B=30m L=2,525m	교량안전과
동호대교	성동구 옥수동~강남구 압구정동	B=10.2m L=1,220m	교량안전과
동작대교	용산구 이촌동~동작구 동작동	B=14.3m L=1,920m	교량안전과
원효대교	용산구 원효동~영등포구 여의도동	B=20m L=2,684m	교량안전과
가양대교	강서구 가양동~마포구 상암동	B=36m L=1,700m	교량안전과
행주대교	고양시 행주외동~강서구 개화동	B=14.5m L=1,460m	교량안전과
봉은교	강남구 삼성동~송파구 잠실동	B=25m L=255m	교량안전과
겸재교	동대문구 휘경동 ~중랑구 면목동	B=18.24m L=235m	교량안전과
월드컵대교접속교	상암 교차로 ~강변북로	B=21.5m L=212m	교량안전과
모래내고가	서대문구 연남동 451 ~ 성산동 23	B=16m L=488m	교량안전과

○ 교량시설물 현황

시설명	소재지	시설종류 및 규모	관리주체
한남1고가	용산구 한남동 726	B=18m L=391m	교량안전과
용비교	금호4가 ~ 성수1가	B=21.65m L=495m	교량안전과
응봉교	성동구 응봉동 ~ 성수동	B=26m L=633m	교량안전과
서울로7017	남대문5가 ~ 만리동	B=10.3m L=686m	교량안전과
구룡교	마포구 상암동 ~ 가양대교 북단	B=20~43m L=997m	교량안전과
이화교	동대문 이문동 51~중랑 중화동 305	B=23m L=220m(접속교:186m)	교량안전과
비우당교	동대문구 용두2동~성동구 상왕십리	B=26.5m L=44.5m	교량안전과
성북천교	동대문구 용두2동	B=14.5m L=38.5m	교량안전과
두무개다리	용산구 한남동 466~성동구 옥수동 78	B=9.9m L=1,064	교량안전과
워커힐고가	워커힐 호텔 ~ 구리시계	B=3~23m L=962m	교량안전과
메뚜기다리	은평구 통일로 1147	B=35m L=35m	교량안전과
신정교	양천구구 신정동~영등포구 문래동	B=15.5~36m, L=535m	교량안전과
도림천고가	영등포구 문래동 ~ 도림동	B=9~23m, L=2,651m	교량안전과
영등포역고가	영등포구 영등포동 ~ 문래동	B=15m, L=637m	교량안전과
서해안로연결램프	구로구 개봉동	B=4.95~6.15m, L=234m	교량안전과
숯내교	강남구 자곡동 ~ 송파구 문정동	B=32.5m, L=230m	교량안전과
금천교	광명시 하안동~금천구 독산동	B=21.4m, L=665m	교량안전과
이수고가	서초구 반포동 ~ 동작구 동작동	B=8.5m, L=1,597m	교량안전과
사당고가	관악구 남현동 ~ 서초구 방배동	B=22m, L=300m	교량안전과
보라매고가	영등포구 대림동~동작구 신대방동	B=15~22.5m, L=3,526m	교량안전과
오류고가	구로구 궁동 ~ 오류동	B=18.7m, L=330m	교량안전과
광명고가	구로동~ 광명시계	B=25m, L=276m	교량안전과
선유고가	영등포구 양평동	B=8.5~19m, L=432m	교량안전과