- 2016년 여름철 집중호우 대비 -

배수펌프장 불시 가동훈련 계획

2016. 6.

	국 민 안 전 처

- 2016년 여름철 집중호우 대비 -

배수펌프장 불시 가동훈련 계획

집중호우에 따른 대규모 침수피해에 대비하여 배수펌프장의 불시 가동훈련을 통해 가동상태 확인 및 운영능력 향상을 위한 훈련 계획임

Ⅰ		훈련 개요

○ 훈련목표 : 2016년 여름철 집중호우 대비 배수펌프장 실제 가동훈련을 실시하고 배수펌프장 즉시 가동태세 확립

○ 훈련일시 : ‘16. 6. 29.(수) 불시

○ 훈련대상 : 1,917개소(16개 시･도 1,054, 한국농어촌공사 863)

* 제주특별자치도 배수펌프장 없음

○ 훈련방법 : 훈련 메시지 전파에 따른 배수펌프장 실제 가동

- 지자체 : 상황전파시스템(NDMS) 활용 훈련 메시지 전파

- 한국농어촌공사 : FAX, 자체 크로샷 활용 훈련 메시지 전파

○ 훈련내용 : 집중호우시 대규모 침수예상으로 배수펌프장 실제 가동

Ⅱ		세부 훈련 계획

□ 훈련 진행절차

	훈련 메시지(호우예비특보 발표)		○ 1차 메시지 부여 (NDMS, FAX) - 국민안전처(NDMS)→시･도상황실→시·군·구 상황실 - 국민안전처(FAX)→농어촌공사 본사→지역본부→지사
	배수펌프장 응소(가동 책임자)		○ 펌프 가동 준비 지시 및 펌프장 응소(1시간 이내) - 시·군·구, 농어촌공사 지사 → 펌프장 가동 책임자
	훈련 메시지 (호우경보 발효)		○ 2차 메시지 부여 (NDMS, FAX) - 국민안전처(NDMS)→시･도 상황실→시·군·구 상황실 - 국민안전처(FAX)→농어촌공사 본사→지역본부→지사
	배수펌프장 가동 및 훈련 종료		○ 펌프장 가동 및 점검자 가동상태 확인 ※ 가동종료는 현지여건에 따라 가동책임자 자율 판단

□ 기관별 훈련 내용

≪ 지 자 체 ≫

1차 메시지		호우예비특보 발표 메시지 부여				메시지 접수 및 시･군･구 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 배수펌프장별 담당자 전파 (5분 이내)				배수펌프장 응소 (메시지 수신후 1시간 이내)
담당		국민안전처 자연재난대응과 (상황전파시스템)				시･도 상황실 담당자 (상황전파시스템)				시･군･구 상황실 담당자 (크로샷 등 자체전달체계 활용)				배수펌프장 가동책임자
2차 메시지		호우 경보 발효 메시지 부여				메시지 접수 및 시･군･구 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 배수펌프장별 담당자 전파 (5분 이내)				배수펌프장 가동 (메시지 수신후 10분 이내)

※ 배수펌프장 가동종료는 현지여건에 따라 가동책임자 자율 판단

≪ 한국농어촌공사 ≫

1차 메시지		호우예비특보 발표 메시지 부여				메시지 접수 및 지역본부 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 지사 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 배수펌프장별 담당자 전파 (5분 이내)				배수펌프장 응소 (메시지 수신후 1시간 이내)
담당		국민안전처 자연재난대응과 (FAX)				한국농어촌공사 본사 담당자 (FAX 또는 자체 크로샷)				한국농어촌공사 지역본부 담당자 (FAX 또는 자체 크로샷)				한국농어촌공사 지사 담당자 (크로샷 등 자체전달체계 활용)				배수펌프장 가동책임자
2차 메시지		호우 경보 발효 메시지 부여				메시지 접수 및 지역본부 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 지사 전파 (5분 이내)				메시지 접수 및 배수펌프장별 담당자 전파 (5분 이내)				배수펌프장 가동 (메시지 수신후 10분 이내)

※ 배수펌프장 가동종료는 현지여건에 따라 가동책임자 자율 판단

Ⅲ		훈련 현장점검 및 결과보고

□ 훈련 현장점검

○ 주    관 : 시･도 및 한국농어촌공사

○ 대    상 : 70개소 표본점검 (시･도 및 한국농어촌공사 자체 선정)

- 시･도 : 46개소 (14개 시･도×3개소, 2개 시(대전･세종)×2개소)

- 한국농어촌공사 : 24개소 (8개 지역본부×3개소)

○ 점검사항

- 배수펌프장 가동책임자의 현장 응소시간 및 펌프장 가동시간

- 펌프, 제진기, 수문, 비상발전기의 실제 정상작동 여부

□ 결과보고

○ 배수펌프장 훈련 표본점검 결과보고 작성 방법 [붙임 2]

- 시･도, 한국농어촌공사 훈련 표본점검 결과 총괄 작성

- 배수펌프장 가동훈련 표본점검표를 배수펌프장별로 1장씩 작성

･ 점검 대상지의 가동책임자 응소시간, 배수펌프장 가동시간

･ 설비별 정상작동여부 점검 등 작성

- 배수펌프장별 내･외부 전경, 가동(배수사진 등), 지적사항 사진 첨부

○ 배수펌프장별 훈련 결과보고 작성 방법 [붙임 3]

- 1･2차 훈련 메시지 상황전파

･ 전파시간, 펌프장 응소시간, 펌프장 가동시간 작성

･ 시･도 및 농어촌공사 본사 메시지 접수부터 최종 메시지 전파완료시까지의 소요시간 작성

- 설비 작동 여부 : 정상작동(○), 미작동(X), 설비가 없을 경우(해당없음)

- 설비 가동 불가 사유 : 유수지 물 없음, 보수공사, 기타의 해당란 ○표시

※ 기타로 표시하였을 경우 세부내용 작성

Ⅳ		훈련기관 사전 준비사항

□ 지자체

○ 훈련메시지를 지자체 상황실로 전파하므로 원활한 훈련 진행을 위해 관계 부서 사전 협조 요청

□ 한국농어촌공사

○ 본사에서 훈련메시지 FAX 접수후 지역본부, 지사로 신속한 상황전파가 될수 있도록 전파체계 정비

Ⅴ		조치계획

○ 배수펌프장 가동훈련 표본점검결과[붙임2], 배수펌프장별 훈련 결과[붙임3] 취합 제출(시·도, 한국농어촌공사) : ‘16. 6. 30. 10:00한

※ 상황전파시간 확인을 위해 증빙자료 첨부(상황전파시스템 화면 또는 크로샷 발송 화면 캡처)

※ 상황전파메신저(ID : 박용인) 또는 email(ckrgksyong@korea.kr) 제출

○ 배수펌프장 불시 가동훈련 결과 보고 : ‘16. 7. 1.

○ 가동 안된 펌프장은 원인규명 및 보완 조치 완료 후 시･도 주관 가동훈련 재실시 등 가동준비태세 완료 : ‘16. 7. 8. 한

○ 훈련 결과 재난관리실태점검 평가 반영 검토

붙임 1. 배수펌프장 가동훈련 대상 기관 1부.

2. 배수펌프장 가동훈련 표본점검 결과 보고서(서식) 1부.

3. 배수펌프장별 실제 가동훈련 결과 서식(엑셀 서식) 1부.  끝.

붙임1

배수펌프장 가동훈련 대상 기관

시･도	시･군･구(펌프장 개소수)
합계	1,917개소(16개 시･도 160개 시･군･구 1,054, 한국농어촌공사 863)
서 울 (21개 구, 116개소)	용산구(10), 성동구(9), 광진구(5), 동대문구(14), 중랑구(4), 성북구(2), 강북구(1), 노원구(1), 은평구(1), 마포구(10), 양천구(4), 강서구(7), 구로구(10), 금천구(5), 영등포구(8), 동작구(3), 관악구(3), 서초구(7), 강남구(3), 송파구(6), 강동구(3)
부 산 (9개 군･구, 48개소)	동래구(3), 남구(5), 북구(3), 해운대구(6), 사하구(3), 연제구(1), 기장군(1), 강서구(17), 사상구(9)
대 구 (3개 군･구 47개소)	본청(18), 수성구(1), 달성군(27), 동구(1)
인 천 (6개 군･구 13개소)	동구(1), 남구(3), 남동구(3), 부평구(3), 서구(2), 강화군(1)
광 주 (3개 구, 15개소)	서구(2), 남구(4), 광산구(9)
대 전 (2개 구, 2개소)	대덕구(1), 동구(1)
울 산 (4개 군･구, 23개소)	중구(8), 남구(11), 북구(2), 울주군(2)
세 종 (4개소)	본청(4)
경 기 (24개 시･군, 200개소)	수원시(6), 성남시(1), 부천시(3), 안양시(4), 평택시(8), 시흥시(3), 화성시(4), 광명시(7), 광주시(12), 김포시(13), 이천시(6), 안성시(1), 오산시(1), 하남시(2), 여주시(6), 양평군(10), 고양시(33), 남양주시(7), 의정부시(7), 파주시(35), 구리시(6), 동두천시(14), 가평군(2), 연천군(9)
강 원 (13개 시･군, 44개소)	춘천시(5), 강릉시(1), 동해시(1), 삼척시(2), 홍천군(1), 영월군(6), 평창군(3), 정선군(8), 철원군(7), 화천군(1), 인제군(1), 고성군(3), 양양군(5)
충 북 (6개 시･군 12개소)	청주시(1), 충주시(6), 제천시(1), 영동군(1), 음성군(2), 단양군(1)
충 남 (10개 시･군 52개소)	천안시(13), 공주시(4), 보령시(3), 아산시(4), 논산시(5), 당진시(3), 부여군(13), 청양군(1), 홍성군(2), 예산군(4),
전 북 (6개 시･군 26개소)	전주시(2), 군산시(5), 익산시(12), 정읍시(5), 남원시(1), 부안군(1)
전 남 (20개 시･군 116개소)	목포시(7), 여수시(5), 순천시(5), 나주시(16), 광양시(15), 곡성군(10), 구례군(1), 고흥군(8), 보성군(4), 장흥군(4), 강진군(2), 해남군(1), 영암군(2), 무안군(1), 함평군(9), 영광군(21), 장성군(1), 완도군(1), 진도군(2), 신안군(1)
경 북 (18개 시･군 95개소)	포항시(15), 경주시(5), 김천시(15), 안동시(6), 구미시(20), 영주시(2), 영천시(1), 상주시(8), 문경시(1), 경산시(2), 의성시(1), 영덕군(5), 청도군(1), 고령군(3), 성주군(3), 칠곡군(1), 예천군(4), 울진군(2)
경 남 (15개 시･군 241개소)	창원시(5), 진주시(21), 통영시(2), 사천시(8), 김해시(33), 밀양시(28), 거제시(2), 양산시(15), 의령군(15), 함안군(22), 창녕군(24), 고성군(2), 하동군(19), 산청군(5), 합천군(40)
한국농어촌공사 (8개본부 863개소)	경기본부(51), 강원본부(14), 충북본부(31), 충남본부(190), 전북본부(62), 전남본부(109), 경북본부(98), 경남본부(308)

붙임2

배수펌프장 가동훈련 표본점검 결과보고서(서식)

(○○시･도, 한국농어촌공사)

□ 점검개요

○ 점검대상 : ○○배수펌프장(○○시･군･구), ○○배수펌프장(○○시･군･구),

○○배수펌프장(○○시･군･구)

○ 점 검 반 :    반   명

□ 총  평

○

○

□ 주요 지적사항 및 조치방향(예시)

펌프장명	구 분	지 적 사 항	조치완료(계획)	부서(담당자)
○○ 펌프장	계	## 건	OO 건(△△건)
	상황전파	메시지 미전파로 배수펌프장 가동책임자 미응소	담당자 교육 및 비상연락체계 정비 ※ 조치(예정)일 :	○○○
	펌프	펌프 미가동	점검 및 재가동 완료 ※ 조치(예정)일 :	▽▽▽
	전기·기계	비상발전기 미가동	보수 및 재가동 완료 ※ 조치(예정)일 :	◇◇◇
	:	:	:	:

□ 기타 특기사항

□

배수펌프장별 실제 가동훈련 표본점검표

1. 일반 현황

펌프장명	(위치)
관리기관 (부 서)		가동책임자
주 용 도	취락, 농경지, 복합	운전방식	직접, 원격, 복합

2. 점검 결과

구 분	점 검 내 용	점검결과	비 고
상 황 전 파	․펌프 가동책임자 현장 응소 시간 (배수펌프장 가동 준비지시 수신시간 부터 현장 응소시간 기록) * 기준 : 1시간 이내	･ 전화･문자수신 : 00:00 ･ 현장응소 : 00:00 ･ 소요시간 : 시간 분
	․펌프장 가동시간 (배수펌프장 가동 지시 수신시간 부터 펌프가동 시간 기재) * 기준 : 10분 이내	･ 전화･문자수신 : 00:00 ･ 가동시작 시간 : 00:00 ･ 소요시간 : 분
설비 작동 여부	․펌프 정상 가동 여부	(정상 작동, 미 작동)
	․비상발전기 시험 가동 여부	(정상 작동, 미 작동)
	․제진기 정상 가동 여부	(정상 작동, 미 작동)
	․수문의 정상 작동 여부	(정상 작동, 미 작동)

점검자 : 소속           직급          성명           (인)

현장점검 사진

□ 배수펌프장명 :          / 위치   시도   시군구   읍면    동리

배수펌프장 외부시설 원경	배수펌프 설비 전경

훈련 사진(펌프 가동, 배수)	훈련 사진(제진기 등 가동)

지적사항		지적사항
사진설명		사진설명