해빙기 대비 상수도시설물 점검결과

< 동부수도사업소 >

□ 점검대상

○ 배수지 :  8개소 (지역 3개소, 1차 5개소)

○ 가압시설 : 16개소 ( 가압장 4개소, 증압장 12개소)

○ 현수관로 : 1개소 1.46㎞ (잠실대교 1개소)

□ 점검개요(2018 국가안전대진단과 병행 실시)

○ 점검기간 : 2018. 2. 5.(월) ~ 3. 30.(금)

○ 점 검 자 : 급수운영과 시설6급 이상환 외 2명

시설관리과 시설7급 박윤선 외 4명

○ 주요점검사항

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유․출입 밸브, 수위계 등 관리상태

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

□ 점검결과

○ 적출건수 : 이상없음