제품 사진 및 설명서

제품사진	상세 제품설명
	1. 품명 : 안전모 2. 규격 : 투구형 3. 제조사 : 성안세이브 4. 가격 : 5,500원 (프린트 포함) 5. 제품설명 - 공사현장 등 낙하물 가능성 있는 곳에서 안전을 위해 사용 - 한국인 두상에 맞게 제작하여 착용감이 편함
	1. 품명 : 균열게이지 2. 규격 : sc-100(라벨형) 3. 제조사 : 신콘 4. 가격 : 4,500원 5. 제품설명 - 시설물 균열 부위에 부착하여 균열 진행상태 파악에 용이 - 전용에폭시 본드로 되어 있어 접착력이 강함 - 방수기능이 있어 비나 눈이 와도 사용가능
	1. 품명 : 바지장화 2. 규격 : 체스타(가슴형) 3. 제조사 : 보생 4. 가격 : 30,000원 5. 제품설명 - 암거나 하천 주변 시설물을 점검하기 위해 사용 - 멜빵 연결부위 원터치식 버클, 양쪽사이드에 고무처리가 되어 있어 가슴 사이즈 조절 가능 - 방수 및 향균작용 기능
	1. 품명 : 손전등 2. 규격 : LZ10 box set(LED) 3. 제조사 : 타이탄코리아 4. 가격 : 52,000원 5. 제품설명 - 어두운 지역 시설물을 점검하기 위해 사용 - 충전식(18650충전지) 후레쉬 - 700루멘(광속 단위)으로 밝기 우수 - 줌(ZOOM)조절기능 - 방수기능

제품사진	상세 제품설명
	1. 품명 : 안전코팅장갑 2. 규격 : N-100 3. 제조사 : 3M 4. 가격 : 2,300원 5. 제품설명 - 배관전선 등 감전될 수 있는 시설물 점검하는데 사용 - 합성고무재질로 코팅되어 있어 반복사용에도 잘 찢어지지 않고 탄력이 좋아 손의 피로도를 최소화 시키는 장점이 있음
	1. 품명 : 타이거로프(안전로프) 2. 규격 : 12mm(두께) 3. 제조사 : 하나테크 4. 가격 : 40,000원 5. 제품설명 - 공사현장 등에서 안전을 유도하기 위해 위험 주변에 설치 - 강한 내구성 (두께 : 12mm)
	1. 품명 : 헤드랜턴 2. 규격 : HL-110(LED) 3. 제조사 : 타이탄코리아 4. 가격 : 30,000원 5. 제품설명 - 어두운 지역 시설물을 점검하기 위해 사용 - 충전식(18650충전지) 랜턴 - 1300루멘(광속단위)으로 밝기 우수 - 줌(ZOOM)조절기능
	1. 품명 : 안전사다리 2. 규격 : 4단/2M 3. 제조사 : 서울사다리 4. 가격 : 160,000원 5. 제품설명 - 미끄럼방지 발판과 고무발 부착 - 사용높이 2m, 보관높이 1.12m

제품사진	상세 제품설명
	1. 품명 : 신호봉 2. 규격 : LED 3. 제조사 : 서광전자 4. 가격 : 7,000원 5. 제품설명 - 야간작업 시 신호를 전달하여 안전을 유도하거나 차량통제 할 때 사용 - 전원 : 3V - 사이즈 : ⦰30×540mm - 밝기 : 고휘도 5000mcd ⋇ 휘도 – 불빛의 투명한 정도 또는 밝기
	1. 품명 : 안전대(벨트) 2. 규격 : A/L(알루미늄 제질) 3. 제조사 : 코브인터내셔날 4. 가격 : 40,000원 5. 제품설명 - 고공작업 시 사고방지를 위해 연결고리를 걸어 사용 - 허리벨트가 부착돼 있고 다리사이에 거는 줄이 연결 되어 있음
	1. 품명 : 방진마스크 2. 규격 : 8710L(안면부 여과식) 3. 제조사 : 3M 4. 가격 : 900원 5. 제품설명 - 시설물 점검 시 먼지가 많은 곳에서 사용 - 정전필터 구조로 되어 있어 미세입자나 먼지 등을 흡착