붙임 1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(’14. 4)

수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

▐ 탁도

								(단위 : NTU)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월		전월	전년
강북	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.05	0.06		0.06	0.05
광암	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.07	0.06		0.05	0.07
구의	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05		0.05	0.05
뚝도	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05	0.05
암사	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04		0.05	0.05
영등포	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06		0.07	0.06

▐ pH

구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	7.13	7.12	7.05	7.27	7.26	7.13	7.26	7.24	7.14
광암	7.20	7.20	7.33	7.10	7.18	7.26	7.25	7.29	7.33
구의	7.12	7.06	7.12	7.38	7.36	7.1	7.41	7.42	7.16
뚝도	7.26	7.09	7.21	7.34	7.38	7.25	7.43	7.45	7.35
암사	7.17	7.07	7.24	7.31	7.25	7.17	7.32	7.24	7.26
영등포	7.21	7.19	7.28	7.24	7.22	7.17	7.25	7.27	7.27

▐ 잔류염소

						(단위 : mg/L)
구 분	송수			배수지․ 가압장				수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월		전년	금월	전월	전년
강북	0.43	0.43	0.50	0.25	0.26		0.31	0.22	0.24	0.29
광암	0.24	0.26	0.31	0.26	0.23		0.26	0.20	0.20	0.24
구의	0.35	0.35	0.46	0.24	0.26		0.32	0.17	0.20	0.26
뚝도	0.47	0.44	0.48	0.27	0.28		0.31	0.24	0.24	0.25
암사	0.46	0.50	0.42	0.28	0.34		0.28	0.23	0.29	0.23
영등포	0.41	0.41	0.41	0.25	0.25		0.29	0.21	0.24	0.25

▐ 전기전도도

							(단위 : ㎲/cm)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	162.03	146.96	145.1	198.63	177.28	169.77	198.32	180.88	172.56
광암	179.63	153.98	158.59	191.97	162.29	168.44	202.85	173.46	175.17
구의	190.39	178.79	161.56	198.43	183.70	177.68	204.73	186.27	177.88
뚝도	145.95	143.93	139.07	199.58	179.53	178.13	195.89	181.16	174.93
암사	149.90	128.87	189.29	196.31	181.33	171.61	196.12	180.57	176.33
영등포	200.89	218.06	182.2	199.57	183.65	172.33	191.13	181.74	168.12

▐ 수온

							(단위 : ℃)
구 분	송수			배수지․ 가압장			수도꼭지
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
강북	14.41	8.38	11.37	14.19	9.05	11.38	13.95	8.70	11.01
광암	13.86	7.29	10.45	15.14	9.68	11.55	14.75	9.66	11.37
구의	13.80	7.67	10.68	14.83	9.22	11.89	15.05	10.34	12.55
뚝도	11.69	5.87	10.78	14.73	9.64	11.66	14.49	9.35	11.6
암사	16.66	10.44	10.79	14.75	9.25	12.15	14.38	9.38	11.57
영등포	14.41	8.25	11.16	13.46	7.78	10.52	14.63	9.12	11.86