2019년 겨울철 안전대책 우수사례(총 172건)

사업소	우수 사례	내용
22	총100건
종로	1	통신안테나 지지선 정비 및 추가연결(시청역)
동대문	2	왕십리역 6-1 출구 천장 누수로 인한 통로 결빙 예방, 화장실, 상가 수도전 동파 예방
		동대문역사문화공원(2)역 “스프링클러 동파 시 응급조치“ 배너 제작 설치 및 전 직원 교육 실시
종운	4	종합운동장역 3번출구 캐노피 옆 낙엽제거
		방풍문이 없는 출구(5, 6, 7, 8) 소화전 동파위험 예방 에어캡 부착하여 동파방지(종합운동장역)
		소화전 및 수막밸브 동파방지 보온재를 설치(종합운동장역)
		수방자재창고 빗자루 등 정비, 정리(종합운동장역)
신대방	5	월동자재(넉가래)틀 자체 제작 후 비치(교대2역)
		염화칼슘 폐기후 친환경 제설제로 비치(서울대입구)
옥수	4	7번 출입구 맨홀 덮개 교체(옥수역)
		협력업체(메트로환경) 대기실 사용 중인 문어발식 콘센트를 누전차단 가능 콘센트로 교체(옥수역, 잠원역)
		역사 내 화장실(총3곳)에 온열기구가 미비해 라디에이터 6대를 설치하여 동파에 대비함(옥수역)
		역장실 세면대 수도배관에 열선을 설치해 동파사고에 대비함(옥수역)
도곡	2	스프링클러 및 소화전 누수시 응급조치요령 배너 제작 및 교육 실시(수서역)
		[도곡역] 온풍기 및 공기청정기 필터 먼지제거(겨울철 화재예방)
상계	3	길음역 내부계단 D 천정벗겨짐 정비
		(쌍문역) 외부출입구 계단 미끄럼방지 테이프 부착
		(노원역) 역사내 상수도 위치도면 설치
한성대	5	비상용 모래함 접근성이 용이한곳으로 이동(한성대입구역)
		환기구 쓰레기 적치 방지 및 낙하 위험 방지를 위한 유리펜스 설치 요청(충무로역)
		1번, 3번, 6번, 7번 출구 계단의 훼손 및 노후된 논슬립 수리 완료(한성대입구역)
		지속적인 마찰로 인해 파손될 위험이 있는 방풍문 수리 완료 (한성대입구역)
		6번출구 바닥누수 결빙 예방 위하여 배수로 작업(동대문1역)
동작	1	대합실 및 E/S 미끄럼방지 논슬립 설치
화곡	3	1번출구 보도블럭 구역 정비(김포공항역)
		마곡역 외부공사장 주변 순찰 및 출구 임시안내표지 추가부착
		목동역 4번 출입구 계단에 결빙 제거
광화문	8	3번출구 이설공사 및 지하연결통로 공사장 주변 점검(서대문)
		외부출입구 환기구 주변 쓰레기 청소 및 상가주민 주의 계도(을지로4가역)
		E/L 방향 및 화살표 표시로 교통약자 등 승객 이용편의 증대(서대문)
		화재수신반 소화전, 스프링클러 펌프 시인성 개선으로 오취급인적 오류 예방(종로3가)
		E/S, E/L 진․출입개소 미끄럼방지 테잎 부착(신길역)
		안내표지판 정비(2번출구 폴사인)(마포역)
		배수구 트렌치 절단 분할로 슬러지 제거 및 청소시 조작 용이(애오개역)
		엘리베이터 호출버튼 커버 자체 제작 부착(서대문역) - 닫힘 버튼으로 잘못 인식하여 누르는 횟수 감소 및 주의환기
군자	6	혹한기 대비 소화전, 수막벨트함 보온재 및 방풍비닐 부착(청구,마장,광나루)
		모래주머니 비닐 커버 밀봉(왕십리5역)
		염화칼슘 잔여분 부식방지 조치(왕십리5역)
		캐노피 미설치 계단 미끄럼방지 매트 확보 (4번 출구)왕십리역(5)
		콘센트 누전방지 안전커버 부착 및 콘센트 선 정리(군자역)
		승강장 스프링클러 동파대비 알람밸브 조작방법 세부내역 개선 부착(광나루역)
강동	7	3번출구 인접 업체 케이블 정리(명일역)
		기능실 열쇠 보관방법 개선을 통한 비상대응체계 강화(길동역)
		역사 화재 등 비상상황 발생시 보고내용 누락 방지 체크리스트 부착(명일역)
		화장실 방풍문 정비(올림픽공원역)
		전열기 화재예방 문구 부착(마천역)
		폭설 등 재난상황 발생 시 신속 대처를 위해 월동/수방자재 일체를 외부 출구로의 자재 이동이 용이한 보관장소로 옮김(길동역) (B2층 환기실 → B1층 알람밸브실)
		겨울철 계단 넘어짐 등으로 인해 추락 위험이 있는 외부출입구 계단 난간에 안전펜스를 설치하여 고객 안전사고(추락사고) 예방(고덕역)
성산	7	계단 논슬립 탈락 정비(불광역)
		대합실 경사로 논슬립 부착(디지털미디어시티역)
		청소년 광장 승객동선 방해 및 겨울철 대비 폐목 정리(월드컵경기장역)
		제설장비, 시인성을 고려하여 종류 별 명칭 색지로 부착(마포구청역)
		화재 예방 대비 자리를 비울 때는 전열기 끄기, 스티커 부착 및 생활화 (광흥창역)
		구산역 환기구 낙엽제거 실시
		월드컵경기장역 e/s 미끄럼 방지를 위한 안내문 부착
동묘	6	스프링클러 동파시 조치요령 동영상제작(동묘센터)
		시스템실 환풍기 과열방지 타이머콘센트 적용(신당역)
		사무실 및 임대상가 전열기 사용현황 정비(신당역)
		동파, 누수 등 이례 상황 발생 시 신속한 조치 위한 밸브조치방법 부착(창신역)
		동파대비 알람, 시험, 시수 밸브위치 재정비 후 비치(보문역)
		동파대비 대응력 강화를 위한 업무개선(동묘센터) 이례상황 발생시 인적오류를 예방하고 신속하고 정확한 처리를 위해 우수사례 공유 및 센터내 13개역 횡단전개
석계	5	겨울철 스프링클러 동파사고 발생시 조치요령 동영상 교육 실시(관내역)
		소화전 동파예방 위해 커버(뽁뽁이) 씌움(월곡역)
		미끄럼등 위험 개소 미끄럼방지 테이프 부착으로 안전사고 사전예방 (2번출구 계단참, E/L 1호기 내부 등)(상월곡역)
		사회복무요원 대기실 전열기기 소등 안내문 부착(상월곡역) (안내 문안: 불 끄기, 전열기구 끄기)
		고객상담실 전열기 소등 관련 스티커 부착(석계역) (안내 문안: 전열기를 끄고 플러그를 제거하세요)
태릉	7	추락 위험이 적은 위치에 새로 설치된 W/L 호출버튼 이용 안내문 자체 제작 부착(W/L 추락사고 예방) (수락산역)
		이용 고객이 많은 엘리베이터 지상출입구에 논슬립 들뜸현상으로 겨울 철 전도사고 사전 예방(노원역)
		월동자재 창고 품목별 구분 정비(중계역)
		E/S 앞 미끄럼방지 논슬립테이프 부착(하계역)
		환기구 낙엽제거(노원역)
		겨울철 시각장애인 미끄럼 사고 예방을 위한 시설물 점검(중계역)
		손수레 휴대 및 유모차 이용고객 ES이용불가안내문 부착(태릉입구역)
대공원	2	화장실 동파 방지를 위해 방풍문 설치(면목)
		고객상담실 경보표시기에 점검 전·후 전환스위치 복구관련 안내문 부착(중곡역)
이수	5	겨울철대비 임대상가 전열기 사용 교육 등 화재예방 관리(관내역)
		겨울철대비 동파매뉴얼, 위치도 제작 및 동파대비 SOP훈련실시(관내역)
		폭설대비 충전식 제설송풍기 시범운영(학동역)
		겨울철 상습적 환기구 주변 비둘기배설물 오염 제거를 통한 시설물 안전확보(고속터미널역(7))
		취약개소 고객사상(넘어짐)사고 방지를 위한 논슬립테이프 재정비(12개역)(이수센터)
보라매	4	동파시 수동조작 순서 번호 부착(지하2층 물탱크실 내)(가산디지털단지역)
		물탱크실 알람밸브함 위치도 동파처리 절차 비치(관내역)
		겨울철 동파대비 가상훈련 실시 (총40회 실시 완료)(관내역)
		미끄럼 취약개소 논슬립 안전테이프 부착(보라매센터) - 부착개소 : 10역 / 31개소 부착완료
부천	7	수방자재창고 정리 후 장비에 명칭 스티커 부착 완료(부천종합운동장역)
		2번 출구 앞 지반 침하로 안전사고 위험: 정비 실시(굴포천역)
		6, 7번 출입구 밑 모래주머니 등 월동자재 모래함 설치 (가용력 제고 및 미관 개선)(부평구청역)
		3번 출구 캐노피 벽 경계면에서 돌출된 부분에 안전쿠션을 부착하여 통행인 부딪힘 주의 환기 및 충격 완화 작용(까치울역)
		승강장 E/S 하단부 측면에 열차를 기다리는 고객들이 앉아 있는 사례가 자주 목격되어 안전사고 예방을 위해 안전띠 부착(춘의역)
		굴포천역 화장실 출입문 하단부 부식으로 인한 사고 우려 → 도시철도ENG 정비완료
		까치울역 ~ 부평구청역 미끄럼 취약개소 미끄럼방지 테이프 부착
잠실	6	출입구 연결통로 경사로 논슬립테이프 부착으로 안전사고 예방
		SP 개선도면 겨울철 안전대책 반영, SP 동파시 전개도 부착(시스템실)
		외부환기구 내 낙엽 및 담배꽁초 등 인화물질 청소 완료(암사역)
		월동자재 창고 및 물품 재정비(몽촌토성,석촌,가락시장,문정)
		대합실 소방배관 누수 조치(송파역)
		습식청소기 보관장소 내 안전구역 시인성 개선으로 안전사고 예방

1. 고객서비스분야 : 총 100건

사업소	우수 사례	내용
6	총 17건
지축	5	관리동 화단 환경 정비
		담장 재 설치후 CCTV 배선 매립 및 철조망 설치
		부식 및 파손 반사경 수선
		노후 정문 바리게이트 수선 및 전동기 설치(자동개폐 가능)
		검수고 월동자재보관함 제작설치
수서	2	전삭고(중점관리개소)내 차륜선반 교체
		승무동 옥상 덮개(파라펫) 제작 설치
고덕	2	상습동파배관 교체 및 보온작업
		주공장 가스히터 재배치(윤축작업장, 베어링실, 대차작업장)
신내	1	집진장치 내 히팅코일 설치, 논슬립테이프 부착
모란	5	검사고 전기시설물 절연저항 측정, 누전차단기 교체
		검사고 미끄럼 방지용 반사테이프 부착
		검사고 후면 콘센트용 간선 설치
		구내식당 동파방지 등 누수개소 보수
		기지 구내 노후 소방시설물 일괄 교체
천왕	2	운전원 탑승대 지지용 파이프 등 추가설치
		유관기관 협의 후 염화칼슘 추가 확보

2. 차량분야 : 총 17건

사업소	우수 사례	내용
5	총 17건
신답	4	신답별관 9층,10층 방화셔터 전동모터 교체공사
		신답별관 1층,8층,9층 방화셔터 내려오는 선 부착
		신답별관 9층,10층 방화셔터 비상문 출구 표시
		승무원 경각심 고취용 전광판 설치 완료(용두역,신답역)
대림	3	CCTV 및 HMI 전선, 멀티탭 정리
		승무원 간이화장실 점검 및 청소
		화재예방 점검(소속장)을 위한 소방시설 점검
상계	4	기지관제 보일러실 점검
		사무실 온풍기 청소 및 시운전
		휴먼에러 방지 승무원 교육
		직원 건강관리 예방교육철 비치운영
수색	4	염화칼슘 대체하여 친환경 액상 제설제 구입
		기관사 침실 누전상태 확인 및 보일러 물 보충
		청사 옥상 물탱크 동파방지 히터 점검 및 온도 재 설정
		구내식당 외풍 차단작업 및 가스배관 도색작업
신내	2	선로전환기 전체 점검후 부분 청소 및 결빙방지를 위해 그리스 도포
		운전취급실 리모델링 환경개선

3. 승무분야 : 총 25건

사업소	우수 사례	내용
2	총 21건
전기1사업소	3	구의~강변(내선) 전차선로 가동브라켓 전식 방지 보호커버 설치
		창동변전소 정류기 4호기의 문 개방시 동작하는 DIX(R133)계전기와 냉각팬 고장 시 동작하는 R26F 계전기에 DC110V 전원 공급
		재난관리자원(신형 가솔린 발전기) 가동시험 실시 및 가동 매뉴얼 작성 ․비치(창동전기관리소)
전기2사업소	18	개화산 기능실 공사 자재 관리, 매뉴얼 비치 및 창고정리
		영등포관리소 비상복구자재 관리상태
		답십리 관리소 비상복구 등 창고 자재 관리상태
		고덕기지 장력조정장치 등 지상부 전차선 관리
		마포구청 관리소 수방자재함 관리
		한강진 관리소 기능실 자재 관리
		신내기지 기지 야적장 전차선 4m 위험표지판 설치
		신내기지 급전케이블 레일횡단개소 도색
		도봉기지 관내 공사용 자재 관리 상태
		건대관리소 양압식 공기호흡기 일제 점검 및 정비
		이수관리소 비상연락망 정비 및 재해대책 개인별 임무숙지
		천왕기지 장력조정장치 관리 상태
		부천관리소 비상대책 관리 상태
		잠실관리소 비상대응태세 준비‧운영
		잠실관리소 기능실 배수로 환경 정비
		잠실관리소 비상복구자재 정비‧운영
		잠실관리소 감전사고 및 니어미스 예방 활동
		모란관리소 제설장비 및 비상복구장비 관리상태

4. 전기분야 : 총 21건

5. 정보통신분야 : 총 1건

사업소	우수사례	내용
1	총 1건
정보통신	1	자재창고 제설자재 보유현황 부착 및 위치표시

6. 신호분야 : 총 2건

사업소	우수 사례	내용
2	총 2건
신호1	1	유지보수 공구 정리정돈으로 긴급상황시 신속한 복구작업 실시가능(신정, 창동신호관리소)
신호2	1	유지보수등 긴급 상황시 신속한 처리를 위한 현장, 기계실별 자재 분류 및 정비(영등포신호관리소)

7. 기계분야 : 총 6건

사업소	우수사례	내용
2	총 6건
기계1	4	옥내 소화전 소화펌프 동파방지 보온재 보완
		지축역 물탱크실 내 임시 급수관 개구부 현장조치
		가락시장역 지하수재활용펌프 누수로 신축이음쇠 교체
		시수 히팅 제어반 전자접촉기 교체
기계2	2	개화산역 직공 실외기 배관 보온재 교체
		동파우려개소 열선 히팅코일 설치(건대입구역)

8. 궤도, 전자, 토목, 건축, 승강장안전문관리단, 승강기단, 장비관리단, 9호선 운영부문 : 없음