- 2021년 해빙기 안전사고 Zero - 해빙기 사전점검 결과 보고

2021. 2.

안 전 관 리 본 부

(안전계획처)

- 2021년 해빙기 안전사고 Zero -

해빙기 사전점검 결과 보고

해빙기 사고위험이 높은 공사장, 급경사지, 비탈면, 축대 및 옹벽 등 취약시설에 대한 안전점검 강화로 재난 발생을 사전 예방하여 도시철도 안전운행 확보에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

1. 재난 및 안전관리기본법 제25조2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

2. 안전계획처-639호(`21.1.21.) 2021년 해빙기 안전대책

Ⅱ		점검개요

1. 기    간 : 2021. 1. 23. ~ 2. 7.

2. 대    상 : 역사(293역), 차량사업소(11개), 승무사업소(15개), 기술사업소(16개), 기술센터(27개), 단(3개), 9호선운영부문

공사장, 급경사지, 중점관리개소 등

3. 중점점검 사항

가. 분야별 해빙기 안전대책 수립·이행여부 및 비상연락망 정비

나. 고가(지상)역사, 차량기지, 지상부, 공사장(인접굴착공사 등) 점검

다. 공사장 주변 지반 이완·침하 등 위험요인 제거 및 안전교육 강화

라. 분야별 중점관리개소 및 집중관리대상시설 지정관리

마. 역사 배관(급수·소화 등) 기능 유지, 벽체누수 및 균열 등 안전관리

바. 승무원 인적오류 방지 안전교육 및 지도점검(졸음운전 방지)

사. 화재예방 교육, 훈련 및 위험요인 제거, 재난시 행동요령 홍보

Ⅲ		점검결과

1. 해빙기 사전점검 추진 실적

가. 점검기간 : 2021. 1. 23. ~ 2. 7.

나. 추진실적 : 총 738건(조치완료 737건, 조치중 1건) / 총 3,119명 점검

구 분	점검인원	점검결과
		소계	조치완료	조치중
계	3,119	738	737	1
고객분야	818	302	302	-
차량분야	66	62	62	-
승무분야	66	66	66	-
기술분야	1,971	269	268	1
9호선운영부문	198	39	39	-

* 조치중 1건은 2월말까지 조치예정

2. 해빙기 사전점검 세부사항

가. 분야별 해빙기 중점관리개소 등 안전점검 시행

❍ 해빙기 안전대책 수립 및 중점관리개소 사전점검 및 보완

❍ 차량기지 급경사지, 검수고 등 누수개소 사전점검

❍ 지상구간 사면, 환기구, 공사장(인접굴착, 편의시설공사 등) 안전관리

❍ 건물주변 침하, 각종 배관 이완·체결상태 점검

❍ 역사내 벽체 균열, 누수여부 등 안전점검 시행

❍ 화재예방 및 승무원 인적오류 방지 안전교육·지도점검

해빙기 안전대책 수립	배관 동파 누수 조치	공사장 안전관리
천정 누수여부 점검·보수	지상구간 사면 점검	승무원 지적확인환호

나. 역사 시설물 안전관리 상태 점검

❍ 출입구, 폴사인, 역사 환기구 주변 침하상태 점검, 논슬립 부착

❍ 역사 벽체 균열 및 타일 탈락여부 등 점검, 배수로 정비

논슬립 부착	배수로 정비	천정 누수상태 점검

다. 차량기지 안전관리 상태 점검

❍ 배수로 정비, 안전시설 설치 및 유지관리상태 점검

❍ 배관 누수여부 점검 및 누수개소 보수작업, 고드름 제거 등

배관 누수개소 보수	배수로 정비	고드름 제거

라. 화재예방점검·교육 등 안전관리 상태

❍ 화재예방 교육·점검 및 재난대비 훈련

❍ 화재 안전장비 점검, 피난유도설비 보수 및 화재 위험요소 제거 등

스프링클러 점검·보수	소화기 점검	피난유도설비 보수

마. 기술 분야별 중점관리개소 점검 등 해빙기 안전대책 수립·이행

❍ 분야별 해빙기 안전대책 수립 및 중점관리개소 점검

❍ 전차선, 케이블, 맨홀, 궤도, 신호기, 선로전환기, 안테나 등 점검

❍ 각 기능실, 배수펌프 배관·밸브 등 누수점검

지상부 전력케이블 절연보강	선로전환기 점검·보수	열차무선 안테나 점검
천정 누수 유도처리	지상구간 분기부 점검	복정~산성 U-type구간 점검

바. 공사장(인접굴착공사, 편의시설공사 등), 구조물 안전관리

❍ 고가구조물 하부 및 본선 터널 구조물 점검

❍ 편의시설, 인접굴착 공사장 안전관리상태 점검

❍ 공사장 안전관리 및 관리실태 점검

고가구조물 점검	승강편의시설 공사 점검	인접굴착공사장 점검

3. 서울시 해빙기대비 안전점검(1차) : 2.8.(월) 14:00~16:00

가. 장소 : 청량리역(1) 승강편의공사장

나. 점검자 : 市도시철도과장 외3명(안전관리자문위원 합동점검)

다. 지적사항 : 총 4건 조치완료

4. 해빙기 집중관리대상시설 지정 관리 : 총 10개소

가. 급경사지 4개소 : 천왕차량기지 2개소, 모란차량기지 2개소

나. 승강편의시설 공사장 6개소 : 청량리(1), 압구정(3), 쌍문(4),

군자(5), 목동(5), 광명사거리(7)

5. 향후 점검일정

가. 해빙기 확인점검 : 2. 27. ~ 3.12.

나. 서울시 해빙기대비 안전점검 : 2.1. ~ 3.24.

❍ 1차 : 2.8.(월) 청량리역 승강편의공사장 / 2,3차 예정

다. 안전관리본부 주관 이행실태점검 : 3월중

Ⅳ		결 론

1. 해빙기 사전점검을 통하여 역사 시설물, 분야별 중점관리개소, 지상구간 사면, 급경사지, 지상 환기구 주변 및 역사와 연계된 공사장(인접굴착, 승강편의시설 등) 점검결과 총 737건을 보완 재해요인을 사전 제거하여 열차운행 지연 등 중대재해는 발행하지 않음.

붙임  해빙기 사전점검 미조치 현황 1부.

붙임

해빙기 사전점검 미조치 현황

□ 사전점검(조치중 1건)

연번	호선	시설(역)명	지적내용	관련사진
1	3	경복궁역	스프링클러 충압펌프 흡입측 게이트밸브 불량