붙임2)

중블록별 (6월)공급량 분석

남부수도사업소

중블록	6월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2018년	2019년	증･감	비율(%)
계	15,142	14,566	-576	-3.80%	전년 대비 평균기온은0.8℃ 낮고, 인구는 증가(3.1천명)하였으나 1인 세대의 증가(21천세대)되었으며, 6월 공급량 감소가 계속 감소추이를 유지되고 있음
관악구(소계)	5,138	4,877	-261	-5.07%
방배3중블록	187	186	0	-0.16%	전년대비 약간 증가되었고, 등락이 반복되고 있지만 양호하게 유지됨
낙성대가1	368	383	16	4.25%	전년대비 약간 증가되었고, 등락이 반복되고 있지만 양호하게 유지됨
낙성대가2	382	399	17	4.57%	재개발지구 노후관 및 불용관 정비(2018.10월)로 누수량 감소가 이저지다가 증가되었으며, 등락이 반복될것으로 보임
낙성대가3	799	698	-101	-12.64%	전년대비 감소로 양호하게 유지되고 있음
낙성대가4	664	658	-7	-0.99%	전년대비 감소로 양호하게 유지되고 있음
낙성대가5	401	367	-34	-8.57%	공급량은 감소로 변동이 심한 중블록으로 상시 관찰중임
낙성대1	967	808	-159	-16.43%	공급량이 소폭 감소로 추이가 변화되었고 상황을 상시 모니터링 중(누수징후가 없는 중블록으로 편차가 매우 유동적임)
낙성대2	1,370	1,377	7	0.53%	직접 계측되는 유량계 없는 간접 측정지역이며, 전년대비 감소되었으나 월별 공급량의 편차 및 변동이 매우 심하여 상시 추이를 모니터링하는 중블록임,
금천구 소계	2,348	2,370	22	0.94%	2019.2.14.일부터 금천구 관내 순수 총 공급량만 산출가능 현재 공사중 금천1,2,3, 독산1중 블록 측정불가(2019.10월까지)
금천1	1,036	0	-1,036		“
금천2	957	0	-957		“
금천3	271	264	-7		“
독산1	85	0	-85		“
동작구 소계	3,448	3,092	-356	-10.32%
방배1	395	389	-6	-1.60%	공급량이 감소폭이 많이 발생하여 상황을 상시 모니터링 중이며 경계밸브 점검등 중블록에 대하여 전반적으로 점검을 실시코자함
방배2	456	449	-7	-1.47%	전년대비 약간 증가되었고, 등락이 반복되고 있지만 양호하게 유지됨
대방7	350	285	-65	-18.58%	전년대비 약간 증가되었고, 등락이 반복되고 있지만 양호하게 유지됨
대방8	374	317	-56	-15.12%	전년대비 감소로 양호하게 유지되고 있음
상도1	986	755	-232	-23.47%	전년대비 약간 증가되었고, 등락이 반복되고 있지만 양호하게 유지됨
상도2	315	331	17	5.25%	전년대비 감소로 양호하게 유지되고 있음
상도3	323	326	3	0.92%	공급량이 대폭 감소된 중블록으로 상황을 상시 모니터링 중이며, 경계밸브 점검등을 실시하고자 함
상도4	249	240	-9	-3.71%	전년대비 감소로 양호하게 유지되고 있음
영등포구 소계	4,209	4,227	19	0.44%	영등포구 문래동 적수로 퇴수하여 공급량이 일시 증가하였음
대방1	740	704	-36	-4.90%	공급량인 전년대비 꾸준하게 증가되어 상시 모니터링 중이며, 지속적으로 탐지를 실시하여 중블록 관리 예정
대방2	1,620	1,637	17	1.07%	문래동 적수사건으로 인한 퇴수로 공급량이 일시 증가하였음
대방3	1,849	1,887	38	2.03%	문래동 적수사건으로 인한 수계전환밸브작업등으로 공급량이 일시 증가하였음