<시설 점검>                                                                    정상 : ○ 요정비 : △ 불량 : ×

점검사항		점검자
		점검		월	월				월				월				월				월				월				월				월
				주	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
제어반	몸체		• 도장, 손상, 문의개폐, 열쇠, 문의 패킹
	제어반면		• 전압, 전류계, 표시등, 스위치동작
	제어반내		• 단자의 흔들림, 배선의 변색, 환기장치 • 타이머, 누전차단기, 계전기, 경보회로 동작확인 • 절연상태 확인
물놀이시설	저류조		• 탱크 파손 및 오염 상태
	펌프		• 부하상태, 절연저항, 케이블상태, 소음 및 진동, 누수발생, 볼트너트 조임상태, 모터의 봉수
	소독 및 여과시설		• 소독시설 : 소독재의 상태, 배관의 막힘 및 누수,절연
			• 여과시설 : 여과재 및 배관의 상태(막힘)
	배관		• 조임상태, 누수, 파손
	노즐		• 노즐의 상태(이음매, 막힘, 변경)
	조명		• 누전, 파손, 절연등 이상 유무
	놀이기구		• 놀이시설의 파손 및 이상 유무
	바닥포장		• 포장재의 오염, 균열 등 이상 유무

<운영 점검>                                                                    정상 : ○ 요정비 : △ 불량 : ×

점검사항		점검자
		점검		주	주							주							주							주
				일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일
운영전	시설 및 청소		• 시설물 파손 및 돌출, 부식, 이완여부 확인 • 바닥재 갈라짐, 벗겨짐, 파임 확인 • 제어반 전원 연결 후 상태 확인 • 배수구 이물질 여부 확인 • 수경시설 주변 이물질 여부 확인
	시운전		• 시설 정상 가동여부 확인 • 소독시설 정상 가동여부 확인 • 펌프류 절연저항 확인
운영중	펌프		• 수경시설 배수구 환수를 막는 이물질 제거 • 펌프류 이상 소음 및 진동 확인
	배수		• 배수구 이물질 여부 확인 • 수위 센서 정상작동여부 확인
	시설		• 연출 노즐 및 놀이기구 정상작동여부 확인 • 소독시설 정상작동여부 확인
운영후	저류조		• 수경시설 용수 배수여부 확인
	시설		• 수경시설 파손 및 돌출, 이완여부 확인 • 배수구 이물질 여부 확인 • 수경시설 주변 이물질 여부 확인
	전원		• 펌프류, 연출노즐 시설 전원 off 확인 • 소독시설 전원 off 확인 • 제어반 내 전원 차단여부 확인