제10차 좋은빛위원회 회의록

2019. 4. 2.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제10차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제10차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.4.2.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 서소문청사 2동3층 공용회의실 □ 참 석 : 도시빛정책과장, 김문석, 김상규, 김희숙, 라미, 이정하, 하나영, 도시빛정책팀장(간사) □ 상정안건 ① 10-1. 문정지구 혜화복합시설 조명계획 ② 10-2. 종로2가 56-6 대수선 사업 조명계획 ③ 10-3. 마곡 C11-3블럭 업무시설 조명계획 ④ 10-4. 송파대로 가로등 개선사업 ⑤ 10-5. 청량산근린공원 공원등정비사업 ⑥ 10-6. 동작구 보안등 개선사업(1구역) ⑦ 10-7. 성북구 주택가 빛환경 개선사업 ⑧ 10-8. 은평구 학교 통학로 보안등 개선사업 ⑨ 10-9. 신길역 주변 보안등 개선사업 ⑩ 10-10. 월계로 도로조명시설 개선공사 ⑪ 10-11. 경인로 도로조명 개선사업 □ 결정사항 - 원안동의 2건(10-10, 11) - 조건부동의 6건(10-1, 2, 3, 4, 6, 9) - 보고 2건(10-7, 8) - 미상정 1건(10-5)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 김문석 위원님 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2019년 제10차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제10차 좋은빛위원회 상정 안건은「문정지구 혜화복합시설 조명계획」등 총 11건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 10-1. 문정지구 혜화복합시설 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 의료시설의 건축물 인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 입원실이 상부쪽에 있는가요?

<발표자> 입원실은 하부쪽에 있고, 상부는 사무실입니다.

<위  원> 장식조명으로 인한 하부 눈부심 문제와 주변 건축물에서 보았을 때 빛공해 우려 사항이 있었습니다. 조명기구가 유백색 PC커버가 전체적으로 방향성을 가지는 빛효과를 보일 것 같습니다. 현장 설치 시 커버의 장착 유무를 검토해 보시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 수목조명의 용량이 다소 과도한 것 같습니다.

<발표자> 여름철 수목이 무성할 경우를 감안하였습니다.

<위  원> 수목투사등의 용량은 하향조정이 필요해 보입니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 10-2. 종로2가 56-6 대수선 사업 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 휘도 시뮬레이션 시 평균휘도는 조명의 설치 면만 계산해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 조명기구의 길이가 50cm인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 강화유리 마감재는 건축적으로 주간의 유리면을 비추는 효과가 있을 것으로 보입니다.

<발표자> 커버의 목적은 주간 경관과 야간의 조명효과를 고려하였습니다.

<위  원> 뒤쪽 장식조명은 바닥면 까지 시설하는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 10-3. 마곡 C11-3블럭 업무시설 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> EL램프 사용보다 LED광원 사용을 권장합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 장식조명의 하부는 LED48W, 상부는 LED36W 인지요?

<발표자> 그렇습니다. 고층부 조명은 디밍을 할 계획이며, 석재가 어두운 색으로 저층부는 높게 업라이팅할 예정입니다.

<위  원> 디밍을 통해 휘도값을 준수하고, 석재 마감에 하우징을 부착할 경우 주간 경관이 훼손되지 않도록 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 얇은 빛가림막을 시설해 동일 색상으로 이질감이 없도록 할 계획입니다.

<위  원> 보안등의 용량이 다소 높은데 높게 한 이유가 있는지요?

<발표자> 옆 건축물에 시설한 형태와 동일하게 계획하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 10-4. 송파대로 가로등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 보행등 50W 설치 높이가 4.5m인가요?

<발표자> 그렇습니다. 30m간격으로 시설할 예정입니다.

<위  원> 주변 상가 현황은 어떻게 되는지요?

<발표자> 대로변으로 상가가 많은 지역이며, 가로수가 우거져 있습니다.

<위  원> 광원의 색온도는 야간 빛환경을 고려해 5,000K 이하로 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 10-5. 청량산근린공원 공원등정비사업

<위원장> 해당 안건의 담당자가 참석하지 않아 미상정토록 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑥ 10-6. 동작구 보안등 개선사업(1구역)

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 지난번 심의 시 보고 내용 중 액세서리 시설 후 배광이 정확하지 않았습니다.

<발표자> 배광 형태를 확인 후 수정하였습니다.

<위  원> 액세서리는 빛방사허용기준이 초과하는 지역만 선택적으로 시설해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토 적용하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 10-7. 성북구 주택가 빛환경 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 액세서리를 시설하여 과도하게 측면광과 후사광을 제한하는 것으로 보입니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 배광자료와 침입광영향평가항목의 내용이 일치해야 합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 보고로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덜 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 10-8. 은평구 학교 통학로 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 형장1과 2는 5m 도로폭으로 동일한데, 다른 배광형태의 등기구를 사용한 이유가 있는지요?

<발표자> 다른 환경으로 검토하였습니다.

<위  원> 뒤쪽 부분은 옹벽이 위치해 있어 액세서리를 시설할 필요가 없는 것 같습니다.

<발표자> 현장 여건에 따라 적절하게 시설하겠습니다.

<위  원> 전사광과 후사광의 합이 도로폭과 비슷하도록 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 보고로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덜 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 10-9. 신길역 주변 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 액세서리 시설 후 배광의 변화가 있는지요?

<발표자> 액세서리 시설 후 옆쪽으로 빛이 더 퍼지는 현상이 있을 수 있습니다.

<위  원> 액세서리 시설 후 경간이 동일한가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 10-10.  월계로 도로조명시설 개선공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 기존 도로조명 현황에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 메탈할라이드 100W는 보도에 도로는 MH200W 시설된 것을 LED광원으로 개선합니다.

<위  원> 월계1교 입구 가로등 시설은 교체하는가요?

<발표자> 상부 진입로와 입구부가 미교체 됩니다.

<위  원> 미교체 되는 부분과 교체된 부분의 빛환경이 달라 이질감이 느껴질 우려가 있습니다.

<발표자> 유지관리 기관이 달라 금번 사업에서 제외 되었습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덜 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 10-11. 경인로 도로조명 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 가로등기구의 배광형태가 좌우 비대칭 형태입니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 2건(10-10, 11)

- 조건부동의 6건(10-1, 2, 3, 4, 6, 9)

- 보고 2건(10-7, 8)

- 미상정 1건(10-5)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.