제25차 좋은빛위원회 회의록

2018. 7. 25.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제25차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제25차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.07.25.(수), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참 석 : 이성재, 김희숙, 김문석, 김현주, 김소희, 허윤경, 도시빛정책팀장(간사) □ 상정안건 ① 25-1. 효창 제4구역 주택재개발정비사업 ② 25-2. 강남구 보안등 개선사업 ③ 25-3. 한양도성 성북지구 경관조명 개선사업 ④ 25-4. 강남구 역삼동 824-17 업무시설 신축사업 ⑤ 25-5. 논현동 211-14 업무시설 신축사업 ⑥ 25-6. 한강 공공예술공간 조성사업 ⑦ 25-7. LS 용산타워 경관조명 계획 ⑧ 25-8. 동작구 보안등 교체 사업 ⑨ 25-9. 광진구 목련어린이공원 등 조명개선 사업 ⑩ 25-10. 선유도 걷고 싶어 거리 조명계획 ⑪ 25-11. 가락시장 사거리 녹지조성 사업 □ 결정사항 - 원안동의 5건(25-1, 25-3, 25-4, 25-9, 25-11) - 조건부동의 1건(25-2) - 재심의 2건(25-7, 25-10) / 미상정 2건(25-5, 25-8) - 보고 1건(25-6)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 김상규 위원님 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제25차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제25차 좋은빛위원회 상정 안건은「효창 제4구역 주택재개발정비사업」등 총 11건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 25-1. 효창 제4구역 주택재개발정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 도로폭은 얼마인가요?

<발표자> 백범로51길은 보행로 3m, 차도 7m입니다.

<위  원> 도로조명의 색온도 계획이 있는가요?

<발표자> 보행자 전용도로 3,000K, 차도 4,000K입니다..

<위  원> 백범로와 연결되는 구간의 광원의 메탈할라이드 250W로 기존 구간과의 휘도 차이가 발생하는가요?

<발표자> 휘도와 균제도를 동일하게 하고, 주변 지역의 재개발 시점에서 동일하게 조정할 계획입니다.

<위  원> 안전을 위해 밝기의 차이가 발생하지 않도록 해주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 보안등의 개선 사항은 어떤 것이 있는지요?

<발표자> 하향식 배광으로 빛공해를 최소화하고, 디자인적 측면에서 보완한 사항입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 24-2. 강남구 보안등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 후사광이 있는 등기구로 현장 테스트 후 설치를 권장합니다.

<발표자> 넓고 좁은 도로에 시설하고, 옹벽이나 아파트 단지의 담장이 있는 후사광의 영향이 없는 곳에 시설한 결과 민원 사항이 없었습니다.

<위  원> 도로폭 5.5 ~ 8.2m에 사용 가능하도록 한 것으로 보입니다.

<발표자> 빛가림막이 커서 미관상 발생하는 문제가 없도록 하였습니다.

<위  원> 증착 후 S값이 35m로 늘어난 이유가 있는가요?

<발표자> 빛을 흡수할 경우 산란을 방지하는 원인인 것으로 보입니다.

<위  원> 설치 전 현장 테스트를 진행하는 것이 좋겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 24-3. 한양도성 성북지구 경관조명 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 평균휘도 3.7cd/㎡로 조망 지점을 어디로 판단하시는가요?

<발표자> 공원부 50m내외, 중경 200m범위에서 조망이 잘 되는 것으로 판단하고 원경은 1km까지 가능하다고 생각됩니다.

<위  원> 원거리에서 조망이 가능해야하나 휘도가 낮아 조망이 어려울 것으로 보입니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 현장 테스트를 진행해 교체 후 원경 조망이 가능한지 보셨나요?

<발표자> 교체 후 원경에서 잘 조망되지 않았으나, 조명환경관리구역의 빛방사허용기준에 맞도록 계획하였습니다.

<위  원> 전체적으로 구간별 기능이 달라, 조명적 요소로 변화를 주면 원경에서 더 잘 보일 수 있을 것으로 판단됩니다.

<발표자> 성벽을 관통할 수 있는 곳은 좀 더 밝게 계획하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 24-4. 강남구 역삼동 824-17 업무시설 신축사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 조사각이 좁은 것을 쓰면 대비가 심해 조망거리에서 건축물의 파사드 영상이 잘려 보일 수 있습니다.

<발표자> 가장 유사한 사양의 조명기구로 테스트한 결과 문제는 없었습니다.

<위  원> 실내조명의 영향을 고려했는지요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 운영 사항 중 평상시, 새해, 창립기년일 때 다른 색상을 연출하는가요?

<발표자> 일정 일에만 사용하는 것으로 계획하였습니다.

<위  원> 디밍기능이 있는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 주변 건축물이 어두운데 보안등 시설은 별도로 있는지요?

<발표자> 그렇습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 24-5. 논현동 211-14 업무시설 신축사업

<위원장> 해당 안건의 담당자가 참석하지 않은 관계로 미상정하도록 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 24-6. 한강 공공예술공간 조성사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 보행자에게 광원이 직접적으로 보일 우려는 없는지요?

<발표자> 직접적으로 보이지 않습니다. 점검 난간에 시설하고 직선 투광을 할 계획입니다.

<위  원> 직접 조망할 수 있는 조망점은 어디인가요?

<발표자> 뷰포인트를 별도로 지정할 계획입니다.

<위  원> 전체 조망을 위해 멀리 떨어진 곳에서 조망이 가능할 것으로 보입니다. 교각뿐만 아니라 다른 곳에 빛이 투광되는 요소로 보일 우려도 있습니다.

<발표자> 재미있는 조명요소로 보일 수 있을 것으로 판단합니다.

<위  원> 교각의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 약 20m입니다.

<위  원> 정확한 배광 시뮬레이션을 해야  며, 7가지 색상에 대한 휘도값을 보완해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 보고로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 24-7. LS 용산타워 경관조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 계단식 파다드면에 상영되는 영상이 잘릴 우려는 없는지요?

<발표자> 평면으로 잘려 보일 우려는 없습니다.

<위  원> 상향광 발생 문제는 없는지요?

<발표자> LED소자가 전면을 향하고 있어 상향광 발생 문제는 없습니다.

<위  원> 아파트가 있는 주변 환경에는 문제가 없는지요?

<발표자> 상업지역의 업무시설을 향해있어 문제는 없습니다.

<위  원> 30층의 높이에서의 조망효과와 낮은 휘도에서 연출이 가능한지 사전 검토해야 합니다.

<위  원> 도시 환경적 측면에서 조망 대상이 누구인지와 결정할 필요가 있으며, 높이 있는 관계로 가독성이 떨어질 수 있습니다.

<위  원> 건축물의 형태만 부각하는 장식조명 계획이 좋을 것 같습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 건축적인 요소를 고려해 점조명의 문제 등을 종합적으로 고려해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 24-8. 동작구 보안등 교체 사업

<위원장> 해당 안건의 담당자가 참석하지 않은 관계로 미상정하도록 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 24-9. 광진구 목련어린이공원 등 조명개선 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 공원 주변의 주택이 인접한 구간이 있는가요?

<발표자> 녹지대가 있고, 최소 거리가 5m정도로 빛공해에 대한 문제는 없습니다.

<위  원> 빛공해가 발생하지 않도록 고려해 주시가 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 24-10. 선유도 걷고 싶어 거리 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 많은 수의 조명이 계획되어 있어 유지관리에 대한 사항도 함께 고려해야합니다.

<위  원> 지하철 입구부 조명 계획에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 가로등에 고보조명을 설치하고, 출입구 유리재질 부분에 조사하는 연출을 할 계획입니다.

<위  원> 영상이 유리면에 표현될 수 있는지요?

<발표자> 프레임 및 먼지 등의 이물질이 있어 이미지가 맺힐 수 있다고 판단됩니다.

<위  원> 걷고 싶은 거리 조명계획으로, 고보조명의 주목적은 무엇인가요?

<발표자> 거리에 대한 신비로움, 움직임으로 인한 길의 이미지를 부각시키기 위해 설계하였습니다.

<위  원> 지하철 출입구에서 공원으로 이동하는 조용한 상가가 있는 공간으로 고보조명으로 인해 연출되는 화려한 이미지는 재검토 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 지역민과 방문객을 우해 더 좋은 이미지를 심어주기 위한 사업입니다. 환경적으로 정리가 되지 않을 경우 과도하지만 임팩트가 있도록 조명을 계획하였습니다.

<위  원> 주변 환경에 대한 고려가 없이 다양한 조명계획이 수립된 것으로 보입니다. 전체적으로 고보 적용보다는 일부분이 강조된 조명계획이 필요합니다. 조명 요소는 줄이고 안전적 기능을 더 충실히 계획해 주시기 바랍니다.

<위  원> 해당 사업지는 머무는 장소보다 스쳐서 지나가는 장소로, 공원화된 부분에 더 조명을 집중하고, 도로변 상가 측의 수목조명으로 단순화 하는 것이 좋겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑪ 24-11. 가락시장 사거리 녹지조성 사업

<위원장> 해당안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 하도록 하겠습니다.

<위  원> 공원의 야간 환경을 고려해 전반적으로 조사될 수 있는 배광형태의 기구 사용을 권장하면 좋겠습니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 5건(25-1, 25-3, 25-4, 25-9, 25-11)

- 조건부동의 1건(25-2)

- 재심의 2건(25-7, 25-10) / 미상정 2건(25-5, 25-8)

- 보고 1건(25-6)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.