제27차 좋은빛위원회 회의록

2018. 8. 14.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제27차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제27차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.08.14.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참 석 : 배민호, 임경희, 하미정, 임종엽, 김문석, 김미라, 도시빛정책팀장(간사) □ 상정안건 ① 27-1. 구의1 주택재건축정비사업 ② 27-2. 신길 뉴타운 아이파크 신축공사 ③ 27-3. 방배동 866-10 신축공사 ④ 27-4. 세종문화회관 미디어파사드 변경 계획 ⑤ 27-5. 동작구 보안등 교체 사업 ⑥ 27-6. 청계산로 도로다이어트사업구간 가로등 정비사업 ⑦ 27-7. 대학로 녹색교통 환경 개선사업 ⑧ 27-8. 백제 고분로 가로등 개량사업 ⑨ 27-9. 관악산 근린공원 공원등 개선사업 ⑩ 27-10. 수리마을 노후 보안등 교체 사업 ⑪ 27-11. 중구 통일로 가로등 개선사업(서면) □ 결정사항 - 원안동의 5건(27-4, 27-7, 27-8, 27-9, 27-11) - 조건부동의 4건(27-1, 27-3, 27-5, 27-6) - 재심의 1건(27-2) / - 보고 1건(27-10)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 배민호 위원님 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제27차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제27차 좋은빛위원회 상정 안건은「구의1 주택재건축정비사업」등 총 11건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 27-1. 구의1 주택재건축정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 문주 진입부 열주등은 소방시설이 진입하는 구간으로 소방활동 간섭여부와 보행자 시야방해 등을 고려해야합니다.

<발표자> 소방 진입에 관한 사항은 현장에서 검토하였고, 조명에 대한 부분은 시뮬레이션 시 조도 상 문제가 없었습니다. 소방 부분은 건축부와 협의하도록 하겠습니다.

<위  원> 문주 부분은 보안등이 2개소만 있어 안전을 위해 밝게 계획하여, 안전을 위한 볼라드등을 추가로 계획하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 보완하겠습니다.

<위  원> 공원의 보안등은 주출입구를 기준으로 더 밝게 계획해야합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 27-2. 신길 뉴타운 아이파크 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 101, 102, 104동만 상부조명을 계획하였는데 인근 지하철에서 조망되는 부분은 어디 인지요?

<발표자> 신풍역에서 104동이 보입니다.

<위  원> 106동 장식조명을 추가로 설치하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 마주보는 곳의 주거지로 가리는 문제점이 있습니다.

<위  원> 보안등과 볼라드등의 배치 기준은 무엇인가요?

<발표자> 볼라드등은 장식용이며, 보안등은 안전을 위해 배치를 하였습니다.

<위  원> 조경 계획을 고려한 보안등과 볼라드등의 배치가 필요합니다.

<발표자> 횡단보도가 인접한 곳은 안전을 위한 보안등을 보완해야 합니다.

<위  원> 보완하겠습니다.

<발표자> 어린이 놀이터 부분의 보안등이 1개만 있어 안전을 위해 보안등을 추가로 시설하는 것이 좋겠습니다.

<위  원> 보완하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 27-3. 방배동 866-10 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 채광창이 있는 부분의 조명 시설 시 빛공해 문제가 발생할 우려는 없는지요?

<발표자> 복도 끝 부분이라 문제는 없습니다.

<위  원> 옥상부 조명으로 인근 세대 침입광 문제는 없는지요?

<발표자> 에이밍을 통해 문제가 발생하지 않도록 할 계획입니다.

<위  원> 볼라드 조명은 색온도를 3,000K 권장합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 27-4.세종문화회관 미디어파사드 변경 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 콘텐츠의 내용이 전통과 현대에 이르기까지 잘 만들어 진 것으로 보입니다. 총 몇 개의 작품이 상영될 예정인가요?

<발표자> 총 5개이며, 2개는 다른 주제로 제작될 예정입니다.

<위  원> 상영 순서에 대한 자료의 보완이 필요합니다.

<발표자> 보완하겠습니다.

<위  원> 빔프로젝터 타입의 미디어파사드 시설물로 렌즈 등의 교체 계획은 없는지요?

<발표자> 주기적으로 렌즈, 스크린을 점검하고, 노후 장비는 교체 합니다.

<위  원> 콘텐츠는 현장 시뮬레이션 자료를 보완하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 보완하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 27-5. 동작구 보안등 교체 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 등기구의 액세서리 시설을 전제로 계획을 수립하였는데, CCTV와 보안등이 겹치는 부분 등에 대해서는 미리 검토하였는지요?

<발표자> 사전 검토 후 시설할 계획입니다.

<위  원> 총 300등의 기구의 액세서리를 모두 시설하는 가요?

<발표자> 그렇습니다. 현장 테스트 후 필요하지 않은 지역은 시설하지 않을 계획입니다.

<위  원> 액세서리 시설로 음영지역이 발생하지 않는지요?

<발표자> 어두운 지역이 발생하지 않도록 추가 시설할 계획입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 27-6. 청계산로 도로다이어트사업구간 가로등 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 사업 대상지 주변의 광원 색온도는 얼마인가요?

<발표자> 4~5년 전 세라미믹 메탈할라이드 광원으로 교체하였으며, 색온도에 관한 사항은 주변 도로와 유사하게 계획할 예정입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 27-7. 대학로 녹색교통 환경 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 가로등 경간은 얼마인지요?

<발표자> 30m입니다.

<위  원> 보행량이 많은 공간은 가로등 사이의 보안등을 추가로 설치하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 상가가 많지 않은 구간은 설치를 검토 하도록 하겠습니다.

<위  원> KS기준조도는 최소한의 기준(안전을 위한)으로 더 밝게 계획하는 것이 좋겠습니다.

<위  원> 등주는 재사용 하는 가요?

<발표자> 모두 교체합니다.

<위  원> 조경조명 계획은 없는지요?

<발표자> 별도로 없습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 27-8. 백제 고분로 가로등 개량사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 기존 구간과 연계성을 고려하셨는지요?

<발표자> 기존 교체 구간과 유사한 등기구를 사용하였습니다.

<위  원> 기존 구간과의 색온도, 휘도 등을 검토 후 시설이 필요합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 27-9. 관악산 근린공원 공원등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 난향공원과 선우공원의 등기구만을 교체하는 사업인가요?

<발표자> 노후 등주도 함께 교체하고, 재사용이 가능한 것은 등기구만을 교체하는 사업입니다.

<위  원> 도로조명용 등기구를 계획한 사유가 있으신지요?

<발표자> 주택이 인접한 ㄷ구간은 컷오프형 조명기구로 선정하였습니다.

<위  원> 등주를 함께 교체하는 것은 공원의 야간 환경을 고려하여 세미컷오프형 등기구 사용을 권장합니다.

<발표자> 선우공원의 일부 균제도가 떨어지는 구간은 보완이 필요할 것으로 보입니다.

<위  원> 배수지 시설 있어 새로 공원등을 시설하는 것은 다소 어려움이 있습니다.

<발표자> 어두운 부분이 없도록 추가적으로 설치를 권장합니다.

<위  원> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 27-10.  수리마을 노후 보안등 교체 사업

<위원장> 해당안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 하도록 하겠습니다.

<위  원> 액세서리 장착 후 배광형태가 달라진 것으로 보입니다. 정확한 자료에 대한 확인이 필요할 것으로 보입니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 보고로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑪ 27-11. 중구 통일로 가로등 개선사업(서면)

<위원장> 해당안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 하도록 하겠습니다.

<위  원> 해당 사업에 대한 문제는 없을 것으로 보입니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 5건(27-4, 27-7, 27-8, 27-9, 27-11)

- 조건부동의 4건(27-1, 27-3, 27-5, 27-6)

- 재심의 1건(27-2)  / - 보고 1건(27-10)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.