제34차 좋은빛위원회 회의록

2017. 10. 10.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 서대훈 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제34차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제34차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2017.10.10(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참석자 : 정미, 김문석, 김현주, 김상규, 박지윤, 김강운 도시빛정책과장(간사 – 도시빛정책팀장) □ 상정안건 및 진행 순서 ① 34-1. 경인 아라뱃길 한강갑문 야간조명 개선사업 ② 34-2. 경복궁 야간경관조명 개선사업 ③ 34-3. 창경궁 야간경관조명 개선사업 ④ 34-4. 송파법조타운 푸르지오시티 신축사업 ⑤ 34-5. 금호제15구역 주택재개발 정비사업 ⑥ 34-6. 목제1주택 주택재건축 정비사업 □ 결정사항 - 원안동의 1건(34-5) - 조건부동의 5건(34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-6)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 정미, 김문석, 박지윤, 김상규, 김현주, 김강운, 도시빛정책과장 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2017년 제34차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제34차 좋은빛위원회 상정 안건은「경인 아라뱃길 한강갑문 야간조명 개선사업」등 총 6건입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 34-1. 경인 아라뱃길 한강갑문 야간조명 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 배의 입·출구 유도를 위한 레이저 조명 계획은 안전성에 대한 의견이 (지난번) 심의 시 있었는데, 삭제되었습니다.

<발표자> 조명탑 사용은 휘도가 높아 눈부심 우려가 있어 제외하였습니다.

<위  원> 기 설치된 장식조명의 연출방법에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 상단에서 하단으로 월워싱하는 조명(R.G.B)이 설치되어 있습니다.

<위  원> 정면부의 (장식조명) 이미지로 표출이 어려울 것 같습니다.

<발표자> 앞쪽으로 돌출은 지지공구의 비용면에서 어려움이 있어 5~7cm 길이로 돌출하여 덕트 바깥에 시설하며, 벽면에서 광원까지 13cm입니다.

<위  원> 가로등의 역할이 선박의 조도 확보를 위해서 필요한가요?

<발표자> 현재 가로등은 위쪽 바닥면 쪽에 설치되어 있고, 개선 사항은 갑문 내 안전조도 확보를 위해 설치합니다.

<위  원> 50W 용량의 가로등 시뮬레이션 값 중 최대치를 10 룩스로 설정되어 있습니다. 정확한 조도계산을 위해 범위를 넓게 하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<발표자> 조명개선 목적이 모래톱에 선박이 걸리는 것과 통제소에서 선박이 잘 보일 수 있도록 조명을 개선할 계획입니다. 하천 부지에 조명을 시설할 수 없어 안전을 위한 항로 표지 대안을 검토하도록 하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 34-2. 경복궁 야간경관 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 빛의 위계 설정도 좋고, 광화문 중심의 담장 디밍 계획도 만족스러운 것으로 보입니다.

<위  원> 현재의 등기구를 제거하고 새롭게 시설하는 사업인가요?

<발표자> 기 위치에 시설하는 등기구가 있고, 신규설치 하는 사업도 있습니다.

<위  원> 전선도 함께 교체하는가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 경회루 장식조명의 R.G.B 색상 연출 계획이 있는가요?

<발표자> 부분적으로 계획하고 있으며, 안쪽 기둥과 2층 안쪽에 시설합니다.

<위  원> 야간 개방 시에만 연출하는지요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 문화재 조명 시 설치 방법이 중요합니다. 문화재가 훼손되지 않게 하기 위해 현장에서 검토하고 있는 사항이 있는지요?

<발표자> 기존 배관을 최대한 활용하고, 문화재에 직접적으로 고정시키기 않도록 할 계획입니다.

<위  원> 계획에 대한 자료가 방대함에도 불구하고 등기구의 상세 자료가 부족해 보입니다.

<위  원> (해당 사업은) 문화재 훼손에 대한 제약이 많습니다. 경회루 R.G.B 조명 연출에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 평시 3,000K의 색온도를 사용합니다.

<위  원> 3,000K 색온도의 광원을 석재에 사용 시 컬러 현상이 나타날 수 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 강녕전 ~ 연길당까지 조명 계획에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 강녕전의 규모가 가장 크고 다른 전각은 보조역할로 강녕전이 잘 조망 될 수 있도록 할 계획입니다.

<위  원> 수로부의 조명계획에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 교량 하부에 조명을 설치하여 과거 물길을 재연할 예정입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 결정하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 34-3. 창경궁 야간경관조명 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 실내 라인조명이 공통적으로 사용되는데, 설치 위치가 정확하게 어디인가요?

<발표자> 벽면 모서리입니다.

<위  원> 45도의 광확산 PC사용으로 모서리가 부각될 것으로 보입니다.

<발표자> 실내 빛이 창호지 사이로 나오도록 연출 할 예정입니다.

<위  원> 문화재 조명이 다소 인위적인 모습으로, 조명의 절제를 고려해 보는 것도 좋을 것으로 보입니다.

<위  원> 27쪽의 기단 하부 조명의 설치방법은 어떻게 되는지요?

<발표자> LED지중 매입등을 사용하여 박석 사이의 공간 지지대를 시설하여 설치할 계획입니다.

<위  원> 등기구의 결로 등의 이유로 하자가 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님들의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 34-4. 송파법조타운 푸르지오시티 신축사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> LD1, F, K 조명의 설치에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 외부에서 일부 조망되며, 휘도시뮬레이션 자료는 없습니다.

<위  원> 보안등, 벽등, 볼라드 조명의 색온도가 모두 다른 것 같습니다.

<발표자> 외부는 3,000K(보안등은 기 설치된 조명과 조화를 위해 4,500K), 실내 조명은 6,000K와 일치되도록 5,700K의 등기구를 사용하였습니다.

<위  원> 건물의 외형이 디자인적으로 고려된 형태인데, 조명계획이 별도로 없는지요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 차량 출입구 조명계획이 있는지요?

<발표자> LD1 형태의 조명입니다. 석재 사이의 공간에 등기구를 설치하고 아크릴으로 마감할 계획입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤34-5. 금호제15구역 주택재개발 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 재심의 안건으로 지난 심의 시 내용을 충실하게 반영하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑥34-6. 목제1주택 주택재건축 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 공원부 조명계획은 별도로 없는지요?

<발표자> 소공원은 별도 시공부분으로 시공사측과 협의토록 하겠습니다.

<위  원> 102동, 106동의 장식조명만 계획한 이유가 있나요?

<발표자> 등촌로에서 보았을 때 주 조망권으로 상부 구조물 부분이 돋보일 수 있도록 하였습니다.

<위  원> 상부 구조물의 색상은 무엇인가요?

<발표자> 레드 계열입니다.

<위  원> 단지 내 보안등의 용량이 높이에 비해 다소 커 보입니다.

<발표자> 시행사와 협의토록 하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 1건(34-5)

- 조건부동의 5건(34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-6)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.